Параметры ПО принтера / Для Windows

# Настройка параметров на вкладке Сервис (Maintenance)

> Утилита EPSON Status Monitor 3
> Автоматическая проверка дюз и прочистка (Auto Nozzle Check and Cleaning)
> Утилита Проверка дюз (Nozzle Check)
> Утилита Прочистка печатающей головки (Head Cleaning)
> Утилита Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment)
> Утилита Сведения о принтере и его параметрах (Printer and Option Information)
> Утилита Скорость и ход выполнения (Speed & Progress)

Утилиты принтера Epson позволяют тестировать текущее состояние принтера и управлять определенными его функциями с компьютера.

Чтобы использовать эти утилиты, щелкните вкладку Сервис (Maintenance) в ПО принтера, а затем щелкните кнопку нужной утилиты. Доступ к ПО принтера описан в следующем разделе.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Примечание:

Буква в круглых скобках после имени утилиты показывает горячую клавишу ее вызова. Выбрав нужную утилиту, нажмите клавишу Alt и соответствующую букву на клавиатуре, чтобы открыть необходимую утилиту.

Не используйте утилиты Проверка дюз (Nozzle Check), Прочистка печатающей головки (Head Cleaning) или Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment), если принтер подключен к ПК по сети.

Обратитесь к соответствующим разделам.

## Утилита EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 выдает сведения о состоянии принтера, например, количество оставшихся чернил, и тестирует принтер на ошибки.

Эта утилита доступна только при выполнении следующих условий:

- Принтер напрямую подключен к ПК по USB-порту или порту IEEE 1394.

- Система поддерживает двунаправленную связь.

[К началу]

## Автоматическая проверка дюз и прочистка (Auto Nozzle Check and Cleaning)

Распечатывает тестовую страницу автоматической проверки дюз. Если дюзы забиты, выполняется прочистка печатающей головки.
См. Прочистка печатающей головки

[К началу]

## Утилита Проверка дюз (Nozzle Check)

Утилита Проверка дюз (Nozzle Check) проверяет, не забились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте дюзы, если заметили ухудшение качества печати, а также после их прочистки, чтобы убедиться, что дюзы печатающей головки очистились. Если проверка дюз показывает, что требуется прочистка печатающей головки, можно вызвать утилиту Прочистка печатающей головки (Head Cleaning) непосредственно из утилиты Проверка дюз (Nozzle Check).
См. Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Прочистка печатающей головки (Head Cleaning)

Утилита Прочистка печатающей головки (Head Cleaning) очищает печатающую головку. Может потребоваться очистка печатающей головки, если заметно ухудшение качества печати. Выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что очистка необходима. Можно вызвать утилиту Проверка дюз (Nozzle Check) непосредственно из утилиты Прочистка печатающей головки (Head Cleaning).
См. Прочистка печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment)

Утилитой Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment) можно улучшить качество печати документов. Может потребоваться настройка калибровки печатающей головки, если за пределами калибровки появляются вертикальные полосы либо в самом документе появляются белые, черные, темные или светлые полосы. Используйте эту утилиту для калибровки печатающей головки.
См. Калибровка печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Сведения о принтере и его параметрах (Printer and Option Information)

Позволяет драйверу принтера подтверждать сведения о конфигурации принтера. Также дает специальную информацию об определенных характеристиках работы принтера.

### Получение информации о принтере

В зависимости от конфигурации системы информация, отображаемая в диалоговом окне Сведения о принтере и его параметрах (Printer and Option Information) либо может обновляться автоматически, либо ее нужно вводить вручную.

Если в диалоговом окне Текущие настройки (Current Settings) выводится сообщение с просьбой ввести настройки либо если вы изменили конфигурацию принтера, выполните следующую процедуру для ручной настройки параметров.

| Щелкните Лист параметров (Settings Sheet) в диалоговом окне Сведения о принтере и его параметрах (Printer and Option Information), чтобы напечатать информацию о принтере и его параметрах. Чтобы использовать эту утилиту, необходимо загрузить в принтер бумагу размера A4 или Letter. Появится отпечаток, похожий на этот.

| Удостоверьтесь, что параметры в утилите соответствуют сведениям на распечатанном Листе параметров (Settings Sheet). В противном случае измените параметры на экране в соответствии с параметрами на бумаге.

| Щелкните OK, чтобы выйти и сохранить изменения.

### Плотная бумага и конверты

Регулирует величину смещения печатающего валика относительно печатающей головки. Установите этот флажок, если при печати отпечатки стираются.

[К началу]

## Утилита Скорость и ход выполнения (Speed & Progress)

Позволяет выполнять настройку параметров,связанных со скоростью и процессом выполнения печати.

Доступны следующие параметры:

| Примечание:

Некоторые функции ПО принтера зависят от модели устройства и используемой версии Windows.

### Высокоскоростная печать копий (High speed copies)

Чтобы быстрее напечатать несколько копий документа, выберите Высокоскоростная печать копий (High Speed Copies). Скорость печати увеличится за счет использования жесткого диска в качестве кэша для печати нескольких копий одного документа.

### Показывать индикатор выполнения (Show Progress Meter)

Чтобы индикатор выполнения выводился при каждой печати, выберите Показывать индикатор выполнения (Show Progress Meter).

### Всегда хранить в очереди печати необработанные данные, только для Windows XP и 2000 (Always spool RAW datatype)

Пометьте этот флажок, чтобы приложения на основе Windows NT помещали документы в очередь печати в формате RAW, а не EMF (метафайл) (по умолчанию приложения на основе Windows NT используют формат EMF).

Попробуйте применить эту функцию, если документы, помещенные в очередь печати в формате EMF, печатаются неправильно.

Для формата RAW требуется меньше ресурсов, чем для EMF, поэтому некоторые проблемы (Недостаточно памяти или дискового пространства для печати, медленная печать и т.п.) можно решить, пометив флажок Всегда хранить в памяти печати необработанные данные (Always spool RAW datatype).

| Примечание:

Если в очередь печати помещаются необработанные данные, индикатор хода выполнения может показывать неверные данные.

### Параметры контроля (Monitoring Preferences)

Щелкните эту кнопку, чтобы раскрыть диалоговое окно Параметры контроля (Monitoring Preferences), в котором настраивается утилита EPSON Status Monitor 3.

Можно установить значения следующих параметров:

Выбор уведомления (Select Notification) | Отображает текущие настройки уведомлений об ошибках. Пометьте флажки для типов ошибок, уведомления о которых вы хотите получать. Примечание: Щелкните кнопку По умолчанию (Default), чтобы восстановить значения по умолчанию всех параметров раздела Выбор уведомления (Select Notification).
Выбор значка (Select Shortcut Icon) | Пометьте флажок Значок (Shortcut Icon) и выберите значок для размещения ярлыка на панели задач Windows Щелкните значок на панели задач, чтобы раскрыть EPSON Status Monitor 3; щелкните значок правой кнопкой мыши, чтобы раскрыть некоторые утилиты принтера.
Разрешить мониторинг совместно используемых принтеров (Allow monitoring of shared printers) | Пометьте этот флажок, чтобы разрешить мониторинг совместно используемого принтера с других компьютеров.

[К началу]

Предыдущая | Следующая