Прочая информация / Характеристики принтера

# Электрические характеристики

| 120 В модель | 220-240 В модель
Диапазон входного напряжения | От 99 до 132 В | От 198 до 264 В
Диапазон номинальной частоты | 50 to 60 Hz
Диапазон входной частоты | От 49.5 до 60.5 Гц
Номинальный ток | 0.5 A (Максимум 0.8 A) | 0.25 A (Максимум 0.4 A)
Потребляемая мощность | Примерно 20 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Примерно 2.0 Вт в режиме ожидания | Примерно 20 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Примерно 2.5 Вт в режиме ожидания

| Примечание:

Проверьте соответствие номинального напряжения принтера, указанного в табличке на задней стенке корпуса, напряжению в сети.

[К началу]

Предыдущая | Следующая