Улучшение качества печати

# Проверка дюз печатающей головки

> Утилита проверки дюз
> Кнопки на панели управления

Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки.

Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Nozzle Check программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

| Примечание:

Если индикатор Чернила кончились (ink out) мигает, вы не сможете очистить печатающую головку. Сначала необходимо заменить картридж.

## Утилита проверки дюз

Обратитесь к соответствующим разделам.

### Для Windows

Для проверки дюз выполните следующие действия.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Раскройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Сервис (Maintenance) и щелкните кнопку Проверка дюз (Nozzle Check).

| Выполняйте инструкции на экране.

### Для Mac OS 8.6 – 9.x

Для проверки дюз выполните следующие действия.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Откройте диалоговое окно Печать (Print) или Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Щелкните кнопку Утилиты (Utility), затем кнопку Проверка дюз (Nozzle Check) в диалоговом окне Утилиты (Utility).

| Выполняйте инструкции на экране.

### Для Mac OS X

Для проверки дюз выполните следующие действия.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Раскройте диалоговое окно Утилита EPSON Printer (EPSON Printer Utility).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Выберите ваш принтер и в окне Список принтеров (Printer List) щелкните OK.

| В диалоговом окне Утилиты (Utility) щелкните кнопку Проверка дюз (Nozzle Check).

| Выполняйте инструкции на экране.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

Выполните следующие действия для проверки дюз при помощи панели управления.

| Выключите принтер.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Нажмите одновременно на кнопку подачи бумаги и кнопку питания , чтобы включить принтер.

| После того, как принтер включится, отпустите кнопку питания . Когада начнется проверка дюз, отпустите кнопку подачи бумаги .

Ниже приведены тестовые отпечатки.

| Хороший отпечаток

| Необходимо очистить печатающую головку

Если страница проверки дюз напечатана неудовлетворительно, это указывает на неполадки в принтере. Проблемой могут быть забитые дюзы или разрегулированная печатающая головка.
См. Прочистка печатающей головки
См. Калибровка печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Следующая