Улучшение качества печати

# Прочистка печатающей головки

> Использование утилиты автоматической проверки дюз и прочистки
> Использование утилиты прочистки печатающей головки
> Кнопки на панели управления

Если получившееся при печати изображение слишком бледное или на нем отсутствуют некоторые точки, решить проблему может прочистка печатающей головки, которая гарантирует правильную подачу чернил.

Прочистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

| Примечание:

При очистке печатающей головки расходуется некоторое количество чернил. Чтобы избежать ненужной траты чернил, производите очистку печатающей головки, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют).

При помощи утилиты Nozzle Check выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что очистка необходима. Это позволяет экономить чернила.

Нельзя очищать печатающую головку, если горит или мигает индикатор Чернила закончились (ink out) . Сначала необходимо заменить картридж.

## Использование утилиты автоматической проверки дюз и прочистки

Epson рекомендует использовать утилиту Auto Nozzle Check and Cleaning для автоматической проверки дюз.

Обратитесь к соответствующим разделам.

### For Windows

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Auto Head Cleaning.

| Удостоверьтесь, что принтер включен и индикатор Чернила закончились (ink out) не мигает.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Раскройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Сервис (Maintenance) и щелкните кнопку Автоматическая проверка дюз и прочистка (Auto Nozzle Check and Cleaning).

| Выполняйте инструкции на экране. Пока принтер выполняет операцию прочистки, индикатор питания будет мигать.

| Предостережение:

Не выключайте принтер, пока индикатор питания

Ниже пример шаблона проверки дюз:

| Примечание:

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, выключите принтер и оставьте его на ночь. После, повторите проверку дюз и если необходимо, очистку.

Если тестовая страница проверки дюз по-прежнему напечатана с низким качетством, возможно, что истек срок годности одного из ваших картриджей либо он поврежден. В таком случае картридж необходимо заменить. См. Замена чернильных картриджей.

Если после замены картриджа проблемы с качеством печати сохранились, свяжитесь с вашим поставщиком.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### Для Mac OS 8.6 – 9.x

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Auto Head Cleaning.

| Удостоверьтесь, что принтер включен и индикатор Чернила закончились (ink out) не горит.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Откройте диалоговое окно Печать (Print) или Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Щелкните кнопку Utility (Утилиты) , затем кнопку Автоматическая проверка дюз и прочистка (Auto Nozzle Check and Cleaning).

| Выполняйте инструкции на экране. Индикатор питания мигает, пока принтер выполняет операцию прочистки.

| Предостережение:

Никогда не отключайте принтер от источника питания, пока мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

Ниже пример шаблона проверки дюз:

| Примечание:

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, выключите принтер и оставьте его на ночь. После, повторите проверку дюз и, если необходимо, очистку.

Если тестовая страница проверки дюз по-прежнему напечатана с низким качетством, возможно, что истек срок годности одного из ваших картриджей либо он поврежден. В таком случае картридж необходимо заменить. См. Замена чернильных картриджей.

Если после замены картриджа проблемы с качеством печати сохранились, свяжитесь с вашим поставщиком.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### Для Mac OS X

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Auto Head Cleaning.

| Удостоверьтесь, что принтер включен и индикатор Чернила закончились (ink out) не мигает.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Раскройте диалоговое окно Утилита EPSON Printer (EPSON Printer Utility).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Выберите ваш принтер и в окне Список принтеров (Printer List) щелкните OK.

| В диалоговом окне Утилиты (Utility) щелкните кнопку Автоматическая проверка дюз и прочистка (Auto Nozzle Check and Cleaning).

| Выполняйте инструкции на экране. Индикатор питания мигает, пока принтер выполняет операцию очистки.

| Предостережение:

Никогда не отключайте принтер от источника питания, пока мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

Ниже пример шаблона проверки дюз:

| Примечание:

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, выключите принтер и оставьте его на ночь. После, повторите проверку дюз и если необходимо, очистку.

Если тестовая страница проверки дюз по-прежнему напечатана с низким качетством, возможно, что истек срок годности одного из ваших картриджей либо он поврежден. В таком случае картридж необходимо заменить. См. Замена чернильных картриджей.

Если после замены картриджа проблемы с качеством печати сохранились, свяжитесь с вашим поставщиком.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

## Использование утилиты прочистки печатающей головки

Обратитесь к соответствующим разделам.

### Для Windows

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning.

| Удостоверьтесь, что принтер включен и индикатор Чернила закончились (ink out) не горит.

| Раскройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Сервис (Maintenance) и щелкните кнопку Прочистка печатающей головки (Head Cleaning).

| Выполняйте инструкции на экране.

> Пока принтер выполняет операцию прочистки, индикатор питания будет мигать.

|  | Предостережение:

Не выключайте принтер, пока индикатор питания мигает. Это может повредить принтер.

| Когда кнопка питания перестанет мигать, уложите в принтер несколько листов бумаги и щелкните Напечатать шаблон проверки дюз (Print Nozzle Check Pattern) в диалоговом окне Прочистка печатающей головки (Head Cleaning), чтобы удостовериться, что печатающая головка очищена.

Два примера шаблонов проверки дюз:

| Хороший отпечаток

| Необходимо очистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить очистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся - в разделе Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### Для Mac OS 8.6 – 9.x

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning.

| Удостоверьтесь, что принтер включен и индикатор Чернила закончились (ink out) не горит.

| Откройте диалоговое окно Печать (Print) или Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Щелкните кнопку Utility (Утилиты), затем кнопку Прочистка печатающей головки (Head Cleaning).

| Выполняйте инструкции на экране.

> Индикатор питания мигает, пока принтер выполняет операцию очистки.

|  | Предостережение:

Никогда не отключайте принтер от источника питания, пока мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанит мигать, щелкните кнопку Подтверждение (Confirmation) в диалоговом окне Прочистка печатающей головки (Head Cleaning), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена.

Два примера шаблонов проверки дюз:

| Хороший отпечаток

| Необходимо очистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся - в разделе Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### Для Mac OS X

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning.

| Удостоверьтесь, что принтер включен и индикатор Чернила закончились (ink out) не мигает.

| Раскройте диалоговое окно Утилита EPSON Printer (EPSON Printer Utility).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Выберите ваш принтер и в окне Список принтеров (Printer List) щелкните OK.

| В диалоговом окне Утилиты (Utility) щелкните кнопку Прочистка печатающей головки (Head Cleaning).

| Выполняйте инструкции на экране.

> Индикатор питания мигает, пока принтер выполняет операцию прочистки.

|  | Предостережение:

Никогда не отключайте принтер от источника питания, пока мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, щелкните кнопку Подтверждение (Confirmation) в диалоговом окне Прочистка печатающей головки (Head Cleaning), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена.

Два примера шаблонов проверки дюз:

| Хороший отпечаток

| Необходимо очистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся - в разделе Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки при помощи панели управления.

| Удостоверьтесь, принтер включен (индикатор питания горит), индикатор Чернила закончились (ink out) не горит. После этого, нажмите кнопку чернил и удерживайте ее в нажатом состоянии три секунды.

> Начнется прочистка печатающей головки, а индикатор питания замигает.

|  | Предостережение:

Никогда не отключайте принтер от источника питания, пока мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, распечатайте шаблон проверки дюз, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена. См. Проверка дюз печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся - в разделе Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая