Прочая информация

# Загрузка и удаление рулонной бумаги

> Загрузка рулонной бумаги
> Обрезка рулонной бумаги
> Удаление рулонной бумаги
> Хранение рулонной бумаги Epson

## Загрузка рулонной бумаги

На рулонной бумаге вы можете печатать панорамные фотографии или непрерывные документы. При печати с использованием держателя рулонной бумаги, помните следующее:

- Загружайте бумагу печатной стороной вверх.

- Используйте ровную, не поврежденную бумагу. Если бумага скручена, разгладьте ее во избежание проблем с подачей бумаги.

- Всегда прижимайте бумагу с помощью направляющих.

- Обеспечьте достаточно свободного места перед принтером для полной выгрузки бумаги.

- Убедитесь, что выходной лоток опущен и выдвинут на свою полную длину.

- Проверьте, что бумага обрезается ровно и перпендикулярно длине бумаги. Если бумага обрезается по диагонали или не ровно, бумага возможно подается неровно или направляющие бумаги не выдвинута.

- Для достижения наилучших результатов EPSON рекомендует использовать носители производства EPSON.

- Всегда проверяйте количество чернил перед печатью на рулонной бумаге, так как замена чернильных картриджей при загруженной рулонной бумаге может смазать изображение отпечаток.

- Мы рекомендуем заменять рулонную бумагу, когда длина бумаги на старом рулоне составляет не менее 20 см. Иначе, качество печати может снизиться на оставшейся части бумаги.

Выполните следующие действия для подготовки и загрузки рулонной бумаги.

| Заправьте рулонную бумагу в держатель рулонной бумаги.

|  | Примечание:

После установки рулонной бумаги на держатель, удалите защитный лист пленки с рулона

| Проверьте, что край бумаги обрезан перпендикулярно, как показано на рисунке.

|  | Предостережение:

Всегда используйте треугольник или подобный инструмент, чтобы убедиться, что край бумаги обрезан перпендикулярно. Диагональный отрез может вызвать проблемы с подачей бумаги.

| Включите принтер.

| Убедитесь, что выходной лоток опущен, а его удлинитель задвинут.

| Изменение положения выходного лотка

| Вставьте адаптер держателя рулонной бумаги в прорезь, расположенную сзади принтера. Потом присоедините держатель рулонной бумаги к адаптеру.

| Аккуратно вдвиньте конец рулонной бумаги в принтер на максимальную глубину, причем вдвигайте бумагу вровень с правой боковой направляющей. Отодвиньте левую боковую направляющую к левому краю принтера.

|  | Предостережение:

Не загружайте рулонную бумагу в податчик листов для обычной бумаги.

| Для правильной загрузки бумаги удерживайте бумагу одной рукой на месте несколько секунд. Бумага загрузится в принтер автоматически.

|  | Примечание:

Если рулонная бумага плохо подается в принтер, выровняйте ее. Для выравнивания рулонной бумаги положите ее для защиты печатной стороной вверх между страницами буклета с указаниями, который входит в комплект поставки рулонной бумаги. Потом скрутите буклет в направлении, обратном направлению рулона бумаги.

| Откройте крышку принтера и убедитесь, что бумага подается правильно. Если бумага идет не прямо, выньте ее и загрузите заново.

| Удаление рулонной бумаги из принтера

|  | Примечание:

Поверните ручку держателя рулонной бумаги, чтобы ослабить натяжение рулонной бумаги.

[К началу]

## Обрезка рулонной бумаги

| Нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы подать бумагу. На рулонной бумаге напечатается линия отреза.

|  | Предостережение:

Не удерживайте нажатой кнопку рулонной бумаги более 3-х секунд. Иначе вы испортите распечатку.

| Отрежьте бумагу по напечатанной линии. Никогда не тяните бумагу при отрезании. Иначе вы можете испортить распечатку. При отрезании бумаги не режьте за линией (ближе к принтеру), поскольку это может вызвать проблемы с подачей бумаги.

|  | Примечание:

EPSON рекомендует использовать треугольник или другой инструмент, чтобы убедиться, что бумага отрезана строго перпендикулярно. Отрезание по диагонали может вызвать проблемы с подачей бумаги.

| Чтобы распечатать следующий документ, нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы подать бумагу для печати.

| Вращая ручку держателя рулонной бумаги, смотайте бумагу.

[К началу]

## Удаление рулонной бумаги из принтера

| Удерживайте кнопку рулонной бумаги в нажатом положении в течение 3-х секунд. Бумага будет подана назад в положение, из которого ее можно будет легко удалить из принтера. Индикатор бумага закончилась (paper out) замигает. Если бумага не сместилась в это положение, то повторите эту процедуру.

| Вращая ручку держателя рулонной бумаги, смотайте бумагу. Аккуратно снимите бумагу.

| Нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы индикатор бумага закончилась (paper out) погас.

[К началу]

## Хранение рулонной бумаги EPSON

Вкладывайте неиспользованную бумагу обратно в оригинальную упаковку сразу же после окончания печати. Отпечатки рекомендуется хранить в запечатываемом пластиковом пакете. Не допускайте нахождения отпечатков в местах с высокой температурой и влажностью воздуха, а также прямого попадания солнечного света.

[К началу]

Предыдущая | Следующая