Прочая информация

# Элементы принтера и функции панели управления

> Элементы принтера
> Панель управления

## Элементы принтера

a. Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, уложенную в податчик.

b. Податчик бумаги: предназначен для укладки чистой бумаги; автоматически подает бумагу во время печати.

c. Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

d. Удлинитель выходного лотка: удерживает бумагу, поступающую из принтера.

e. Выходной лоток: предназначен для бумаги, поступающей из принтера.

f. Податчик матовой доски: Держит лоток CD-R и матовую доску и подает их.

g. Боковые направляющие: помогают ровно укладывать бумагу. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги.

a. Боковые направляющие рулонной бумаги: помогают ровно загружать рулонную бумагу. Регулируйте положение боковых направляющих, чтобы оно соответствовало ширине рулонной вашей бумаги.

b. Податчик рулонной бумаги: держит рулонную бумагу и автоматически подает ее после того, как вы рукой удерживали рулонную бумагу в течение трех секунд.

c. Разъем USB-интерфейсного кабеля: используется для подключения USB-интерфейсного кабеля между системным блоком компьютера и принтером.

d. Разъем IEEE 1394-интерфейсного кабеля: используется для подключения IEEE-интерфейсного кабеля между системным блоком компьютера и принтером.

e. Держатель рулонной бумаги: крепится к принтеру и держит рулонную бумагу.

f. Ручка держателя рулонной бумаги: поверните ее, чтобы скрутить рулонную бумагу.

a. Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

b. Печатающая головка: наносит чернила на бумагу.

c. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления - в следующем разделе.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки

Кнопка | Функция
Power (Сеть) | Включает и выключает принтер.
подача бумаги | Загружает или удаляет бумагу. Печать возобновляется, если нажать на эту кнопку после возникновения ошибки paper out (нет бумаги) или double feed (двойная подача). Отменяет печать, если нажать на эту кнопку во время печати.
чернила | Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильного картриджа. Перемещает печатающую головку в позицию контроля чернил, если обнаружен пустой чернильный картридж. Возвращает печатающую головку в исходную позицию после замены чернильного картриджа. Запускает процедуру чистки печатающей головки, если держать ее нажатой в течение трех секунд при погашенном световом индикаторе отсутствия чернил .
рулонная бумага | Печатает руководство по отрезанию бумаги и, будучи нажатой после печати, подает рулонную бумагу в позицию, откуда ее легко удалить из податчика листов. Подает рулонную бумагу в позицию печати, если ее нажать после отреза бумаги. Если держать эту кнопку нажатой в течение трех секунд, то рулонная бумага будет подана назад в позицию, откуда ее можно легко удалить из податчика рулонной бумаги.

### Световые индикаторы

Световые индикаторы | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает данные, печатает, когда происходит замена чернильного картриджа, когда идет заправка чернил или выполняется чистка печатающей головки.
нет бумаги | Горит, когда в принтере нет бумаги или лоток для компакт-дисков не установлен. Мигает, если замялась бумага или зажат лоток для компакт-дисков, либо когда выходной лоток установлен в неправильное положение.
чернила закончились | Горит, когда чернильный картридж пуст. Мигает, когда чернильный картридж почти пуст.

[К началу]

Предыдущая | Следующая