Различные возможности печати

# Печать плакатов

> Загрузка бумаги
> Настройки драйвера для Windows
> Настройки драйвера для Macintosh
> Как сделать плакат из отпечатков

Функция Печать плаката (Poster Printing) позволяет печатать изображения плакатного размера, путем печати плакатного изображения на нескольких листах бумаги.

| Примечание:

Данная функция недоступна в операционной системе Mac OS X.

Эта функция недоступна при установленном флажке Без границ (Borderless) на вкладке Главное (Main) (Windows) или в диалоговом окне Параметры страницы (Page Setup) (Macintosh).

## Загрузка бумаги

Загрузите бумагу в податчик.

| Загрузка отдельных листов

[К началу]

## Настройки драйвера для Windows

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Главное (Main), выполните настройки установки Качество (Quality Option). Для получения более детальной информации смотрите раздел Параметр качества (Quality Option)

| Выберите в раскрывающемся списке Источник (Source) значение Лист (Sheet).

| Выполните настройку установки Тип (Type).

| Параметр Тип носителя (Media Type)

| Выполните настройку установки Размер (Size).

| Откройте вкладку Макет (Page Layout), затем установите флажок Многостраничность (Multi-Page) и выберите переключатель Печать плакатов (Poster Printing). Стрелками выберите число страниц для печати плаката, равное 2x2, 3x3или 4x4.

| Нажмите кнопку Настройки (Settings) для выбора режима печати плаката. Откроется диалоговое окно Параметры плаката (Poster Settings).

| Выполните следующие настройки.

Print Cutting Guides (Печать направляющих) | Установите этот флажок для печати линий обреза.
Метки перекрытия и выравнивания (Overlapping Alignment Marks) | Изображения немного перекрываются и печатаются установочные метки, чтобы по ним могли быть более точно совмещены отдельные части изображения.
Линии отреза (Trim Lines) | На изображениях печатаются разделительные линии, показывающие места обреза страниц.

|  | Примечание:

При желании распечатать только несколько фрагментов, не распечатывая всего плаката, щелкните на фрагментах, которые вы не хотите распечатывать.

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры плаката (Poster Settings).

После выполнения всех предшествующих пунктов отправляйте задание на печать.

[К началу]

## Настройки драйвера для Macintosh

| Откройте диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к программному обеспечению принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Размер бумаги (Paper Size).

| Для параметра Источник бумаги (Paper Source) выберите значение Автоподатчик (Auto Sheet Feeder).

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения и закрыть диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Откройте диалоговое окно Печать (Print).

| Доступ к программному обеспечению принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый тип носителя в списке Тип носителя (Media Type).

| Параметр Тип носителя (Media Type)

| Щелкните на значке Макет (Page Layout).

| Выберите переключатель Многостраничность (Multi-Page) в диалоговом окне Макет (Page Layout) и затем выберите переключатель Poster (Плакат).

| Выполните следующие настройки.

1 page covers xx sheets (1 страница собирается из хх листов) | Указывает, из какого количества листов будет собран плакат. Вы можете выбрать из 4, 9 или 16 листов.
Метки перекрытия и выравнивания (Overlapping Alignment Marks) | Изображения немного перекрываются и печатаются установочные метки, чтобы по ним могли быть более точно совмещены отдельные части изображения.
Линии отреза (Trim Lines) | На изображениях печатаются разделительные линии, показывающие места обреза страниц.
Выбор фрагмента (Panel Selection) | Щелкните на фрагменте, который вы не хотите печатать, и щелкните кнопку OK для печати остальных фрагментов.

|  | Примечание:

Если вы хотите распечатать несколько фрагментов без печати всего плаката целиком, щелкните кнопку Выбор фрагмента (Panel Selection), выберите фрагменты, которые вы не хотите печатать и нажмите на кнопку OK.

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных установок и закрытия диалогового окна Макет (Page Layout).

| Нажмите кнопку Печать (Print) для начала печати.

[К началу]

## Как сделать плакат из отпечатков

На этом примере показано как собрать плакат из отпечатков, напечатанный при выбранном значении 2x2 для параметра Печать плаката (Poster Printing) и выбранном переключателе Метки перекрытия и выравнивания (Overlapping Alignment Marks). Руководствуйтесь приведенными здесь иллюстрациями.

| Вертикально обрежьте поля на листе 1 по линии, проведенной между верхней и нижней метками, как показано на рисунке.

| Наложите лист 1 на лист 2, выравнивая его по меткам на краю листа и временно скрепите их с обратной стороны.

| Обрежьте скрепленные листы по линии, проведенной между метками (линия с левой стороны метки), как показано на рисунке.

| Выровняйте листы, используя метки, и скрепите их с обратной стороны.

| Повторите шаги с 1 по 4, чтобы таким же образом прикрепить листы 3 и 4.

| Повторите шаги с 1 по 4, чтобы скрепить верхнюю и нижнюю часть плаката.

| Обрежьте оставшиеся поля.

|  | Предупреждение:

Будьте осторожны при использовании острых предметов, при обрезании полей.

[К началу]

Предыдущая | Следующая