Решение проблем

# Ошибки соединения

> Индикатор питания не горит
> Индикатор питания горит, но принтер не печатает

## Индикатор питания не горит

Проблема | Что делать
Шнур питания неплотно воткнут в электрическую розетку. | Выключите принтер и проверьте надежность соединения принтера с электросетью. После выключите принтер.
Электрические розетки могут управляться настенными выключателями. | Удостоверьтесь, что выключатель включен.

[К началу]

## Индикатор питания горит, но принтер не печатает

Проблема | Что делать
Неправильное соединение между компьютером и принтером. | Ознакомьтесь с процедурой установки, описанной Руководстве по установке.
Интерфейсный кабель неплотно воткнут. | Проверьте надежность соединения интерфейсным кабелем.
Используется неправильный интерфейсный кабель. | Если вы используете для подключения интерфейс USB, воспользуйтесь кабелем USB 1.1 или 2.0.
Иногда происходят ошибки. | Для определения ошибки проверьте, какие световые индикаторы на Панели управления мигают или горят. См. Индикаторы ошибок
Ваш принтер может быть поврежден. | Напечатайте страницу проверки работоспособности принтера, чтобы узнать причину неполадки. См. Проверка работоспособности принтера Если принтер не печатает, возможно, он сломан. Свяжитесь с вашим поставщиком.
Установленное ПО не настроено для работы с вашим принтером. | Удостоверьтесь, что в установленном ПО выбран тот принтер, который вы используете.
В системе недостаточно оперативной памяти для обработки большого документа. | Попытайтесь уменьшить размеры вашего документа или установите в компьютер дополнительные карты памяти.

[К началу]

Предыдущая | Следующая