Различные возможности печати

# Печать без полей

> Совместимые носители
> Подготовка данных для печати
> Загрузка бумаги
> Настройки драйвера для Windows
> Настройка драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x
> Настройка драйвера для Mac OS X

Данный принтер позволяет печатать, не оставляя полей со всех четырех сторон листа бумаги. Для печати без полей выполните следующие действия.

| Примечание:

Для быстрой и простой печати без полей, вы можете использовать программу EPSON PhotoQuicker, которая находится на компакт-диске с программным обеспечением принтера. Также EPSON PhotoQuicker включает в себя некоторые функции, позволяющие вам создавать оригинальные фотоизображения. Для получения дополнительной информации, дважды щелкните на значке ESPR800 Software Guide на рабочем столе вашего компьютера программы установки Photo Print Software.

Эта функция доступна не для всех типов носителей и настроек драйвера принтера.

## Совместимые носители

Вы можете использовать следующие носители:

Matte Paper - Heavyweight | 8 x 10", A4
Premium Glossy Photo Paper | 5 x 7", 8 x 10", 4 x 6", A4, 100 мм x 8 M, 210 мм x 10 M
Premium Luster Photo Paper | 8.3" x 10 M
Premium Semigloss Photo Paper | A4, 4" x 26', 100 мм x 8 M, 210 мм x 10 М
Archival Matte Paper | A4, 100 мм x 8 M

| Примечание:

Печать без полей занимает больше времени, чем обычная печать.

Качество печати может снижаться в верхней и нижней областях отпечатка или некоторые области могут быть смазаны при печати на носителях, отличных от перечисленных выше. Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

[К началу]

## Подготовка данных для печати

Поскольку при печати без полей размер изображения увеличивается и становится немного больше реального размера бумаги, часть изображения, выходящая за границы бумаги не пропечатывается.

Необходимо подогнать размер печатаемого изображения к размеру бумаги. Если используемое приложение имеет возможность установки полей, то обязательно установите нулевые значения для них перед печатью.

При подготовке данных для печати с помощью приложения обратите внимание на следующее.

#### Печать на рулонной бумаге

При использовании этого режима, при установленном значении Banner Mode (Режим банера) в диалоговом окне Roll Paper Options (Настройки рулонной бумаги) (Windows) или значении Banner (Банер) для параметра Roll Paper Option (Параметры рулонной бумаги) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh), используйте графический редактор для создания изображения, размер которого должен быть на 4мм шире размера рулонной бумаги.

Если используемое приложение имеет возможность установки полей, то обязательно установите нулевые значения для них перед печатью.

#### Печать на листовой бумаге

Необходимо подогнать размер печатаемого изображения к размеру бумаги. Если используемое приложение имеет возможность установки полей, то обязательно установите нулевые значения для них перед печатью.

[К началу]

## Загрузка бумаги

После того, как вы выбрали наиболее подходящий вам носитель, загрузите его в принтер, как описано ниже.

| Загрузка отдельных листов

| Загрузка рулонной бумаги

[К началу]

## Настройки драйвера для Windows

После того, как вы загрузили бумагу, настройте соответствующим образом драйвер принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Откройте вкладку Главное (Main) и выполните настройку параметра Качество (Quality Option). Обратитесь к следующему разделу для получения более подробной информации о настройке параметра Качество (Quality Option). См. Параметр качества (Quality Option)

| Для параметра Источник (Source) выберите значение Лист (Sheet) или Рулон (Roll).

| Установите флажок Без границ (Borderless).

| Выберите необходимый тип носителя в списке Тип (Type).

| Установка Тип носителя (Media Type)

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Размер (Size).

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно драйвера принтера.

После выполнения всех вышеописанных действий, начинайте печать. Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

| Примечание:

Вы можете контролировать, насколько будет увеличено изображение при печати без полей. При установленном флажке Без границ (Borderless) на вкладке Главное (Main), становится доступным регулятор Увеличение (Borderless Expansion) на вкладке Макет (Page Layout).

[К началу]

## Настройка драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x

После того, как вы загрузили бумагу, настройте соответствующим образом драйвер принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к программному обеспечению принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Размер бумаги (Paper Size).

| Для параметра Источник бумаги (Paper Source) выберите значение Автоподатчик (Auto Sheet Feeder) или Рулонная бумага (Roll Paper).

| Установите флажок Без границ (Borderless).

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения и закрыть диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Откройте диалоговое окно Печать (Print).

| Доступ к программному обеспечению принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый тип носителя в списке Тип носителя (Media Type).

| Установка Тип носителя (Media Type)

| Нажмите кнопку Печать (Print) для начала печати.

| Примечание:

Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

Вы можете контролировать, насколько будет увеличено изображение при печати без полей. При установленном флажке Без границ (Borderless) в диалоговом окне Параметры страницы (Page Setup), становится доступным регулятор Увеличение (Borderless Expansion).

[К началу]

## Настройка драйвера для Mac OS X

После того, как вы загрузили бумагу, настройте соответствующим образом драйвер принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к программному обеспечению в Mac OS X

| Выберите значения R800(Sheet Feeder - Borderless) (Автоподатчик - Без полей), Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless Banner) (Рулонная бумага - Банер без полей) или Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless) (Рулонная бумага- Без полей) для параметра Формат (Format).

|  | Примечание:

Если значения R800(Sheet Feeder - Borderless), Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless Banner) или Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless) не добавлены в Print Center, функция печати без полей недоступна. Добавить значения R800(Sheet Feeder - Borderless), Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless Banner) или Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless) можно следующим образом; Включите принтер, на жестком диске откройте папку Applications (Приложения), затем откройте папку Utilities (Утилиты) и дважды щелкните значок Print Center. В диалоговом окне Printer List (Список принтеров) шелкните значок Add (Добавить) (в Mac OS X 10.1.x щелкните Add Printer (Добавить принтер)) и выберите во всплывающем меню EPSON USB. Выберите в списке Product (Устройство) пункт Stylus Photo R800 , затем выберите во всплывающем меню Параметры страницы (Page Setup) значения Sheet Feeder - Borderless, Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless Banner) или Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless). Щелкните Add (Добавить), затем проверьте, что значения R800(Sheet Feeder - Borderless), Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless Banner) или Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless) появились в диалоговом окно Printer List (Список принтеров). Закройте диалоговое окно Printer List (Список принтеров).

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Размер бумаги (Paper Size) и выберите ориентацию отпечатка с помощью настройки параметра Ориентация (Orientation).

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Откройте диалоговое окно Печать (Print).

| Доступ к программному обеспечению в Mac OS X

| Выберите значения R800(Sheet Feeder - Borderless) (Автоподатчик - Без полей), Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless Banner) (Рулонная бумага - Банер без полей) или Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless) (Рулонная бумага- Без полей) для параметра Печать (Print), затем выполните настройку параметра Копии & Страницы (Copies & Pages).

|  | Примечание:

Настройка параметра Копии & Страницы (Copies & Pages) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения более детальной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

Всегда проверяйте соответствие значений параметров Формат (Format) в диалоговом окне Параметры страницы (Page Setup) и Принтер (Printer) в диалоговом окне Печать (Print). В противном случае, данные могут быть напечатаны неправильно.

| Выберите пункт Настройка печати (Print Settings) из всплывающего меню.

| Выполните настройку параметров Тип носителя (Media Type), Поля (Margins) и Режим (Mode). См. Параметры печати (Print Settings)

| Установка Тип носителя (Media Type)

| Нажмите на кнопку Печать (Print) для начала печати.

| Примечание:

Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

Вы можете контролировать, насколько будет увеличено изображение при печати без полей. См. Expansion (За пределы листа)

[К началу]

Предыдущая | Следующая