Параметры ПО принтера / Для Mac OS X

# Утилита принтера Epson

> Функции утилит принтера Epson

## Функции утилит принтера Epson

Утилиты принтера EPSON позволяют тестировать текущее состояние принтера и управлять определенными его функциями с компьютера.

EPSON StatusMonitor | Отслеживает состояние принтера. При обнаружении ошибки выдает соответствующее сообщение об ошибке. Эту утилиту также можно использовать для проверки того, сколько чернил осталось в картридже. Чтобы использовать EPSON StatusMonitor, щелкните кнопку EPSON StatusMonitor. См. раздел Использование утилиты EPSON StatusMonitor
Автоматическая проверка дюз и прочистка (Auto Nozzle Check and Cleaning) | Распечатывает тестовую страницу автоматической проверки дюз. Если дюзы забиты, выполняется прочистка печатающей головки. См. Прочистка печатающей головки
Утилита Проверка дюз (Nozzle Check) | Проверяет, не забились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте дюзы, если заметили ухудшение качества печати, а также после их очистки, чтобы убедиться, что дюзы печатающей головки очистились. Если проверка дюз показывает, что требуется очистка печатающей головки, можно вызвать утилиту Прочистка печатающей головки (Head Cleaning) непосредственно из утилиты Проверка дюз (Nozzle Check). См. Проверка дюз печатающей головки.
Утилита Прочистка печатающей головки (Head Cleaning) | Утилита Прочистка печатающей головки (Head Cleaning) очищает печатающую головку. Может потребоваться прочистка печатающей головки, если заметно ухудшение качества печати. Выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что очистка необходима. См. Прочистка печатающей головки.
Утилита Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment) | Утилитой Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment) можно улучшить качество печати документов. Может потребоваться настройка калибровки печатающей головки, если за пределами калибровки появляются вертикальные полосы либо в самом документе появляются белые, черные, темные или светлые полосы. Для выполнения процедуры калибровки выполняйте инструкции на экране. См. Калибровка печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая