Техобслуживание и перевозка

# Замена ножа резака бумаги

Когда нож резака бумаги не режет ровно, то он, возможно, тупой и нуждается в замене. Для замены ножа резака бумаги необходимо сместить держатель резака бумаги с помощью установок панели управления принтера.

Нож резака бумаги | C12C815271

| Предостережение:

Будьте осторожны, чтобы не обрезаться самим при замене ножа резака бумаги.

Для замены ножа резака бумаги выполните следующие действия.

| Включите принтер.

| Жмите на кнопку SelecType до тех пор, пока сообщение CUTTER REPL (Замена ножа резака) не появится.

| Нажмите кнопку Item (Меню). Роявится надпись CUT. REPLACE (Замена ножа резака). Затем нажмите Enter (Ввод). На экране появится надпись WAIT (Ждите) и держатель резака бумаги передвинется в позицию замены.

|  | Предупреждение:

Никогда не перемещайте рукой держатель резака бумаги. В противном случае можете повредить принтер.

| Когда держатель резака бумаги остановится в положении для замены, появится сообщение OPEN FRONT COVER (Открыть переднюю крышку). Откройте переднюю крышку.

| Когда на экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение REPLACE CUTTER (Заменить нож резака), вдавите боковой палец ножа резака внутрь корпуса держателя, а крышку резака бумаги поверните вправо, чтобы открыть корпус резака бумаги.

| Медленно отведите палец руки от бокового пальца ножа резака. Нож резака бумаги поднимется настолько, что его можно будет снять.

|  | Примечание:

Будьте осторожны, чтобы не дать ножу резака или винтовой пружине выскочить из корпуса резака бумаги.

| Аккуратно удалите старый нож резака из принтера.

| Удалите упаковку с нового ножа резака бумаги.

| Убедитесь, что винтовая пружина находится внутри корпуса держателя резака бумаги и при необходимости установите ее на место.

| Вставьте новый нож резака бумаги в держатель до упора в направлении, показанном ниже на рисунке.

| Вдавите боковой палец ножа резака внутрь корпуса резака, поверните крышку резака бумаги влево, чтобы закрыть корпус резака бумаги.

| Убедитесь, что сообщение CLOSE FRONT COVER (Закрыть переднюю крышку) высвечивается, затем закройте переднюю крышку. Держатель резака бумаги перемещается в исходное положение (крайнее правое).

| Выждите, пока появится сообщение READY (ГОТОВ) на экране жидкокристаллического дисплея. Замена ножа резака бумаги завершена.

[К началу]

Предыдущая | Далее