Техобслуживание и перевозка

# Замена чернильных картриджей

Световые индикаторы принтера указывают своим миганием, когда следует приобретать новый чернильный картридж на замену картриджа с малым остатком чернил, и постоянным горением, когда следует заменить опустевший чернильный картридж. На экране жидкокристаллического дисплея также выводятся сообщения соответственно INK LOW (Чернил мало) или INK OUT (Чернил нет).

| Примечание:

Даже если только один из чернильных картриджей пустой, принтер не сможет печатать.

Фирма EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Другие картриджи, которые не выпускаются фирмой EPSON, могут нанести вред принтеру, устранение которого не предусмотрено гарантийными обязательствами фирмы EPSON. См. Чернильные картриджи.

Для замены чернильного картридже следуйте приведенным ниже шагам.

| Предостережение:

Оставляйте старый чернильный картридж в принтере, пока не будете готовы замнить его на новый.

| Убедитесь, что принтер включен. Определите, какой картридж нуждается в замене по показаниям светового индикатора Ink Out (Чернил нет), который мигает или непрерывно горит.

| Нажмите кнопку на крышке отсека для картриджей и поднимите ее. На ЖДК появится надпись INK COVER OPEN (Крышка отсека картриджей открыта).

| Установите рычаг крепления чернильных картриджей в поднятое положение.

| Осторожно вытяните пустой картридж прямо из принтера.

|  | Предостережение:

В случае попадания чернил на руки тщательно промойте их с помощью мыла и воды. При попадании в глаза немедленно промойте их водой.

| Убедитесь, что устанавливаемый картридж с чернилами нужного цвета, и удалите с него упаковку.

|  | Предостережение:

Не встряхивайте картриджи, что были ранее установлены. Подобные действия могут привести к вытеканию чернил.

|  | Примечание:

В случае пользования картриджами с чернилами типа EPSON UltraChrome аккуратно встряхните картридж перед его установкой на место для повышения эффективности его использования.

Для исключения неправильной установки чернильного картриджа предусмотрена специальная защитная система. Если не удается ровно установить чернильный картридж, то, возможно, используется картридж неподходящего типа. Проверьте данные на упаковке и производственный код картриджа.

| Держите чернильный картридж так, чтобы стрелка на левой его боковине была направлена к задней части принтера, и установите его в гнездо. Далее не прикладывайте усилие рукой непосредственно к картриджу.

| Установите рычаг крепления чернильных картриджей в нижнее положение. Убедитесь, что соответствующий индикатор Ink Out (Чернил нет) перестал гореть.

|  | Примечание:

Если световой индикатор Ink Out (Чернил нет) продолжает гореть, то возможно чернильный картридж установлен неправильно. Снимите чернильный картридж и затем снова его установите, как описано выше.

| Закройте крышку секции размещения чернильных картриджей. Принтер возвращается в предшествующее состояние.

[К началу]

Далее