Информация об изделии

# Указания по технике безопасности

> Наиболее важные указания по технике безопасности
> Несколько предостережений

## Наиболее важные указания по технике безопасности

Прочтите все эти указания перед началом использования принтера. Также обязательно следуйте всем предупреждениям и указаниям, нанесенным на принтере.

- Не блокируйте и не закрывайте отверстия в корпусе принтера.
- Не просовывайте предметы в имеющиеся на принтере пазы. Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания жидкости на принтер.
- Применяйте тип источника электропитания, только указанный в табличке электрических параметров на корпусе принтера.
- Подключайте всю аппаратуру к надлежащим образом заземленным сетевым розеткам. Избегайте использования розеток в общей электросети с фотокопировальными машинами и воздушными кондиционерами, которые работают в режиме частых отключений.
- Не пользуйтесь электрическими розетками, управляемыми через настенные выключатели или автоматические таймеры.
- Располагайте всю аппаратуру компьютерной системы вдали от потенциальных источников электромагнитных помех, например громкоговорителей или базовых блоков радиотелефонов.
- Не пользуйтесь поврежденным или протертым сетевым кабелем.
- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала допустимой по току нагрузки. Также проверьте, что суммарный ток, потребляемый всеми устройствами, включенными в настенную розетку, не превышает номинального тока настенной розетки.
- Не пытайтесь сами ремонтировать или смазывать принтер.
- Вынимайте вилку сетевого кабеля принтера из розетки и вызывайте аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров в следующих случаях:
  - при повреждении сетевого кабеля или его вилки;
  - если внутрь принтера попала жидкость;
  - принтер падал или поврежден его корпус;
  - принтер не работает нормально или произошло заметное снижение его производительности и ухудшилось качество печати.
- Интерфейсные разъемы (включая интерфейсную карту для интерфейса Type B) и разъем для автоматической катушки для намотки бумаги являются источниками питания без ограничений.

[К началу]

## Несколько предостережений

### При выборе места для принтера

- Устанавливайте принтер на устойчивую плоскую горизонтальную поверхность с размерами, превышающими размеры принтера в плане. Принтер не будет нормально работать, находясь в наклонном положении.
- Избегайте мест с резкими перепадами температуры и влажности воздуха. На принтер также не должны падать прямые солнечные лучи и свет от мощных светильников. Не располагайте принтер вблизи источников тепла.
- Избегайте мест, подверженных сотрясениям и вибрациям.
- Избегайте мест, подверженных запылению.
- Располагайте принтер вблизи от настенной розетки, чтобы из нее можно было удобно вынимать вилку сетевого кабеля.

### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR®

Как член международной организации ENERGY STAR® фирма EPSON установила, что данное изделие соответствует принципам энергосбережения ENERGY STAR®.

Программа International ENERGY STAR® Office Equipment нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающих персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов, сканеров для уменьшения загрязнения атмосферы электростанциями.

### При использовании принтера

- Во время печати не просовывайте руку внутрь принтера и не прикасайтесь к чернильным картриджам.
- Не сдвигайте печатающую головку рукой, чтобы не повредить принтер.
- Всегда выключайте принтер кнопкой Power (Сеть) на панели управления. После нажатия на эту кнопку световой индикатор Operate (Состояние принтера) несколько секунд мигает, а затем гаснет. Не вынимайте вилку сетевого кабеля принтера из розетки и не размыкайте цепь электропитания до тех пор, пока световой индикатор Operate (Состояние принтера) не перестанет мигать.
- Перед перевозкой принтера проверьте, находится ли печатающая головка в исходном (крайнем правом) положении.

### При обращении с чернильными картриджами

- Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить чернила.
- Если чернила попали на кожу, то пораженную область тщательно промойте водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно обильно промойте глаза водой.
- В случае использования картриджей с чернилами типа UltraChrome или ColorFast аккуратно встряхните их перед установкой для получения наилучших результатов.

|  | Предостережение:

Не встряхивайте картриджи, которые устанавливались в принтер.

- Не используйте чернильный картридж, у которого закончился срок возможного применения, указанный на упаковке.
- В случае применения картриджей с чернилами типа UltraChrome или ColorFast используйте их в пределах шести месяцев с момента установки их на принтер для получения наилучших результатов.
- Не разбирайте чернильные картриджи и не пытайтесь наполнять их чернилами, чтобы не испортить печатающие головки.
- Храните чернильные картриджи в прохладном темном месте.
- После внесения чернильного картриджа в офисное помещение из холодного складского помещения выждите не менее трех часов, чтобы картридж нагрелся до комнатной температуры и его можно было использовать.
- Не прикасайтесь к зеленой пластинке микросхемы на корпусе картриджа, иначе принтер не будет нормально работать и печатать.
- Чернильный картридж этого типа имеет интегральную микросхему, которая хранит различные данные о нем, например количество оставшихся чернил, благодаря чему картридж можно свободно снимать и устанавливать на принтер вновь.
- Если вы снимете чернильный картридж, чтобы использовать его в будущем, обязательно защитите его зону подачи чернил от грязи и пыли. Храните снятый картридж в тех же условиях, что и принтер. Канал выпуска чернил имеет встроенный клапан, поэтому никаких дополнительных крышек и пробок не требуется. Однако необходимо быть аккуратным, чтобы не запачкать чернилами какие-либо предметы, случайно коснувшись их картриджом. Не прикасайтесь к зоне подачи чернил картриджа и к участкам вокруг нее.

[К началу]

Далее