Поиск и устранение неисправностей

# Принтер самопроизвольно останавливается

> Очистка печатающей головки, заправка чернил или процесс высыхания чернил
> Произошла ошибка

## Очистка печатающей головки, заправка чернил или процесс высыхания чернил

Проверьте, мигает ли световой индикатор Pause (Пауза). Если так, то в принтере происходит процесс очистки печатающей головки, заправки или высыхания чернил. Во время чистки печатающей головки и заправки чернил на экране жидкокристаллического дисплея высвечивается сообщение WAIT (Подождите). Во время высыхания чернил на экране жидкокристаллического дисплея появляется сообщение INK DRY nn MIN (где nn число оставшихся минут высыхания чернил). Выждите, пока принтер возобновит печать.

[К началу]

## Произошла ошибка

Наиболее общие неисправности принтера могут быть установлены по сообщениям на экране жидкокристаллического дисплея и состоянию световых индикаторов на панели управления принтера.

Если принтер самопроизвольно прекращает работу, то воспользуйтесь таблицей следующего раздела для диагностирования проблемы, затем следуйте рекомендуемым мерам по ее устранению. Что касается других сообщений, не включенных в таблицу, то см. раздел Сообщения о состоянии принтера.

[К началу]

Далее