Информация об изделии

# Технические характеристики интерфейса

> Параллельный интерфейс
> USB-интерфейс
> Интерфейс IEEE-1394
> Интерфейс Ethernet

Ваш принтер оснащается 8-битовым параллельным интерфейсом, USB-интерфейсом, интерфейсом IEEE-1394 и Ethernet интерфейсом.

## Параллельный интерфейс

Встроенный параллельный интерфейс имеет следующие характеристики:

### Режим совместимости

Форма данных | 8-битовый параллельный
Синхронизация | По строб-импульсу
Момент установления связи | По сигналам BUSY и ACKNLG
Уровень сигнала | TTL-уровень (стандарт IEEE-1284 уровень 1 устройства)
Согласующее устройство | 57-30360 Amphenol или эквивалентный ему

### Режим передачи данных полубайтами

Режим передачи | 8-битовый параллельный
Синхронизация | По строб-импульсу
Момент установления связи | По сигналам BUSY и ACKNLG
Уровень сигнала | TTL-уровень (стандарт IEEE-1284 уровень 1 устройства)
Момент передачи данных | Смотрите технические характеристики стандарта IEEE-1284

### В режиме порта ECP

Режим передачи | Режим IEEE-1284 ECP
Синхронизация | Смотрите технические характеристики стандарта IEEE-1284
Момент установления связи | Смотрите технические характеристики стандарта IEEE-1284
Уровень сигнала | TTL-уровень (стандарт IEEE-1284 уровень 1 устройства)
Момент передачи данных | Смотрите технические характеристики стандарта IEEE-1284

[К началу]

## USB-интерфейс

Встроенный USB-интерфейс базируется на параметрах, указанных в технических условиях Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1 и Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1. Этот интерфейс имеет следующие характеристики.

Стандарт | На базе Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
Скорость передачи в битах | 12 Мбайт в сек (максимальная скорость устройства)
Кодировка данных | NRZI (без возврата к нулю с инверсией)
Согласующее устройство | USB Series B
Допускаемая максимальная длина кабеля | 2 метра

[К началу]

## Интерфейс IEEE-1394

Интерфейс IEEE 1394 имеет нижеследующие характеристики.

### Базовые характеристики

Метод передачи данных | Полудуплексная передача/Последовательный
Метод синхронизации | Стандарт IEEE 1394-1995
Кодировка/Декодировка | Стандарт IEEE 1394-1995
Совместимые коннекторы | По стандарту IEEE 1394-1995 6 передающих контактов

### Назначение контактов разъема

Номер контакта | Имя сигнала | Функция
1 | VP | Питание кабеля
2 | VG | Заземление кабеля
3 | TPB* | Строб-импульс во время отправки, данные во время передачи (дифферинциальная пара)
4 | TPB
5 | TPA* | Данные во время отправки, строб-импульс во время передачи (дифферинциальная пара)
6 | TPa

### Питание

Питание класса code 100 Не получает питания из внешнего источника Поступает переодически по шине питания

### Переключатель

Переключатель | Положение по умолчанию
JP1 | 2-3
JP2 | 2-3

[К началу]

## Интерфейс Ethernet

Интерфейсная плата поддерживает сеть по стандартам 10 Base-T и 100 Base-TX.

Коннектор:

RJ-45 (Спецификация ISO/IEC8802-3 12.6 MDI)

[К началу]

Предыдущая | Далее