Печать в Windows

# Повышение скорости печати

> Общие советы
> Пользование индикатором Скорость и Ход выполнения печати
> Конфигурация порта (только Windows NT 4.0)

## Общие советы

Печать цветных изображений с применением более высокого качества печати длится дольше печати черно-белых изображений с обычным качеством печати, поскольку объем данных в цветном документе высокого качества намного больше. По этой причине важно проявлять избирательность в применении цветовых установок и установок качества печати, если вам одновременно еще требуется более высокая скорость печати.

Даже если ваш документ требует самого высокого разрешения и широкого применения цвета, возможно, еще можно оптимизировать скорость печати, отрегулировав другие параметры печати. Однако помните, что изменение некоторых параметров с целью повышения скорости печати, может ухудшить качество отпечатков.

Ниже в таблице перечислены факторы, оказывающие обратное воздействие на скорость и качество печати (т. е. повышение одного ведет к снижению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Меню драйвера принтера
Установки драйвера принтера | Качество печати | Нормальный - 360 dpi | SuperFine - 1440 dpi | Диалоговое окно Advanced (Расширенные установки)
Высокая скорость | Включена | Выключена
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой | -
Разрешение | Низкое | Высокое

Ниже в таблице представлены факторы, влияющие только на скорость печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Драйвер принтера
Установки драйвера принтера | Чернила | Черные | Цветные | Диалоговое окно Advanced (Расширенные установки), закладка Main (Главное)
Повернуть по горизонтали* | Выключено | Включено | Диалоговое окно Advanced (Расширенные установки)
Характеристики данных | Цветность | Серая шкала | Полноцветная | -
Аппаратные ресурсы | Скорость компьютерной системы | Быстрая | Медленная | -
Свободная память на жестком диске | Большая | Малая
Свободная область памяти | Большая | Малая
Состояние программного обеспечения | Активные программные приложения | Одно | Много | -
Виртуальная память | Не применяется | Применяется

| * Различается в зависимости от программного обеспечения принтера и прикладной программы, применяемых пользователем.

[Top]

## Использование индикатора Speed & Progress (Скорость & Прогресс)

Можно ввести некоторые установки скорости печати через диалоговое окно Speed & Progress (Скорость & Прогресс ). Для доступа к этому диалоговому окну щелкните на пункте Speed & Progress (Скорость & Прогресс) на закладке Utility (Сервис).

#### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Более быстрая печать нескольких копий документа.

#### Show Progress Meter (Показать Индикатор Хода)

Показывается ход печати в процессе печати.

#### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) (только для Windows Me, 98 и 95)

Ускоряется передача данных к принтерам EPSON.

#### Enable DMA transfer (Включить использование DMA-канала) (только для Windows Me, 98 и 95)

Если у компьютера имеется параллельный порт, который поддерживает режим ECP, то можно включить режим DMA, чтобы ускорить печать. Смотрите руководство по компьютеру и выясните, поддерживает ли он режим ECP и DMA.

Чтобы определить, необходимо ли вам включать DMA-пересылку, сравните сообщение, расположенное ниже установки EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) с этой таблицей и выполните рекомендуемые действия.

Сообщение | Действие
High Speed (DMA) Transfer enabled (Высокоскоростная (DMA) пересылка включена). | DMA-пересылка уже включена. Щелкните на кнопке OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
For higher data transfer rates, use DMA Transfer (Для повышения скорости передачи данных воспользуйтесь функцией DMA). | Выполните действия, изложенные ниже таблицы, чтобы включить DMA.
(Нет сообщения) | Установки параллельного порта вашей компьютерной системы не допускают DMA-пересылки. Однако, если вы измените настройку параллельного порта на режим ECP или на Расширенный через программу настройки BIOS компьютера, вы сможете пользоваться DMA-пересылкой. Выясните по руководству для компьютера или получите консультацию у изготовителя компьютера. Как только вы измените настройку параллельного порта, выполните указания под этой таблицей, чтобы активизировать DMA. Примечание: Перед тем как запустить программу настройки BIOS, удалите из компьютера драйвер принтера с помощью команды Add/Remove Programs (Добавить/Удалить программы) на Control Panel (Панели управления). По окончании прогона программы настройки BIOS вновь установите драйвер принтера на компьютере.

При желании включить DMA, выполните следующие действия.

| Дважды щелкните на значке My Computer (Мой компьютер) и дважды щелкните на значке Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните на значке System (Система) и щелкните на закладке Device Manager (Диспетчер устройств).

| Дважды щелкните на значке Ports (COM & LPT) (Порты (COM & LPT)) и дважды щелкните на значке LPT1. Если вы подключили принтер к другому порту, а не к LPT1, то дважды щелкните на значке соответствующего порта.

| Щелкните на закладке Resources (Ресурсы) и снимите флажок Use automatic settings (Использовать автоматические установки) чтобы отменить установку Automatic (Автоматические). Запишите установки Input/Output Range (Диапазон адресов Входа/Выхода), отображенные в блоке установок Resource (Ресурсы).

> 1. Запишите эти установки
> 2. Щелкните здесь, чтобы снять флажок

| Выберите установку базовой конфигурации из списка Setting based on (Установка на основе), в которой используются те же установки Input/Output Range (Диапазон адресов Входа/Выхода), что в пункте 4, и убедитесь в том, что канал Direct Memory Access (Прямого доступа к памяти) и номера канала Interrupt Request (Запроса на прерывание) заданы и отображены на экране. Также проверьте, что в блоке списка Conflicting device (Конфликтующие устройства) выведено сообщение No conflicts (Нет конфликтов).

| Щелкните на кнопке OK, чтобы сохранить установки.

| Вновь откройте диалоговое окно Speed & Progress (Скорость & Прогресс), чтобы убедиться в том, что DMA-пересылка включена.

| Примечание:

На некоторых компьютерах невозможно пользоваться режимом DMA-пересылки даже после того, как выполните установки, описанные выше. Свяжитесь с изготовителем компьютера и уточните, может ли ваш компьютер пересылать информацию по каналу DMA.

[К началу]

## Конфигурация порта (только для Windows NT 4.0)

| Примечание:

Настройка портов в Windows NT 4.0 очень сложная операция и ее должен выполнять только специалист с привилегиями администратора.

Если компьютер имеет параллельный порт, который поддерживает режим ECP, вы можете выполнить некоторые установки скорости печати через диалоговое окно Port Configuration (Конфигурация порта). Перед вводом установок убедитесь в том, что режим ECP выбран в настройке компьютера. Подробнее о режиме ECP читайте в руководстве по компьютеру.

Для доступа в диалоговое окно Port Configuration (Конфигурация порта) выполните следующие действия.

| Дважды щелкните на значке My Computer (Мой компьютер), дважды щелкните на значке Printer (Принтер).

| Щелкните правой кнопкой мыши на значке данного принтера и выберите пункт Properties (Свойства).

| Щелкните на закладке Port (Порт), затем щелкните на кнопке Configure Port (Конфигурировать порт).

| Щелкните на закладке LPT для доступа к порту, к которому подключен принтер, затем щелкните на кнопке Port Configuration (Конфигурация порта).

|  | Примечание:

Если принтер подключен к порту LPT1, то будет доступна только закладка LPT1.

| Щелкните на кнопке OK.

#### Настройка ресурсов (IRQ и DMA)

Если вы подключили принтер к порту LPT2 или LPT3, настройка IRQ и DMA может помочь повысить скорость печати. Введите те же номера конфигураций для IRQ и DMA, которые вы выполнили с помощью платы расширения. См. руководство по компьютеру, чтобы определить установки для IRQ и DMA.

#### Использование DMA-канала

Воспользуйтесь DMA-пересылкой для передачи данных печати в компьютер, чтобы ускорить печать. Если опция Use DMA Transfer (Использовать DMA-пересылку) заблокирована, то прежде всего следует активизировать режим DMA-пересылки в настройке компьютера. Подробнее смотрите в руководстве по компьютеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее