Печать в Windows

# Пользование утилитами принтера

> Доступ к утилитам принтера
> Пользование утилитой Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах)
> Индикатор Скорость и Ход выполнения печати

Утилиты принтера EPSON позволяют проверить текущее состояние принтера и выполнить некоторые операции техобслуживания принтера с экрана монитора.

### Утилита EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 используется для проверки состояния принтера и остатка чернил в каждом из картриджей.

### Утилита Nozzle Check (Проверка состояния сопел)

Для проверки исправности работы сопел, распыляющих чернила, можно распечатать шаблон проверки состояния сопел. В случае ненормальной работы сопел будет наблюдаться отсутствие точек в распечатанном шаблоне. Сопла печатающих головок принтера, предназначенные для распыления чернил семи цветов, могут быть проверены за один раз.

| Предупреждение:

Перед началом распечатки изображений, убедитесь, что распечатка шаблона проверки состояния сопел завершена. В противном случае качество печати может ухудшиться.

### Утилита Head Cleaning (Чистка сопел печатающей головки)

Когда качество печати ухудшается или засорение сопел стало очевидным после проверки состояния сопел, печатающие головки нуждаются в прочистке сопел. Пользуйтесь этой утилитой для проведения чистки сопел печатающих головок, затем снова выполните проверку состояния сопел, так как может быть необходима повторная чистка сопел печатающей головки.

### Утилита Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки)

Выравнивание печатающей головки необходимо, когда имеется несовпадение вертикальных линий в шаблоне проверки положения печатающей головки или наблюдается полосатость в отпечатках.

### Утилита Printer and Option Information(Информация о принтере и дополнительных устройствах)

Эта утилита позволяет драйверу принтера проверять информацию о конфигурации принтера. Утилита также предоставляет особую информацию, касающуюся определенных характеристик принтера, таких как, комплект чернильных картриджей, идентификационные данные принтера. См. Пользование утилитой Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах).

| Примечание:

Убедитесь, что принтер прекратил печать перед задействованием утилит Nozzle Check (Проверка состояния сопел), Head Cleaning (Чистка сопел печатающей головки) или Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки). В противном случае отпечатки могут быть смазаны.

## Доступ к утилитам принтера

С входом в программное обеспечение принтера появятся меню драйвера принтера и утилит в открывшемся окне программного обеспечения. Для пользования утилитами принтера щелкните на вкладке Utility (Утилита) в окне программного обеспечения принтера, затем щелкните на кнопке с названием утилиты, которую вы хотите применить.

| Примечание:

Буква в скобках после названия утилиты указывает клавишу быстрого доступа для данной утилиты. Нажмите на клавишу ALT и указанную букву на клавиатуре для быстрого открытия утилиты.

Нажатие на одну из клавиш быстрого доступа к утилитам во время печати, за исключением клавиши быстрого доступа утилиты EPSON Status Monitor 3, может привести к смазыванию отпечатков.

[К началу]

## Пользование утилитой Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах)

В зависимости от конфигурации компьютера информация, выводимая в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах) может быть автоматически обновлена или может нуждаться в ручном обновлении.

Если в окне Current Settings (Текущие установки) появляется сообщение с предложением ввести установки или вы изменяете конфигурацию принтера, то исполните следующие действия для выполнения вручную необходимых установок.

| В окне Cartridge Option (Комплект чернильных картриджей) выберите комбинацию черных чернильных картриджей, установленную в принтере.

| Загрузите бумагу в принтер, затем щелкните на кнопке Settings Sheet (Карта установок) в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах). Информация о принтере и дополнительных устройствах распечатается в виде аналогичном тому, как приведено ниже.

> Printer ID (Идентификационные данные принтера) #1: 50-50-50-50-50-50
> Printer ID (Идентификационные данные принтера) #2: 50-50-50-50-50-50

| Убедитесь, что информация, выведенная утилитой, соответствует отпечатанной информации. В противном случае измените запись на экране монитора, чтобы привести ее в соответствие с отпечатанной информацией.

| Щелкните на кнопке OK для сохранения установок и выхода из меню.

[К началу]

## Индикатор Скорость и Ход выполнения печати

Можно выполнить установки, относящиеся к скорости и ходу печати, в этом диалоговом окне. Для активизации кнопки индикатора Speed & Progress (Скорость и Ход выполнения печати) откройте окно программного обеспечения принтера.

| Примечание:

Для активизации кнопки индикатора Speed & Progress (Скорость и Ход выполнения печати) щелкните на кнопке Start (Пуск), Settings (Установки), Printer (Принтер), правой кнопкой мыши щелкните на значке принтера, Properties (Свойства), затем на вкладке Utility (Утилита).

Доступными будут следующие установки.

#### High Speed Copies (Высокоскоростные копии)

Для более быстрой печати нескольких копий документа выберите установку High Speed Copies(Высокоскоростные копии).

#### Show Progress Meter (Показывать индикатор Ход выполнения печати)

Для наблюдения за ходом распечатки задания на печать выберите установку Show Progress Meter (Показывать индикатор Ход выполнения печати).

#### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) (только в Windows Me, 98 и 95)

Для повышения скорости передачи данных к принтеру выберите установку EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON).

Если компьютер поддерживает режим ECP, активизируйте функцию DMA-передачи, чтобы увеличить скорость печати.

Дополнительную информацию см. Пользование индикатором Ход выполнения печати.

#### Always Spool Raw Datatype (Всегда буферизовать данные типа RAW) (только в Windows 2000 и Windows NT 4.0)

Установите флажок в клетке этой опции, чтобы пользователи операционных систем Windows 2000 и Windows NT 4.0 буферизовали документы в формате RAW вместо формата EMF (метафайл). (В программных приложениях к операционным системам Windows 2000 и Windows NT 4.0 формат EMF используется по умолчанию.)

Попробуйте использовать эту опцию, если документы, буферизованные в формате EMF, не распечатываются правильно.

Буферизация данных типа RAW требует меньше аппаратных ресурсов, чем буферизация данных в формате EMF, поэтому часть проблем ("Недостаточно свободной оперативной памяти/ Недостаточно свободной памяти на жестком диске для печати", "Низкая скорость печати" и др.) могут быть устранены путем простановки флажка в клетке опции Always spool RAW datatype (Всегда буферизовать данные типа RAW).

Во время буферизации данных типа RAW ход печати, отражаемый индикатором Ход выполнения печати, может отличаться от фактического хода распечатки.

#### Monitoring Preferences (Параметры контроля)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Параметры контроля), в котором можно выполнить установки для утилиты EPSON Status Monitor 3. См. Выполнение установок Monitoring preference (Параметры контроля).

[К началу]

Предыдущая | Далее