Панель управления

# Режим техобслуживания

> Включение режима техобслуживания
> Пункты меню

Пользуясь режимом техобслуживания, можно распечатать данные в шестнадцатиричном формате и выбрать язык сообщений, выводимых на экране жидкокристаллического дисплея.

## Включение режима техобслуживания

Во-первых, убедитесь, что принтер выключен. Нажав и удерживая в этом положении кнопку Pause (Пауза), нажмите на кнопку Power (Сеть) Надпись MAINTENANCE MODE (Режим техобслуживания) появится на экране жидкокристаллического дисплея, когда принтер войдет в режим техобслуживания.

[К началу]

## Режим Maintenance (Режим техобслуживания)

### Пункты

Если выбрано значение ON (Вкл.), принтер сохраняет все задания на печать, включая тестовую печать. Если выбрано значение OFF (Выкл.), принтер сохраняет только те задания на печать, которые были отправлены драйвером принтера.

Пункт | Значение
HEX DUMP (Распечатка данных в шестнадцатиричном формате) | PRINT (Печать)
LANGUAGE (Язык) | ENGLISH, FRENCH, ITALIAN, GERMAN, SPANISH, PORTUGUESE
UNIT (Единица измерения) | METRIC (Метр)*, FEET/INCH (Фут/дюйм)
PARA, I/F (Параллельный интерфейс) | ECP*, COMPAT (Совместимость)
IEEE1284.4 | ON (Вкл.), OFF (Выкл.)*
INTERNAL JOB CT (Сохранение заданий на печать) | ON (Вкл.), OFF (Выкл.)
AUTO NZL CHK (Автоматическая проверка дюз) | ON (Вкл.)*, OFF (Выкл.)
SSCL (Ультразвуковая прочистка) | EXEC
MW7 | A*, B, C
MW7 BALANCE | -30 - 0* - +30
MW1 SELECT | 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MW2 SELECT | 1*, 2, 3, 4, 5, 6
DEFAULT PANEL (Параметры экрана по умолчанию) | EXEC (Выполнить)
K/C/M/LC/LM/Y CARTRIDGE INFO (Информация о картриджах) | MANUFACT. (Производитель), CRTG (Картридж), INK TYPE (Тип чернил), INK CAP (Объем чернил), PROD.DATE (Дата изготовления), EXPIRE DATE (Срок годности), INK LIFE (Срок службы чернил), AGE (Продолжительность пользования)
SN MENU | -

| * является установленной производителем величиной

#### Распечатка данных в шестнадцатиричном формате (HEX DUMP)

Данные, полученные от хост-компьютера, могут быть отпечатаны в шестнадцатиричном формате.

Выполните следующие действия.

| Загрузите бумагу в принтер.

| В режиме техобслуживания, нажмите кнопку Item (Пункт). Появится сообщение HEX DUMP.

| Нажмите кнопку Enter (Ввод). Печатные данные, содержащиеся в буфере печати, отпечатаются в левой колонке в шестнадцатиричном формате шестнадцатиричными байтами, а в правой колонке в формате стандарта ASCII.

| Примечание:

Если последние данные по размеру менее 16 байтов, то они не будут распечатываться до тех пор, пока не нажмете на кнопку Pause (Пауза).

#### LANGUAGE (Язык)

Можно выбрать язык, на котором будут выводиться сообщения на экране жидкокристаллического дисплея.

Выполните следующие действия для установки используемого языка.

| В режиме техобслуживания жмите на кнопку Item (Пункт) до появления на экране дисплея надписи LANGUAGE (Язык).

| Если вы хотите изменить язык, нажмите кнопку + или -, пока не появится необходимый язык.

| Нажмите кнопку Enter (Ввод), для установке языка. Сообщение READY (ГОТОВ) (или аналогичное слово на выбранном языке) будет высвечиваться на жидкокристаллическом экране.

| Примечание:

Пройдет некоторое время, пока появится сообщение READY (ГОТОВ) (или аналогичное слово на выбранном языке).

#### UNITS (Единица измерения)

Вы можете выбрать единицу измерения для выводимого на экран значения длины.

| Примечание:

Этот пункт доступен только если выбрано значение ENGLISH для параметра LANGUAGE (Язык).

Выполните следующие действия для установки необходимой единицы измерения.

| В режиме техобслуживания жмите на кнопку Item (Пункт) до появления на экране дисплея надписи UNITS (Единица измерения).

| Нажмите на кнопку + или - для выбора единицы измерения, в значениях которой вы хотите показывать величины на экране.

| Нажмите на кнопку Enter (Ввод) для задания единицы измерения.

#### PARA, I/F (Параллельный интерфейс)

Только для использования обслуживающим персоналом.

#### IEEE1284.4

Только для использования обслуживающим персоналом.

#### INTERNAL JOB CT (Сохранение заданий на печать)

При установленном значении ON (Вкл.), все задания на печать, включая печать шаблона проверки дюз и выравнивание печатающей головки, будут записаны в JOB HISTORY. При установленном значении OFF (Выкл.), будут записаны только задания на печать, отправленные драйвером принтера.

#### AUTO NZL CHK (Автоматическая проверка дюз)

При установленном значении ON (Вкл.) проверка печатающих дюз будет производиться автоматически, а при установленном значении OFF (Выкл.), автоматическая проверка печатающих дюз производиться не будет.

#### SSCL (Ультразвуковая прочистка)

Вы можете разрешить ультразвуковую прочистку.

#### MW7

MW7 - тестовая печать, может быть использована только обслуживающим персоналом.

#### MW7 BALANCE

MW7 BALANCE - тестовая печать, может быть использована только обслуживающим персоналом.

#### MW1 SELECT

MW1 SELECT - тестовая печать, может быть использована только обслуживающим персоналом.

#### MW2 SELECT

MW2 SELECT - тестовая печать, может быть использована только обслуживающим персоналом.

#### DEFAULT PANEL (Параметры экрана по умолчанию)

Вы можете изменить все настройки, сделанные вами в режиме SelecType, на заводские.

#### K/C/M/LC/LM/Y CARTRIDGE INFO (Информация о картриджах)

CARTRIDGE INFO (Информация о картриджах) может быть использована только обслуживающим персоналом.

#### SN MENU

SN MENU - тестовая печать, может быть использована только обслуживающим персоналом.

[К началу]

Предыдущая