Поиск и устранение неисправностей

# Поиск и устранение неисправностей в автоматической катушке для намотки рулонной бумаги

Воспользуйтесь одной или несколькими из предлагаемых мер по устранению неисправностей:

- Рулонная бумага может иметь избыточное натяжение на автоматической катушке для намотки рулонной бумаги. Убедитесь в том, что имеется нормальное натяжение рулонной бумаги на втулку автоматической катушки для намотки рулонной бумаги. См. Загрузка рулона бумаги на втулку автоматической катушки для намотки рулонной бумаги.

- Переключатель Auto (Автоматически) на автоматической катушке для намотки рулонной бумаги, возможно, не установлен в положение требуемого для вас направления. Установите нужное направление с помощью переключателя Auto (Автоматически) на блоке управления. См. Наматывание отпечатков.

- Если световой индикатор датчика мигает медленно, когда печать не ведется, то, возможно, имеется помеха между светоизлучателем и чувствительным элементом датчика, или положение датчика не отрегулировано надлежащим образом. Проверьте отсутствие помехи в зоне чувствительности датчика или отрегулируйте положение датчика. Смотрите раздел Регулировка положения датчика.

- Когда световой индикатор датчика продолжает мигать, принтер распечатывает задание на печать на бумаге длиной примерно равной трем метрам и прекращает печать. Установите рычаг крепления бумаги в отпущенное положение, затем проверьте правильность установки рулона бумаги и отсутствие помехи в зоне чувствительности датчика. Если рулон бумаги установлен неправильно, то намотайте излишек бумаги на вал и установите рычаг крепления бумаги в положение крепления.

- Если световой индикатор датчика мигает часто, то автоматическая катушка для намотки рулонной бумаги заблокирована. Выключите принтер и снова включите.

- Если световой индикатор датчика не горит, то, возможно, провод датчика не подсоединен нужным образом. Проверьте соединения проводов датчика.

[К началу]

Предыдущая | Далее