Печать в Macintosh

# Проверка состояния принтера и заданий на печать

> Пользование утилитой EPSON StatusMonitor
> Выполнение конфигурационных установок
> Управление фоновой печатью

## Пользование утилитой EPSON StatusMonitor

Утилита EPSON StatusMonitor непрерывно контролирует состояние принтера. В случае обнаружения наличия ошибки утилита информирует об этом сообщением об ошибке. Утилиту также можно использовать для определения уровня чернил в картриджах перед началом печати.

Для пользования утилитой EPSON StatusMonitor щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Utility (Утилита). Появится следующее диалоговое окно.

Для входа в диалоговое окно Utility (Утилита) см. Доступ к программному обеспечению принтера.

| Примечание:

Информация об установленных чернильных картриджах недоступна.

Утилита EPSON StatusMonitor сообщает о количестве оставшихся чернил на тот момент, когда она последний раз была открыта. Для обновления информации об уровне чернил щелкните на кнопке Update (Обновить).

[К началу]

## Выполнение конфигурационных установок

Можно выбрать способ, которым утилита EPSON StatusMonitor будет контролировать состояние принтера, а также способ, которым до вас будет доводиться информация. Щелкните на кнопке Configuration (Конфигурация) в диалоговом окне Utility (Утилита). О доступе в диалоговое окно Utility (Утилита) см. Доступ к утилитам принтера.) Откроется диалоговое окно Configuration Settings (Конфигурационные установки), что показано ниже

.Опции диалогового окна позволяют выполнить следующие установки

:Error notification (Уведомление об ошибке) | Выберите способ, которым утилита EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас в случае возникновения ошибки.
Warning (Предупреждение) | Выберите способ, которым утилита EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас, когда наступит необходимость в предупреждающем сообщении.
Temporary Spool folder (Папка Временный буфер) | Выберите эту папку для временной буферизации печатных данных.
Data will be sent to the printer after being stored on your disk (Печатные данные будут посланы к принтеру после хранения на жестком диске компьютера) | Установите флажок в клетке этой опции для исключения появления дефекта горизонтальной полосатости на отпечатке. По умолчанию графические данные отсылаются компьютером к принтеру в виде прямоугольных полос, что освобождает принтер от необходимости воспроизведения в памяти всего изображения в целом перед его распечаткой. С выбором этой опции компьютер будет временно хранить данные изображения на жестком диске, а затем отсылать их принтеру как одно целое, чтобы исключить появления дефекта полосности на распечатываемом изображении.
Temporary High Speed Copies folder (Папка Временные высокоскоростные копии) | Выберите эту папку для временного хранения данных, распечатываемых в нескольких копиях.
Check for errors before starting to print (Проверять отсутствие ошибок перед началом распечатки) | Установите флажок в клетке этой опции при желании убедиться в отсутствии ошибок перед началом печати.
Check the ink level before starting to print (Проверять уровень чернил в картриджах перед началом печати) | Установите флажок в клетке этой опции при желании проверить уровень чернил в картриджах перед началом печати.

[К началу]

## Управление фоновой печатью

После отсылки принтеру задания на печать можно использовать утилиту EPSON Monitor3, чтобы контролировать, регулировать или отменять задания на печать, которые находятся в очереди на печать. Эта утилита также отражает состояние распечатываемого задания на печать.

### Пользование утилитой EPSON Monitor3

Для пользования утилитой EPSON Monitor3 необходимо вначале включить опцию Background Printing (Фоновая печать) в меню Chooser (Селектор) или в диалоговом окне Background Printing (Фоновая печать). Затем после отсылки принтеру задания на печать выберете пункт EPSON Monitor3 на правом конце панели меню в меню Application (Приложение). Таким образом, откроется диалоговое окно то же самое или подобное тому, что показано ниже.

| Примечание:

Можно открыть утилиту EPSON Monitor3, дважды щелкнув на значке EPSON Monitor3 в папке Extensions (Расширения).

- Используйте приведенные ниже кнопки для приостановления, возобновления и удаления заданий на печать документов, отобранных в диалоговом окне. Вначале выберите нужное задание на печать, затем щелкните на соответствующей кнопке.

| Сохранить | Приостанавливает печать задания и сохраняет его в очереди на печать
| Возобновить | Возобновляет печать
| Удалить | Останавливает печать задания и удаляет его из очереди на печать

- Используйте приведенные ниже кнопки для запуска утилит принтера.

| Print Head Cleaning (Чистка сопел печатающей головки) | Запускает утилиту Print Head Cleaning (Чистка сопел печатающей головки)
| Status Monitor | Запускает утилиту EPSON StatusMonitor, которая отражает количество оставшихся в картриджах чернил

- Щелкните на пункте Stop Print Queue (Прекратить распечатку заданий из очереди на печать) для остановки печати. Щелкните на пункте Start Print Queue (Начать распечатку заданий из очереди на печать) для возобновления печати.

- Для предварительного просмотра файла дважды щелкните на имени файла в списке. (Данная функция не действует при распечатке командного файла, закодированного на языке ESC/P.)

- Дважды щелкните на пункте Copies (Число копий) для изменения количества отпечатываемых копий документа.

Если щелкните на стрелке с надписью Show details (Показать параметры), то внизу окна диалогового окна утилиты EPSON Monitor3 появится дополнительное поле, подобное тому, что показано ниже. В открывшемся дополнительном поле отражается подробная информация об имеющихся установках в драйвере принтера для распечатки выбранного документа.

### Изменение очередности распечатки заданий на печать

Для изменения очередности распечатки заданий на печать выполните следующие действия

| .Примечание:

Можно также изменить очередность распечатки заданий, время печати которых было предварительно задано в диалоговом окне Background Printing (Фоновая печать) драйвера принтера.

| Щелкните на стрелке с надписью Show details (Показать параметры) внизу окна диалогового окна утилиты EPSON Monitor3, затем щелкните на записи названия документа в окне Document Name (Имя документа). Откроется дополнительное поле то же самое или подобное тому, что показано ниже.

| Выберите пункты Urgent (Срочно), Normal (Нормально), Hold (Хранить)или Print Time (Время печати) в списке Priority (Очередность).

> В случае выбора пункта Print Time (Время печати)появится диалоговое окно, где можно будет указать дату и время, в которое вы хотели бы распечатать документ.

[К началу]

Предыдущая | Далее