Информация об изделии

# Технические характеристики принтера

> Печать
> Область печати
> Механические характеристики
> Электротехнические характеристики
> Окружающие условия
> Инициализация
> Стандарты и нормы
> Бумага
> Чернильные картриджи

## Печать

Способ печати | Струйный, по запросу
Конфигурация сопел | Черных: 180 дюз Цветных: 180 дюз x 5 (голубой, пурпурный, желтый, светло-голубой, светло-пурпурный)

Символьный режим:

Шаг символов | Количество символов в строке
10 cpi* | 437

| * символов на дюйм

Режим растровой графики:

Разрешение по горизонтали | Ширина области печати | Общее число точек
360 dpi* | 1112 мм (43.78 дюйма) | 15762
720 dpi | 1112 мм (43.78 дюйма) | 31524
1440 dpi | 1112 мм (43.78 дюйма) | 63048

| * точек на дюйм

Разрешение | Максимальное 1440 dpi x 720 dpi
Направление печати | Двунаправленная
Управляющий код | ESC/P Raster
Межстрочный интервал | 1/6 дюйма или запрограммированный с приращением 1/720 дюйма
Скорость подачи бумаги | 200 ± 10 мм/сек полосы шириной на 1/6 дюйма
ОЗУ | Внешняя 128 MB (фиксированно)
Таблицы символов | PC 437 (США, Стандартная Европейская), PC 850 (Многоязычная)
Наборы символов | EPSON Courier 10 cpi

[К началу]

## Область печати

Рулонная и листовая бумага

A | Для рулонной бумаги минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм (0.12")*. Для листовой бумаги минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм (0.12").
B-L | Для рулонной бумаги минимальная ширина левого поля 3.0 мм (0.12")*. Для листовой бумаги минимальная ширина левого поля 3.0 мм (0.12").
B-R | Для рулонной бумаги минимальная ширина правого поля 3.0 мм (0.12")*. Для листовой бумаги минимальная ширина правого поля 3.0 мм (0.12").
C | Для рулонной бумаги минимальная ширина нижнего поля 3.0 мм (0.12")*. Для листовой бумаги минимальная ширина нижнего поля 14.0 мм (0.55").

| * Для рулонной бумаги могут быть выбраны поля разной ширины с панели управления принтера. Смотрите описание параметра "ROLL MARG (Поля рулонной бумаги)" в подразделе Меню PRINTER SETTING (Настройки принтера).

Параметр | A | B-L | B-R | C
3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм
15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм
T/B (Верхнее/Нижнее) 15 мм (По умолчанию) | 15 мм | 3 мм | 3 мм | 15 мм

|  | Примечание:

Принтер автоматически определяет размеры загруженной бумаги. Печатные данные, которые выходят за область печати, не могут быть распечатаны.

[К началу]

## Характеристики механизма

Способ подачи бумаги | Фрикционный
Путь прохождения бумаги | Рулонная бумага или листовая с ручной подачей
Габаритные размеры (при печати) | Ширина: 1,865 мм (73.4 дюйма) Глубина: 710 мм (28.0 дюймов) Высота: 1,225 мм (48.2 дюйма)
Масса | Примерно 129 кг (284 lb) с подставкой

[К началу]

## Электротехнические характеристики

| Номинальное напряжение 100 - 240 В
Допустимое рабочее входное напряжение | от 90 до 264 В
Номинальная частота тока | от 50 до 60 Hz
Допускаемый диапазон изменения частоты тока питания | от 49 до 61 Hz
Номинальный рабочий ток | 1.4 - 0.7 A
Потребляемая мощность | Примерно 131 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Не более 30 Вт в режиме ожидания

| Примечание:

Проверьте соответствие данных, указанных в таблице на задней стенке корпуса принтера, приведенным сведениям о параметрах тока.

[К началу]

## Окружающие условия

Температура воздуха | При работе: При хранении: При перевозке: | от 10 до 35°C (от 50 до 95°F) от -20 до 40°C (от -4 до 104°F) от -20 до 60°C (от -4 до 140°F)* 1 месяц при 40°C (104°F) 120 часов при 60°C (140°F)
Относительная влажность воздуха | При работе: При хранении: При перевозке: | от 20 до 80% RH** от 20 до 85% RH** от 5 до 85% RH*,**

| * в транспортной упаковке

| ** без образования конденсата

Рабочие условия (температура и относительная влажность):

[К началу]

## Инициализация

Инициализация аппаратных средств при включенном питании:
| Механизмы принтера устанавливаются в исходное состояние. Буфер с входными данными и буфер печати очищаются. Принтер возвращается в состояние последних установок по умолчанию.
Инициализация программного обеспечения происходит, когда получена команда ESC@ (инициализировать принтер):
| Буфер принтера очищается. Принтер возвращается в состояние последних установок по умолчанию.
Панель управления принтера инициализируется при нажатии на кнопку Pause (Пауза) на панели управления в течение 3 секунд или отправлением команды *INI:
| Происходит приведение печатающей головки в рабочее состояние. При наличии выводится бумага. Буфер с входными данными и буфер печати очищаются. Принтер возвращается в состояние последних установок по умолчанию.

[К началу]

## Стандарты и нормы

Стандарты | UL 1950 CSA 22.2 No. 950 Директива для слаботочных цепей 73/23/EEC EN 60950 EN 60825
Стандарты электромагнитной совместимости | FCC Часть 15 Подчасть B Класс A CSA C108.8 Класс A AS/NZS 3548 Класс A Директива по электромагнитной совместимости 89/336/ECC EN 55022 Класс A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

| Предупреждение:

Принтер является изделием класса A. В домашних условиях принтер может создавать радиопомехи. В этом случае от пользователя может потребоваться принятие специальных мер по нейтрализации возможных радиопомех.

[К началу]

## Бумага

| Примечание:

Поскольку качество бумаги других марок или типов может быть изменено ее производителем в любое время, фирма EPSON не может подтверждать качество бумаги других фирм или типов. Всегда пробуйте образцы бумаги перед закупкой ее в большом объеме или распечаткой больших заданий на печать.

Рулонная бумага:

Размер | от 210 до 1118 мм (W) x 45000 мм (L) (от 8.26 до 44.02 дюйма x 1771.65 дюйма) (Внутренний диаметр: 2 дюйма) от 210 до 1118 мм (W) x 202000 мм (L) (от 8.26 до 44.02 дюйма x 7952.76 дюйма) (Внутренний диаметр: 3 дюйма)
Наружный диаметр | 103 мм (4.05 дюйма) максимально для стандартного/дополнительного вала рулонной бумаги диаметром 2 дюйма 150 мм (5.90 дюйма) максимально для дополнительного вала рулонной бумаги диаметром 3 дюйма
Типы бумаги | Простая бумага, специальные бумаги, реализуемые фирмой EPSON
Толщина (для простой бумаги) | от 0.08 до 0.11 мм (от 0.003 до 0.004 дюйма)
Масса (для простой бумаги) | от 64 г/м2 (17 lb) до 90 г/м2 (24 lb)

Листовая бумага:

Размеры | Super B0 (1118 x 1580 мм) B0 (1030 x 1456 мм) B1 (728 x 1030 мм) B2 (515 x 728 мм) B3 (364 x 515 мм) Super A0 (914 x 1292 мм) A0 (841 x 1189 мм) Super A1 (24 x 36 дюймов) A1 (594 x 841 мм) A2 (420 x 594 мм) A3 (297 x 420 мм) A4 (210 x 297 мм) Super A3/B (329 x 483 мм) US E (34 x 44 дюйма) US D (22 x 34 дюймов) US C (17 x 22 дюйма) US B (11 x 17 дюймов) Letter (8.5 x 11 дюймов)
Типы бумаги | Простая бумага, специальные бумаги, реализуемые фирмой EPSON
Толщина (для простой бумаги) | от 0,08 дo 0,11 мм (от 0.003 до 0.004 дюйма)
Масса (для простой бумаги) | от 64 г/м2 (17 lb) до 90 г/м2 (24 lb)

| Примечание:

Низкое качество бумаги может снизить качество печати и вызвать смятие бумаги или создать другие проблемы. В случае столкновения с проблемами такого рода перейдите на бумагу более высокого качества.

Не загружайте закрученную или смятую бумагу.

Пользуйтесь бумагой в следующих условиях окружающей среды:
| Температура воздуха от 15 до 25°C (от 59 до 77°F) Относительная влажность от 40 до 60% RH
Высококачественная глянцевая пленка EPSON Photo Quality Glossy Film должна храниться при следующих параметрах окружающей среды:
| Температура воздуха от 15 до 30°C (от 59 до 86°F) Относительная влажность от 20 до 60% RH

[К началу]

## Чернильные картриджи

Чернила EPSON UltraChrome | Фотографический черный (Photo Black) Голубой (Cyan) Пурпурный (Magenta) Желтый (Yellow) Светло-голубой (Light Cyan) Светло-пурпурный (Light Magenta) Матовый черный (Matte Black) | T549100 T549200 T549300 T549400 T549500 T549600 T549800
Чернила EPSON ColorFast | Стандартный черный (Black) Желтый (Yellow) Пурпурный (Magenta) Голубой (Cyan) Светло-пурпурный (Light Magenta) Светло-голубой (Light Cyan) | T511011 T512011 T513011 T514011 T515011 T516011

Срок службы картриджа (чернила UltraChrome) | 2 года с даты выпуска при невскрытой упаковке; 6 месяцев после вскрытия упаковки.
Срок службы картриджа (чернила ColorFast) | 2 года с даты выпуска при невскрытой упаковке; 6 месяцев после вскрытия упаковки.
Температура воздуха | При хранении (неустановленный): | от -30 до 40°C (от -22 до 105°F) 1 месяц при 40°C (104°F)
| При хранении (установленный): | от -20 до 40°C (от -4 до 104°F) 1 месяц при 40°C (104°F) 120 часов при 60°C (140°F)
Размеры | 168 мм (W) x 344 мм (D) x 30.3 мм (H) (6.62 (W) x 13.54 (D) x 1.19 (H) дюйма)
Масса | Примерно 860 г (1.9 lb.)
Емкость | 500 мл

| Предупреждение:

В случае использования картриджей с чернилами типа EPSON UltraChrome или ColorFast аккуратно встряхивайте их перед установкой для улучшения эффективности работы.

Фирма EPSON рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи собственного производства. Чернильные картриджи, не произведенные фирмой EPSON, могут вызвать повреждения принтера, на которые не распространяются гарантийные обязательства фирмы EPSON.

Не используйте чернильные картриджи с истекшим сроком пользования.

[К началу]

Предыдущая | Далее