Печать в Windows

# Проверка состояния принтера и заданий на печать

> Пользование индикатором Ход выполнения печати
> Пользование утилитой EPSON Spool Manager(Диспетчер буферизации EPSON)
> Пользование утилитой EPSON Status Monitor 3

## Пользование индикатором Ход выполнения печати

Вместе с посылкой к принтеру задания на печать открывается индикатор Progress Meter (Ход выполнения печати), как показано на рисунке ниже.

Индикатор Ход выполнения печати отражает ход выполнения текущего задания на печать и предоставляет информацию о состоянии принтера, когда имеется двухсторонняя связь между принтером и компьютером. Данный индикатор также приводит полезные указания по улучшению качества печати и сообщения о возникших ошибках, как описано ниже.

| Примечание:

Индикатор Ход выполнения печати не появится, если в диалоговом окне индикатора Speed & Progress (Скорость и ход выполнения печати) отключена установка Show Progress Meter (Показывать индикатор Ход выполнения печати). Дополнительную информацию см. Пользование индикатором Скорость и ход выполнения печати.

#### Указания по печати на принтере EPSON

Указания, нацеленные на получение наибольшей отдачи от драйвера принтера EPSON, выводятся внизу окна индикатора Ход выполнения печати. Новое указание появляется через каждые 30 секунд. Для получения дополнительной информации об экранных указаниях щелкните на кнопке Details (Дополнительно).

[К началу]

## Пользование утилитой EPSON Spool Manager(Диспетчер буферизации EPSON)

Диспетчер буферизации EPSON аналогичен Print Manager (Диспетчер печати) в Windows. Когда диспетчер буферизации EPSON получает одновременно два или более задания на печать, он ставит задания на печать в очередь (или очередь на печать) в порядке их поступления. Когда задание на печать занимает первое место в очереди, диспетчер буферизации EPSON посылает задание на печать к принтеру.

Щелкните на кнопкеEPSON Stylus Pro 10600 UC (если вы используете чернила UltraChrome), EPSON Stylus Pro 10600 CF (если вы используете чернила ColorFast) или EPSON Stylus Pro 10600 DYE (если вы используете чернила на водяной основе) после ее появления на панели задач. Можно увидеть информацию о состоянии принтера и положении в очереди заданий на печать. Можно также отменить, приостановить или возобновить, или начать с начала распечатку выбранных заданий на печать с помощью диспетчера буферизации.

[К началу]

## Использование утилиты EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 выводит подробную информацию о состоянии принтера.

| Примечание:

Перед началом использования утилиты EPSON Status Monitor 3 обязательно прочитайте файл READ ME. Для открытия этого файла, щелкните на пункте Start (Пуск), укажите на пункт Programs (Программы) или All Programs (Все программы)и затем на пункт EPSON или EPSON Printers (Принтеры EPSON), потом щелкните на пункте EPSON Stylus Pro 10600 UC Readme (если вы используете чернила UltraChrome), EPSON Stylus Pro 10600 CF Readme (если вы используете чернила ColorFast) или EPSON Stylus Pro 10600 DYE (если вы используете чернила на водяной основе).

### Доступ к утилите EPSON Status Monitor 3

Существуют два способа получения доступа к утилите EPSON Status Monitor 3.

- Дважды щелкните на значке быстрого доступа в виде силуэта принтера на панели задач в Windows. Чтобы добавить значок быстрого доступа на панель задач, смотрите раздел Выполнение установок Monitoring preference (Контролируемые параметры).

- Откройте драйвер принтера, щелкните на закладке Utility (Сервис), затем щелкните на пункте EPSON Status Monitor 3.

При входе в утилиту EPSON Status Monitor 3 откроется следующее окно.

### Просмотр информации в окне утилиты EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 предоставляет следующую информацию:

- Текущее состояние:
  Утилита EPSON Status Monitor 3 предоставляет подробную информацию о состоянии принтера, графический индикатор и сообщения о состоянии принтера. Если чернила заканчиваются или кончились, то появится кнопка How to (Как сделать) в окне утилиты EPSON Status Monitor 3. С щелчком мыши на кнопке How to (Как сделать) появятся указания по замене чернильных картриджей.

- Информация:
  Утилита EPSON Status Monitor 3 предоставляет графический индикатор остаточного количества чернил.

### Выполнение установок Monitoring preference (Контролируемые параметры)

Диалоговое окно Monitoring Preference (Контролируемые параметры) позволяет определить возможности контроля утилиты EPSON Status Monitor 3. Для этого выполните следующие действия.

| Откройте программное обеспечение принтера, как описано в разделе Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните на закладке Utility (Сервис), затем щелкните на кнопке индикатора Speed & Progress (Скорость & Прогресс). Откроется диалоговое окно индикатора Speed & Progress (Скорость & Прогресс).

| Щелкните на кнопке Monitoring Preferences (Контролируемые параметры). Откроется диалоговое окно Monitoring Preferences (Контролируемые параметры).

| Выполните следующие установки.

Select Notification (Выбор уведомлений) | Выводятся установки содержания уведомлений о текущих ошибках. Установите флажки вывода сообщений об ошибках тех типов, уведомления о которых хотите получать.
Select Shortcut Icon (Выбор значка на панели задач) | Установите флажок Shortcut Icon (Значок быстрого доступа), чтобы иметь значок быстрого доступа на панели задач в Windows. С щелчком на значке быстрого доступа будет открываться утилита EPSON Status Monitor 3. Для выбора значка, который будет выведен на панели задач, щелкните на приглянувшемся варианте из числа предложенных значков; сделанный выбор будет показан в правой части окна.
Allow monitoring of shared printers (Разрешить контролировать принтеры общего доступа) | При установке этого флажка контроль за сетевыми принтерами может вестись с других компьютеров сети.

[К началу]

Предыдущая | Далее