Панель управления

# Установки режима SelecType

> Когда применять режим SelecType
> Меню режима SelecType
> Как включить режим SelecType
> Сведения о режиме SelecType
> Распечатка шаблона проверки состояния сопел печатающей головки
> Выравнивание печатающей головки
> Установка толщины бумаги
> Распечатка листа состояния принтера

## Когда применять режим SelecType

Режим SelecType предоставляет возможность выполнять установки для принтера подобно тому, как это обычно делается в драйвере или программном обеспечении принтера, а также другие дополнительные установки — непосредственно с панели управления. Учитывайте следующие моменты при задании установок режима SelecType:

- Программы приложений могут отсылать принтеру команды, отменяющие установки режима SelecType. При неполучении желаемых результатов проверьте установки используемого программного приложения.

- Чтобы увидеть текущие установки режима SelecType, распечатайте лист состояния принтера.

[К началу]

## Меню режима SelecType

Меню | Пункт | Значение
PRINTER SETTING MENU (Меню настройки принтера) | PLATEN GAP (Регулировка зазора печатающей головки) | NARROW (Узкий), STANDARD (Стандартный), WIDE (Широкий)
PAGE LINE (Линия границы страницы) | ON (Вкл.), OFF (Выкл.)
INTERFACE (Интерфейс) | AUTO (Авто), PARALLEL (Параллельный), USB, OPTION1 (Дополнительный 1), OPTION2 (Дополнительный 2)
CODE PAGE (Кодовая страница) | PC437, PC850
ROLL MARG (Поля рулона) | T/B15мм, 3мм, 15мм
PPR SIZE CHK (Определение размера бумаги) | ON (Вкл.), OFF (Выкл.)
PPR ALIGN CHK (Проверка выравнивания бумаги) | ON (Вкл.), OFF (Выкл.)
INIT. SETUP (Начальные установки) | EXEC
TEST PRINT MENU (Меню Пробная печать) | NOZZLE CHECK (Проверка дюз) | PRINT (Печать)
STATUS CHECK (Распечатка листа состояния принтера) | PRINT (Печать)
JOB INFO (Сведения о заданиях на печать) | PRINT (Печать)
PRINTER STATUS MENU (Меню Состояние принтера) | VER (Версия программы, записанной в ПЗУ принтера) | TPOxxxx.xxxx.xxxx
JOB HISTORY (Архив заданий на печать) | No. 0 - No. 10
JOB HSTRY CLR (Очистка архива заданий на печать) | EXEC
REMAIN INK K/C/M/LC/LM/Y (Осталось чернил) | xxxxxPG
INK USED (Использовано чернил) | xxxxx.xml
PAPER USED (Использовано бумаги) | xxxxx.xcm
INK COUNT CLR (Сбросить счетчик чернил) | EXEC
PAPER C. CLR (Сбросить счетчик бумаги) | EXEC
INK LEFT-K/C/M/LC/LM/Y (Остаток чернил) | 0%, nn%, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
TOTAL PRINTS (Суммарное число отпечатков) | nnnnnn
WASTE INK (Коллектор отработанных чернил) | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
CUTTER LIFE (Ресурс резака) | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
CR MOTOR (Двигатель каретки) | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
PF MOTOR (Двигатель подачи бумаги) | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
HEAD UNIT (Печатающая головка) | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
CLEANER (Очиститель) | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
PAPER CONFIG MENU (Меню Установки для бумаги) | PAPER NUMBER (Номер толщины бумаги) | STD, 1-10
THICKNESS PAT (Шаблон определения толщины бумаги) | PRINT (Печать)
PAPER THK NO. (Номер толщины бумаги) | AUTO (Авто), 1 - 17
CUT PRESSURE (Сила резания) | 0% - 100%
CUT METHOD (Метод резания) | 3 STEP (3 шага), 4 STEP (4 шага)
PPR FEED ADJ (Регулировка подачи бумаги) | -1.00% - 1.00%
DRYING TIME (Время высыхания чернил) | 00.0sec - 10.0sec
SUCTION (Давление присоса) | NORMAL (Нормальное), WEAK (Ослабленное), WEAKEST (Слабое)
PRINT ADJSTMENT (Регулировка печати) | 1 - 5 - 9
MAINTENANCE MENU (Меню Техобслуживание) | BK INK CHANGE (Замена черных чернил) | EXEC
CUT. REPLACE (Замена ножа резака бумаги) | EXEC
HEAD ALIGNMENT MENU (Меню Выравнивание головки) | PAPER THICK. (Толщина бумаги) | STD, 0.0mm - 1.6mm
PAPER GROUP (Группа бумаги) | A, B, C
ALIGNMENT (Выравнивание) | Bi-D LC, Bi-D ALL, Uni-D

[К началу]

## Как включить режим SelecType

Дальше описана процедура управления режимом SelecType.

1 | Сообщение
2 | Перемещение по меню
3 | Выбор меню Пример: Если вы хотите выбрать третие меню, нажмите на кнопку три раза.
4 | Доступ в меню
5 | Выбор пункта Пример: Если вы хотите выбрать третие меню, нажмите на кнопку три раза.
6 | Установка значения
7 | Доступ к пунктам

| Примечание:

Для выхода из режима SelecType в любое время нажмите на кнопку Pause (Пауза).

| Включение режима SelecType Убедитесь, что надпись READY (ГОТОВ) высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея, затем нажмите на кнопку SelecType.

| Выбор меню Нажмите на кнопку SelecType для выбора нужного меню.

> Для возвращения к статусу READY (ГОТОВ), нажмите кнопку Pause (Пауза).

| Выбор пункта меню Нажмите кнопку Item (Пункт). Появится первый пункт выбранного меню. Жмите на кнопку Item (Пункт) до выбора нужного пункта меню.

> Если пункт имеет только одно значение, нажмите кнопку Enter (Ввод) для выполнения функции пункта. После выполнения, принтер выйдет из режима SelecType и вернется к статусу READY (Готов).

| Выбор параметра Нажмите на кнопку + или - для выбора параметра.

> Для отображения следующего параметра без изменения значения установленного по умолчанию, нажмите кнопку Item (Пункт).

| Выбор значение параметра Нажмите на кнопку Enter (Ввод) для сохранения выбранного параметра.

> Нажмите на кнопку Item (Пункт) для возвращения к шагу 3, если вы хотите выбрать другой пункт.

| Выход из режима SelecType Нажмите на кнопку Pause (Пауза).

|  | Примечание:

Для возвращения к шагу 2, нажмите на кнопку SelecType. Нажмите на кнопку SelecType еще раз для выхода из режима SelecType.

[К началу]

## Сведения о режиме SelecType

### Меню PRINTER SETTING (Настройки принтера)

Это меню содержит следующие установки.

#### PLATEN GAP (Регулировка зазора печатающей головки)

Обычно эту установку оставляют как STANDARD (Обычная). В случае обнаружения смазывания отпечатанного изображения выберите установку WIDE (Широкая). Выбирайте установку NARROW (Узкая) при печати на тонкой бумаге.

#### PAGE LINE (Линия границы страницы)

Выберите линию границы страницы при печати на рулонной бумаге.

Установка Print Page Line (Линия границы страницы) изменяет работу принтера в соответствие с установками Auto Cut (Автоматическая обрезка) как показано ниже.

Световой индикатор Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги) | Линия границы страницы | Функционирование принтера
Горит | Включена | Линия границы страницы печатается только с правой стороны и бумага автоматически обрезается после распечатки задания на печать.
Горит | Выключена | Бумага автоматически режется после распечатки задания на печать.
Световой индикатор Roll Cutter Off (Обрезка рулонной бумаги выключена) | Линия границы страницы | Функционирование принтера
Горит | Включена | Линия границы страницы печатается с правой стороны и снизу области печати документа.
Горит | Выключена | Линия границы страницы не печатается и бумага не режется.

| Примечание:

Когда горит световой индикатор Sheet (Листовая бумага), установка Print Page Line (Печатать линию границы страницы) недоступна.

#### INTERFACE (Интерфейс)

При выборе установки AUTO (Автоматически) принтер автоматически переключается с одного интерфейса на другой в зависимости от того, по какому интерфейсу вначале поступают данные. При неполучении ни одного задания на печать принтер переходит в режим ожидания спустя 10 секунд или более. Можно сделать выбор между параллельным, USB, дополнительным интерфейсом 1 или 2.

#### CODE PAGE (Кодовая страница)

Выберите кодовые страницы PC437 или PC850.

#### ROLL MARG (Поля рулонной бумаги)

Выберите ширину бокового поля рулонной бумаги 3 мм, 15 мм или T/B 15 мм.

Установки ширины поля | Верхнее/Нижнее | Левое/Правое
3 мм | 3 мм | 3 мм
15 мм | 15 мм | 15 мм
T/B 15 мм | 15 мм | 3 мм

| Примечание:

Для выбора недоступна комбинация "Верхнее/Нижнее поле = 3 мм, Левое/Правое поле = 15 мм".

При распечатке одного и того же изображения с полями шириной 3 мм и 15 мм и последующем их сравнении можно отметить, что часть правой стороны изображения с полем шириной 15 мм не распечатывается.

#### PPR SIZE CHK (Определение размера бумаги)

При выборе ON принтер прекращает печать и появляется сообщение RELOAD PAPER (Перезагрузите бумагу) на панели управления принтера, когда ширина загруженной в принтер бумаги не отвечает ширине изображения. В случае выбора OFF принтер продолжает печатать, даже если ширина бумаги не соответствует размеру изображений и принтер может печатать вне бумаги.

#### PPR ALIGN CHK (Проверка выравнивания бумаги)

При выборе OFF сообщение об ошибке Рaper Align (Перекос бумаги) не появится, даже если распечатываемое изображение выйдет за границы бумаги, поэтому принтер может продолжать распечатывать задание на печать.
В случае выбора ON на экране жидкокристаллического дисплея появляется сообщение PAPER NOT STRAIGHT (Перекос бумаги) и принтер прекращает печать.

#### INIT. SETUP (Начальные установки)

Все параметры, для которых вы задали значения в меню PRINTER SETTING (Настройки принтера), принимают значения предопределенные производителем принтера.

### Меню TEST PRINT (Пробная печать)

Это меню содержит следующие установки.

#### NOZZLE CHECK (Проверка дюз)

Распечатываются шаблоны проверки состояния дюз печатающей головки для шести цветов. По результатам печати вы можете установить отсутствующие на шаблонах точки. А также распечатываются версия программы, записанной в ПЗУ принтера. Подробности смотрите в разделе Распечатка шаблона проверки состояния дюз печатающей головки.

Вы можете выполнить распечатку шаблона проверки состояния дюз печатающей головки с помощью специальной утилиты.

#### STATUS CHECK (Распечатка листа состояния принтера)

Распечатываются данные о текущем состоянии принтера в режиме SelecType. Подробности смотрите в разделе Распечатка листа состояния принтера.

#### JOB INFO (Сведения о заданиях на печать)

Распечатывается информация о заданиях на печать, сохраненных в памяти принтера (до 10 заданий).

### Меню PRINTER STATUS (Состояние принтера)

Это меню содержит следующие установки.

#### VER (Версия программы, записанной в ПЗУ принтера)

Приводится версия программы, записанной в ПЗУ принтера.

#### JOB HISTORY (Архив заданий на печать)

Отображает задания на печать, сохранненые в принтере. Расход чернил(INK) указывается в миллилитрах, расход бумаги (PAPER) в квадратных метрах, а время необходимое для печати задания (PRINT TIME) в секундах. Последнее задание на печать сохраняется под номером 0.

#### CLR JOB HSTRY (Очистка архива заданий на печать)

Удаляются из памяти принтера данные архива заданий на печать.

#### REMAIN INK K/C/M/LC/LM/Y (Осталось чернил)

Отображает количество страниц, для печати которых достаточно чернил в каждом из картриджей.

#### INK USED (Использовано чернил)

Отображает расход чернил в миллилитрах.

| Примечание:

Значения, отображаемые на ЖК-панели принтера, приблизительные.

#### PAPER USED (Использовано бумаги)

Отображает расход бумаги в сантиметрах.

| Примечание:

Значения, отображаемые на ЖК-панели принтера, приблизительные.

#### INK COUNT CLR (Сбросить счетчик чернил)

Сбрасывает показания счетчика INK USED (Использовано чернил).

#### PAPER C. CLR (Сбросить счетчик бумаги)

Сбрасывает показания счетчика PAPER USED (Использовано бумаги).

#### INK LEFT-K/C/M/LC/LM/Y (Остаток чернил)

Показывает значения количества оставшихся Синих/Пурпурных/Голубых/Светло-пурпурных/Желтых/Черных чернил в картриджах.

E |  | F | (100-81%)
E |  | F | (80-61%)
E |  | F | (60-41%)
E |  | F | (40-21%)
E |  | F | (20-11%)
nn% | (меньше 10%)

#### TOTAL PRINTS (Суммарное число отпечатков)

Показывает суммарное число отпечатанных страниц.

#### WASTE INK (Отработанные чернила)

Только для обслуживающего персонала.

#### CUTTER LIFE

Отображает ресурс резака.

| Примечание:

Значения, отображаемые на ЖК-панели принтера, приблизительные.

#### CR MOTOR (Двигатель каретки печатающей головки)

Только для обслуживающего персонала.

#### PF MOTOR (Двигатель механизма подачи бумаги)

Только для обслуживающего персонала.

#### HEAD UNIT (Печатающая головка)

Только для обслуживающего персонала.

#### CLEANER (Очиститель)

Только для обслуживающего персонала.

### Меню PAPER CONFIG (Установки для бумаги)

Это меню содержит следующие установки.

#### PAPER NUMBER (Номер толщины бумаги)

При выборе STD (Стандартная) принтер автоматически определяет толщину бумаги. Задайте номер X (где X может принимать любое целое значение от 1 до 10) и выполните следующие установки.

- Thickness number (Номер толщины бумаги)
- Cut pressure (Сила резания)
- Cut method (Метод резания)
- Paper feed adjustment (Регулировка подачи бумаги)
- Print adjustment (Регулировка печати)
- Drying time (Время высыхания чернил)
- Suction (Давление присоса)

|  | Примечание:

Если вы выбрали значение STD (Стандартная), принтер печатает данные в соответствии с настройками драйвера. Если вы выбрали значение No. X, настройки панели управления принтера перекрывают настройки драйвера, за исключением случая когда вы выбираете значение AUTO (Автоматически) параметраPAPER THK NO..

#### THICK PAT. (Шаблон определения толщины бумаги)

Распечатывается шаблон определения толщины бумаги. При выборе пункта STANDARD (Стандартная) для установки PAPER NUMBER (Номер толщины бумаги) шаблон не распечатывается.

#### PAPER THK NO. (Номер толщины бумаги)

Если вы используете специальные носители EPSON, установите значениеAUTO (Автоматически). Если вы не используете специальные носители EPSON, определите толщину бумаги с помощью шаблона и введите номер шаблона с наименьшим зазором.

#### CUT PRESSURE (Сила резания)

Задается сила резания (от 0 до 100%) для обрезки бумаги. Уменьшайте силу резания для обрезки мягкой бумаги.

#### CUT METHOD (Метод резания)

Задается метод обрезки. Существует два способа обрезки бумаги (трех- и четырехшаговый). Выбирайте четырехшаговый для обрезки непрочных и толстых бумаг.

#### PPR FEED ADJ (Регулировка подачи бумаги)

Устанавливается величина подачи бумаги. Диапазон изменения составляет от -1,00 до 1,00%.

#### DRYING TIME (Время высыхания чернил)

Устанавливается время высыхания чернил на один проход печатающей головки. Диапазон изменения составляет от 0 до 5 секунд.

#### SUCTION (Давление присоса)

Устанавливается давление присоса для вывода отпечатанной бумаги. В случае использования тонкой бумаги, например, пленки, выбирайте пункт WEAK или WEAKEST.

#### PRINT ADJSTMENT (Регулировка печати)

Регулируется режим MicroWeave. Диапазон изменения параметра от 1 до 9. Устанавливайте высокое значение, если отдаете предпочтение скорости печати. Устанавливайте низкие значения, если приоритет отдаете качеству печати.

### Меню MAINTENANCE (Техобслуживание)

Это меню содержит следующие установки.

#### BK INK CHANGE (Замена черных чернил)

Позволяет заменить чернильные картриджи для получения наиболее желательного качества печати. Подробности смотрите в разделе Замена черных чернильных картриджей.

#### CUT. REPLACE (Замена ножа резака бумаги)

Высвечивается описание процедуры замены ножа резака бумаги. Следуйте указаниям на экране жидкокриссталлического дисплея.

### Меню HEAD ALIGNMENT (Выравнивание печатающей головки)

Это меню содержит следующие установки.

#### PAPER THICK. (Толщина бумаги)

Позволяет устранить отклонение в расположении печатающей головки, чтобы получить оптимальное качество печати. Если вы используете специальные носители EPSON толщиной от 0.2мм до 1.2мм, выберите STD (Стандартная). Если вы не используете специальные носители EPSON, установите толщину бумаги в диапозоне от 0.0 до 1.6мм.

#### PAPER GROUP (Группа бумаги)

Выберите A, B или C в зависимости от используемого носителя.

##### Рулонная бумага для чернил UltraChrome:

Группа бумаги | Наименование носителя
A | EPSON Premium Glossy Photo Paper (250)
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (250)
EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)
EPSON Premium Luster Photo Paper
EPSON Premium Glossy Photo Paper
EPSON Photo Glossy Paper
EPSON Photo Grade Glossy Paper
EPSON Premium Semigloss Photo Paper
EPSON Photo Semigloss Paper
EPSON Photo Grade Semigloss Paper
EPSON Canvas
EPSON Backlight Film
EPSON Enhanced Synthetic Paper
EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper
B | EPSON Glossy Paper - Photo Weight
EPSON Doubleweigt Matte Paper
EPSON Enhanced Matte Paper
EPSON Smooth Fine Art Paper
EPSON Textured Fine Art Paper
Обычная бумага
C | -

##### Отдельные листы для чернил UltraChrome:

Группа бумаги | Наименование носителя
A | EPSON Archival Matte Paper
EPSON Enhanced Matte Paper
B | EPSON Glossy Paper - Photo Weight
C | EPSON Smooth Fine Art Paper
EPSON Textured Fine Art Paper
EPSON Enhanced Matte Poster Board

##### Рулонная бумага для чернил ColorFast:

Группа бумаги | Наименование носителя
A | EPSON Premium Glossy Photo Paper (250)
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (250)
EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)
EPSON Premium Luster Photo Paper
EPSON Premium Glossy Photo Paper
EPSON Photo Glossy Paper
EPSON Photo Grade Glossy Paper
EPSON Premium Semigloss Photo Paper
EPSON Photo Semigloss Paper
ESPON Photo Grade Semigloss Paper
EPSON Canvas
EPSON Backlight Film
EPSON Glossy Film
EPSON Heavyweight Polyester Banner
EPSON Tyvek® Brillion™
EPSON Adhesive Vinyl
EPSON Synthetic Paper
EPSON Adhesive Synthetic Paper
EPSON Enhanced Synthetic Paper
EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper
B | EPSON Glossy Paper - Photo Weight
EPSON Doubleweight Matte Paper
EPSON Enhanced Matte Paper
EPSON Watercolor Paper - Radiant White
EPSON Smooth Fine Art Paper
EPSON Textured Fine Art Paper
Обычная бумага
C | -

##### Отдельные листы для чернил ColorFast:

Группа бумаги | Наименование носителя
A | -
B | EPSON Glossy Paper - Photo Weight
EPSON Archival Matte Paper
EPSON Enhanced Matte Paper
EPSON Watercolor Paper - Radiant White
C | EPSON Smooth Fine Art Paper
EPSON Textured Fine Art Paper
EPSON Enhanced Matte Poster Board

#### ALIGNMENT (Выравнивание)

Позволяет вам производить выравнивание печатающей головки, для получения наилучших результатов при печати. Для получения более подробной информации смотрите раздел Выравнивание печатающей головки.

[К началу]

## Распечатка шаблона проверки состояния дюз печатающей головки

Может быть отпечатан шаблон проверки состояния дюз печатающей головки, чтобы убедиться в отсутствии пропуска точек чернил шести цветов.

| Загрузите бумагу в принтер, как описано в разделах Использование рулонной бумаги или Использование листовой бумаги.

| В режиме SelecType жмите на кнопку SelecType до появления надписи TEST PRINT MENU (Меню Пробная печать) на экране жидкокристаллического дисплея.

| Жмите на кнопку Item (Пункт) до появления сообщения NOZZLE CHECK (Проверка дюз).

| Нажмите на кнопку Enter (Ввод). Шаблон проверки состояния дюз печатающей головки распечатывается, как показано на рисунке ниже. После распечатки принтер выходит из режима SelecType и возвращается в состояние READY (ГОТОВ).

Примеры шаблонов проверки состояния дюз печатающей головки:

нормальный
необходима чистка печатающей головки

В случае обнаружения отсутствия какого-либо сегмента в контрольных линиях шаблона необходимо прочистить дюзы печатающей головки. Нажмите на кнопку Cleaning (Чистка) на панели управления и удерживайте ее в этом положении более 3 секунд или обратитесь к утилите Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) в программном обеспечении принтера EPSON. Смотрите раздел Использование утилит принтера для Windows или Использование утилит принтера для Macintosh.

| Предостережение:

Перед началом распечатки изображений убедитесь, что в шаблоне проверки состояния дюз печатающей головки нет пропусков сегментов линий. В противном случае качество печати может быть сниженным.

[К началу]

## Выравнивание печатающей головки

Как выполнить выравнивание печатающей головки в режиме SelecType описано ниже.

| Загрузите бумагу в принтер, как описано в разделе Использование рулонной бумаги или Использование листовой бумаги.

|  | Примечание:

Для получения лучших результатов используйте носитель, на котором вы хотите отпечатать свое изображение, при распечатке шаблона проверки правильности установки печатающей головки.

| В режиме SelecType нажимайте на кнопку SelecType до тех пор, пока на экране жидкокристаллического дисплея не появится сообщение HEAD ALIGNMENT MENU (Меню Выравнивание печатающей головки).

| Нажимайте на кнопку Item (Пункт) до выведения сообщения PAPER THICK (Толщина бумаги). Если вы хотите печатать на носителе EPSON, оставьте это значение как STD (Стандартная). Если вы хотите печатать не на носителе EPSON, введите значение с приращением в 0.1 мм нажимая кнопку + или -.

| Нажмите на кнопку Enter (Ввод) для установке значения. Появится сообщение ALIGNMENT=Bi-D LC.

| Нажмите на кнопку Enter (Ввод). Принтер начнет печатать шаблон выравнивания печатающей головки.

|  | Примечание:

При печати этого шаблона используется исключительно светло-голубой цвет. Если вы хотите выравнивать печатающую головку, используя все цвета, или вас неудовлетворяет печать шаблона в светло-голубом цвете, выберите значение Bi-D ALL. Если вас до сих пор неудовлетворяет результат, выравнивайте печатающую головку, используя Uni-D.

> Примеры шаблонов выравнивания печатающей головки:

| После распечатки высветится номер шаблона и порядковый номер набора шаблонов. Выберите шаблон с наименьшим зазором, затем жмите на кнопку + или - до появления номера данного набора шаблонов.

| Нажмите на кнопку Enter (Ввод) для регистрации номера набора шаблонов. Появится следующий номер шаблона. Затем повторите шаг 6.

| После определения шаблона (шаблонов) нажмите на кнопку Pause (Пауза) для возврата принтера в состояние READY (ГОТОВ).

|  | Примечание:

Вы можете вернуться к шагу 6 нажав кнопку Enter (Ввод).

[К началу]

## Установка толщины бумаги

При использовании бумаги отличной от бумаги фирмы EPSON необходимо установить толщину бумаги. Можно выбрать автоматическое определение толщины используемой бумаги (STD (Стандартная) или по регистрационному номеру (от 1 до 10) в меню Paper Settings (Установки бумаги)). Чтобы зарегистрировать и выбрать выполненные установки, смотрите следующие разделы. Можно также зарегистрировать время высыхания чернил для соответствующих установок бумаги, включая STD (Стандартная). Чтобы выбрать зарегистрированную установку, смотрите раздел Выбор зарегистрированных установок.

### Регистрация установок

Для регистрации установок толщины бумаги и времени высыхания чернил выполните следующие действия.

| Загрузите бумагу, которую хотите проверить, в соответствии с указаниями раздела Использование рулонной бумаги или Использование листовой бумаги.

| В режиме SelecType жмите на кнопку SelecType до появления PAPER CONFIG MENU (Меню Установки для бумаги) на экране жидкокристаллического дисплея.

| Нажмите на кнопку Item (Пункт). Появится сообщение PAPER NUMBER (Номер толщины бумаги).

| Нажимайте кнопку + или - чтобы выбрать номер, который хотите зарегистрировать как установку. Если вы использовали значение STD (Стандартная), пропустите шаг 8 и установите время высыхания чернил.

| Нажмите кнопку Item (Пункт). Появится сообщение THICK PAT. (Шаблон проверки толщины бумаги). Если вы нажмете кнопку Item (Пункт) еще раз, вы сможете пропустить шаг 7 без печати шаблона проверки толщины бумаги. Если вы нажмете кнопку Enter (Ввод), принтер напечатает шаблон проверки толщины бумаги.

> Пример распечатки шаблона проверки толщины бумаги:

| Рассмотрите напечатанный шаблон, чтобы определить, какая линия не имеет излома (имеет наименьший зазор), и отметьте соответствующий ей номер.

| Вы можете видеть значение параметра PAPER THK NO. (Номер толщины бумаги). Если вы используете специальные носители EPSON, выберите AUTO (Автоматически). Если вы не используете специальные носители EPSON, нажимайте кнопку + или - для выбора номера, как описано в шаге 6.

|  | Примечание:

Значение по умолчанию зависит от величины PAPER THICK (Толщина бумаги) в меню Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) и выведенной на экране как PAPER THK NO. (Номер толщины бумаги) в меню Paper Configuration (Установки для бумаги), как показано ниже:

PAPER THICK. value (Значение толщины бумаги) | PAPER THICK. NO. (Номер толщины бумаги)
от 0.0 мм до 1.6 мм | AUTO (Автоматически), от 1 до 17

| Нажмите на кнопку Enter (Ввод), чтобы сохранить выбранное значение.

| Нажмите на кнопку Item (Пункт) до появления сообщения CUT PRESSURE (Сила резания). Нажмите на кнопку + или - ), чтобы задать силу резания для обрезаемой бумаги, затем нажмите на кнопку Enter (Ввод).

| Нажмите на кнопку Item (Пункт) до появления сообщения CUT METHOD (Метод резания). Нажмите на кнопку + или -, чтобы выбрать пункт 3STEP (трехшаговый) или 4STEP (четырехшаговый), затем нажмите на кнопку Enter (Ввод).

|  | Примечание:

При использовании носителей сторонних производителей и мягкой или тонкой бумаги, рекомендуется устанавливать значение 4 STEP (четырехшаговый).

| Нажмите на кнопку Item (Пункт) до появления сообщения PPR FEED ADJ (Регулировка подачи бумаги). Нажмите на кнопку + или - для установки величины подачи бумаги, затем нажмите на кнопку Enter (Ввод).

| Нажмите на кнопку Item (Пункт) до появления сообщения PRINT ADJUSTMENT (Регулировка печати). Нажимайте кнопку + или - для регулировки MicroWeave, затем нажмите кнопку Enter (Ввод). Выставьте значение от 1 до 9. Увеличение значения приводит к повышению скорости печати. Уменьшение значения приводит к повышению качества печати.

| Нажмите на кнопку Item (Пункт). Появится сообщение DRYING TIME (Время высыхания чернил). Нажмите на кнопку + или - для задания времени высыхания чернил в минутах.

| Нажмите на кнопку Enter (Ввод), для сохранения выбранного значения.

| Нажмите на кнопку Item (Пункт). Появится сообщение SUCTION (Давление присоса). Нажмите на кнопку + или - для выбора значения NORMAL (Нормальное), WEAK (Ослабленное) или WEAKEST (Слабое).

|  | Примечание:

При использовании очень тонкой бумаги, установите значение WEAKEST.

| Нажмите на кнопку Enter (Ввод), для сохранения выбранного значения.

| Нажмите на кнопку Pause (Пауза), для выхода из режима SelecType.

### Выбор зарегистрированных установок

Для выбора зарегистрированных установок выполните следующие действия.

| В режиме SelecType нажмите на кнопку SelecType до появления на экране жидкокристаллического дисплея меню PAPER CONFIG (Установки для бумаги).

| Нажмите на кнопку Item (Пункт). Вы можете видеть сообщение PAPER NUMBER (Номер толщины бумаги).

| Нажмите на кнопку + или -, для выбора зарегистрированного номера. Если вы выберите значение STD (Стандартная), принтер будет печатать, используя настройки драйвера принтера. Если вы выберите значение No. X, настройки панели управления принтера будут перекрывать настройки драйвера, кроме случая когда вы установили значение AUTO (Автоматически) для параметра PAPER THK NO. (Номер толщины бумаги). Затем нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Нажмите на кнопку Pause (Пауза) для выхода из режима SelecType.

[К началу]

## Распечатка листа состояния принтера

В режиме SelecType можно распечатать лист состояния принтера для просмотра текущих установок по умолчанию режима SelecType.

| Загрузите бумагу, как описано в разделе Использование рулонной бумаги или Использование листовой бумаги.

| В режиме SelecType жмите на кнопку SelecType до появления на экране TEST PRINT MENU (Меню Пробная печать).

| Нажмите на кнопку Item (Пункт) до появления сообщения STATUS CHECK (Распечатка листа состояния принтера).

| Нажмите на кнопку Enter (Ввод). Распечатается лист состояния принтера. После распечатки листа состояния принтер выйдет из режима SelecType и вернется в состояние READY (ГОТОВ).

[К началу]

Предыдущая | Далее