Поиск и устранение неисправностей

# Часто возникают неполадки с подачей бумаги или ее замятием

Воспользуйтесь одной или несколькими из предлагаемых мер по устранению проблемы:

- Закрепите неиспользуемую рулонную бумагу предохранительной обвязочной лентой рулона бумаги, когда установлены два вала с рулонами бумаги. См. Пользование предохранительной обвязочной лентой рулона бумаги.

- Перед загрузкой бумаги и проводкой ее через паз для прохода бумаги через принтер убедитесь, что рулонная бумага плотно намотана. Расположите нижний край бумаги без перекоса на одной линии с рядом перфорационных отверстий на стенке принтера.

- Проверьте, что бумага не загнута и не сморщена.

- Проверьте, что печать ведется в пределах допустимого диапазона рабочих температур.

- Проверьте, что бумага не сырая.

- Проверьте, что бумага не слишком толстая и не слишком тонкая. См. Бумага.

- Проверьте, что внутри принтера нет никаких посторонних предметов.

- В Windows проверьте установку Media Type (Тип бумаги) на закладке Main (Главное). Убедитесь, что установка соответствует используемой бумаге.

> В Macintosh проверьте установку Media Type (Тип бумаги) в разделе диалоговом окне Print (Печать). Убедитесь, что установка соответствует используемой бумаге.

- Проверьте, что установка Platen gap (Регулировка ширины бумагоопорного стола) соответствует загруженной бумаге. Можно изменить установку Platen gap (Регулировка ширины бумагоопорного стола) в меню Printer Setting (Настройка принтера) режима SelecType. Смотрите раздел Установки режима SelecType.

- Для бумаги, отличной от бумаги фирмы EPSON, проверьте тип бумаги, установленный в меню Paper Configuration (Установки для бумаги) режима SelecType. Смотрите раздел Установка толщины бумаги.

[К началу]

Предыдущая | Далее