Техобслуживание и перевозка

# Замена черных чернильных картриджей

> Проверка емкости для отработавших чернил
> Проверка остатка чернил в картриджах
> Слив чернил
> Обновление информации драйвера принтера

При использовании чернил UltraChrome, вы можете заменить картридж Photo Black (PHOTO) на картридж Matte Black (MAT), используя картридж для слива чернил из комплекта принтера.

| Предостережение:

Для предотвращения повреждения картриджа при замене, следуйте следующим инструкциям:

Не выключайте принтер.

Не открывайте переднюю крышку.

Не перемещайте рычаг бумаги в освобожденное положение.

| Примечание:

В случае непреднамеренного отключения электропитания принтера во время проведения этой операции снова включите принтер. Вы можете продолжить выполнение операции с момента ее прерывания.

## Проверка емкости для отработанных чернил

Перед заменой черных чернильных картриджей убедитесь, что в емкости для отработанных чернил достаточно свободного места. Выполните следующие действия для проверки свободного места в емкости для отработанных чернил.

| Нажмите кнопку SelecType, когда на жидкокристаллическом мониторе принтера отображается MAINTENANCE MENU (Меню техобслуживания).

| Нажимайте кнопку Item (Пункт), пока не появится сообщение BK INK CHANGE (Замена черного картриджа) и тогда нажмите Enter (Ввод).

| Если на жидкокристаллическом мониторе принтера появится сообщение WASTE INK TANK FULL (Емкость для отработанных чернил заполнена), свяжитесь с вашим поставщиком для ее замены. Смотрите раздел Где получить техническую помощь.

| Нажмите кнопку Pause (Пауза), чтобы вернуться к статусу READY (Готов).

[К началу]

## Проверка остатка чернил в картриджах

Перед заменой картриджей с черными чернилами убедитесь, что в черном и голубом чернильных картриджах достаточно чернил для полного завершения этой работы. Выполните следующие действия для проверки количества оставшихся чернил в черном и голубом чернильных картриджах.

| Нажмите кнопку SelecType когда на жидкокристаллическом мониторе принтера отображается PRINTER STATUS MENU (Меню состояния принтера).

| Нажимайте кнопку Item (Пункт), пока не появится сообщение INK LEFT-K.

| Если отображается сообщения nn%, вам необходимо заменить чернильный картридж. Смотрите раздел Замена чернильных картриджей.

| Повторите шаги с 1 по 3, для проверки количества оставшихся чернил в голубом картридже.

Теперь вам необходимо слить чернила.

[К началу]

## Слив чернил

| Убедитесь, что на жидкокристаллическом дисплее принтера отображается сообщение READY (Готов).

| Нажмите кнопку SelecType когда на жидкокристаллическом мониторе принтера отображается MAINTENANCE MENU (Меню техобслуживания).

| Нажимайте кнопку Item (Пункт), пока не появится сообщение BK INK CHANGE и тогда нажмите кнопку Enter (Ввод).

|  | Примечание:

Если на жидкокристаллическом мониторе принтера появится сообщение WASTE INK TANK FULL (Емкость для отработанных чернил заполнена), свяжитесь с вашим поставщиком для ее замены. Смотрите Где получить техническую помощь.

| Убедитесь, что на жидкокристаллическом дисплее принтера отображается сообщение OPEN INK COVER (Откройте крышку блока картриджей), откройте крышку блока картриджей.

| Убедитесь, что на жидкокристаллическом дисплее принтера отображается сообщение REMOVE BK INK CRTG (Удалите черный картридж), удалите черный картридж уже установленный на вашем принтере.

|  | Примечание:

Если картридж удален из не того слота, на жидкокристаллическом дисплее принтера появится сообщение NO INK CARTRIDGE (Нет картриджа).

| Убедитесь, что на жидкокристаллическом дисплее принтера отображается сообщение INSERT DRAIN CRTG (Вставьте картридж для слива чернил), вставьте картридж для слива чернил в слот черного картриджа.

| Убедитесь, что на жидкокристаллическом дисплее принтера отображается сообщение CLOSE INK COVER (Закройте крышку картриджа), закройте крышку картриджа.

> На жидкокристаллическом дисплее принтера появится сообщение DRAINING nn% и принтер начнет сливать чернила в емкость для отработанных чернил.

|  | Примечание:

В случае появления на экране жидкокристаллического дисплея сообщения NOT ENOUGH INK (Недостаточно чернил) или WRONG CARTRIDGE (Неверный картридж), замените картридж на который указывает индикатор Ink Out (Нет чернил).

| Убедитесь, что на жидкокристаллическом дисплее принтера отображается сообщение OPEN INK COVER (Откройте крышку блока картриджей), откройте крышку блока картриджей.

| Убедитесь, что на жидкокристаллическом дисплее принтера отображается сообщение REMOVE DRAIN CRTG (Удалите картридж для слива чернил), удалите картридж для слива чернил из слота черного картриджа.

|  | Примечание:

Если картридж удален из не того слота, на жидкокристаллическом дисплее принтера появится сообщение NO INK CARTRIDGE (Нет картриджа).

| Убедитесь, что на жидкокристаллическом дисплее принтера отображается сообщение INSERT BK INK (Вставьте черный картридж), вставьте новый черный картридж.

| Убедитесь, что на жидкокристаллическом дисплее принтера отображается сообщение CLOSE INK COVER (Закройте крышку картриджа), закройте крышку картриджа.

> Принтер начнет заправку черных чернил и на жидкокристаллическом дисплее принтера появится сообщение BK INK CHARGING nn%.

Когда на жидкокристаллическом дисплее принтера появится сообщение K: EPSON GENUINE INK, вы будете готовы к обновлению информации драйвера принтера.

[К началу]

## Обновление информации драйвера принтера

После выполнения операции замены чернил обновите информацию драйвера принтера следующим образом.

### Для пользователей Windows

Щелкните на закладке Main (Главное) и проверьте, что сведения о чернильном картридже высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея. В противном случае введите сведения вручную, щелкнув на закладке Utility (Сервис), затем на кнопке Printer and Option Information (Сведения о принтере и дополнительных устройствах).

### Для пользователей Macintosh

Выберите реквизит Chooser (Селектор) в меню Apple и щелкните на значке принтера и порта принтера.

Этим завершается замена черных чернил.

[К началу]

Предыдущая | Далее