Поиск и устранение неисправностей

# Удаление смятой бумаги

Для удаления замятой бумаги выполните следующие действия:

| Когда замята рулонная бумага, обрежьте бумагу возле паза для прохода бумаги через принтер.

| Установите рычаг крепления бумаги в отпущенное положение, чтобы освободить бумагу.

| При необходимости откройте переднюю крышку принтера.

| Осторожно вытяните замявшуюся бумагу. На экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение TURN PWR OFF AND ON (Выключить и включить питание принтера).

| При необходимости закройте переднюю крышку, затем нажмите на кнопку Power (Сеть) для выключения принтера и последующего его включения.

| Убедитесь, что световой индикатор Paper Out (Нет бумаги) непрерывно горит и на экране жидкокристаллического дисплея высвечивается сообщение LOAD PAPER (Загрузите бумагу). Чтобы загрузить бумагу, смотрите раздел Использование рулонной бумаги или Использование листовой бумаги.

| Примечание:

Если вы устанавливаете на принтер два вала для рулонной бумаги, для удержания рулона бумаги в смотанном виде, используйте предохранительную обвязочную ленту рулона бумаги. Смотрите раздел Использование предохранительной обвязочной ленты рулона бумаги.

Если потом вы не намерены продолжить печать, то проверьте нахождение печатающих головок в исходном положении (крайнем правом). Когда печатающие головки находятся в другом положении, включите принтер, выждите, пока печатающие головки переместятся в исходное положение, затем выключите принтер.

| Предупреждение:

Если печатающие головки не оставить в исходном положении, то качество печати может ухудшиться.

[К началу]

Предыдущая | Далее