Обращение с бумагой

# Пользование рулонной бумагой

> Крепление рулона бумаги на вал
> Удаление рулона бумаги с вала
> Крепление и снятие бумагоопорного вала с принтера
> Загрузка рулона бумаги
> Пользование предохранительной обвязочной лентой рулона бумаги
> Обрезка рулонной бумаги или печать линии границы страницы

## Крепление рулона бумаги на вал

Для крепления рулона бумаги на вал выполните описанные ниже действия. Для удаления рулона бумаги с вала или пустой втулки рулона бумаги см. Удаление рулона бумаги с вала.

| Примечание:

Эти инструкции для рулонной бумаги, подающейся с помощью 2-х дюймового вала. Тем не менее, процедура подачи бумаги с помощью 3-х дюймового вала, происходит так же.

| Снимите подвижный фланец с конца вала.

| Положите рулон бумаги на плоскую горизонтальную поверхность так, чтобы рулон самопроизвольно не размотался. Сместите рулон бумаги по валу до упора в неподвижный фланец вала и фиксации его в этом положении.

| Надвиньте подвижный фланец (снятый в пункте 1) на вал и конец рулона бумаги до его неподвижного закрепления в этом положении.

[К началу]

## Удаление рулона бумаги с вала

Для удаления рулона бумаги с вала выполните описанные ниже действия.

| Положите рулон бумаги вместе с валом на плоскую горизонтальную поверхность.

| Снимите подвижный фланец с конца вала, постукивая рукой по концу вала, чтобы освободить фланец. Фланец снят.

|  | Предупреждение:

Чтобы удалить подвижный фланец с вала, не ставьте вал вертикально и не стучите концом вала о пол; в противном случае можете повредить его.

| Снимите рулон бумаги с вала.

| Закрепите другой рулон бумаги на валу (смотрите раздел Крепление рулона бумаги на валу), или если не хотите закрепить другой рулон бумаги, наденьте снова на конец вала подвижный фланец.

| Примечание:

Храните неиспользованный рулон бумаги в его оригинальной упаковке. Положите рулон бумаги в оригинальные внутренний пластиковый пакет и наружный пакет так, чтобы исключалось попадание влаги на бумагу.

[К началу]

## Крепление и снятие бумагоопорного вала с принтера

Для закрепления на принтере вала с рулоном бумаги выполните описанные ниже действия. При снятии вала с принтера удалите конец рулона бумаги из проходного паза бумаги в принтере, затем выполните все описанные ниже действия в обратном порядке.

Вы можете установить на ваш принтер два держателя рулонной бумаги, используя следующие комбинации:

- два 2-дюймовых вала

- один 2-дюймовый вал и один 3-дюймовый вал

| Примечание:

Если вы устанавливаете два вала для рулонной бумаги в ваш принтер, то устанавливайте 3-х дюймовый вал в верхние крепежные кронштейны, а 2-х дюймовый вал в нижние.

Если вы устанавливаете на принтер два вала для рулонной бумаги, для удержания рулона бумаги в смотанном виде, используйте предохранительную обвязочную ленту рулона бумаги, чтобы избежать. Смотрите раздел Использование предохранительной обвязочной ленты рулона бумаги.

| Откройте крышку секции размещения рулонов бумаги.

| Убедитесь, что подвижный фланец надежно зафиксирован на торце рулона бумаги.

| Держите вал с рулоном бумаги так, чтобы неподвижный фланец находился с правой стороны.

| Вставьте правый конец вала в крепежный кронштейн внутри принтера.

|  | Примечание:

Вал и крепежный кронштейн имеют цветовую маркировку. Устанавливайте вал только в крепежный кронштейн, имеющий маркировку того же цвета.

| Вставьте левый конец вала в левый крепежный кронштейн внутри принтера.

| Закройте крышку секции размещения рулонов бумаги.

[К началу]

## Загрузка рулона бумаги

Для загрузки рулона бумаги выполните следующие действия.

| Примечание:

При желании перед началом печати можно установить бумагосборник. Смотрите раздел Установка бумагосборника. (На нижеследующих иллюстрациях бумагосборник установлен.)

| Откройте крышку секции размещения рулонов бумаги. Убедитесь, что рулон бумаги надежно закреплен на принтере.

|  | Note:

Если вы устанавливаете на принтер два вала для рулонной бумаги, для удержания рулона бумаги в смотанном виде, используйте предохранительную обвязочную ленту рулона бумаги, чтобы избежать. Смотрите раздел Использование предохранительной обвязочной ленты рулона бумаги.

| Убедитесь, что принтер включен.

| Жмите на кнопку Paper Source (Тип бумаги) несколько раз, пока не загорится световой индикатор Roll Auto Cut (Автоматически обрезаемая рулонная бумага) или Roll Cutter Off (Порезанная рулонная бумага).

|  | Предупреждение:

Если вы загрузили толстую рулонную бумагу, то выберите Roll Cutter Off. Слишком толстая бумага может повредить нож резака бумаги.

| Убедитесь, что световые индикаторы Operate (Состояние принтера) или Pause (Пауза) не мигают, затем установите рычаг крепления бумаги в отпущенное положение. Загорается световой индикатор Paper Out (Нет бумаги) и на экране жидкокристаллического дисплея появляется сообщение LOAD PAPER (Загрузите бумагу).

|  | Предупреждение:

Не переводите рычаг крепления бумаги в отпущенное положение, когда мигают световые индикаторы Operate (Состояние принтера) или Pause (Пауза). Это может привести к повреждению принтера.

| Вставьте конец бумаги в паз ввода бумаги в принтер.

| Протяните бумагу вниз через паз ввода бумаги в принтер так, чтобы она вышла из него снизу.

|  | Примечание:

Если конец рулонной бумаги не выходит снизу, то выполните следующие действия.

> - Отрегулируйте силу натяжения бумаги, нажимая на кнопки Paper Feed (Подача бумаги) на панели управления принтера. При использовании толстой, тяжелой или скрученной бумаги нажмите на кнопку Paper Feed (+) для увеличения силы натяжения. При использовании тонкой или легкой бумаги нажмите на кнопку Paper Feed (-) для уменьшения силы натяжения.

> - Если конец бумаги не выходит даже после выполнения описанной выше процедуры, то откройте переднюю крышку принтера и вытяните бумагу вручную.

| Удерживая нижний конец бумаги, проверните рулон бумаги, чтобы удалить провисание бумаги. Убедитесь, что нижний конец бумаги не имеет перекоса и совпадает с рядом перфорационных отверстий на стенке принтера.

|  | Примечание:

Не требуется совмещать правый торец бумаги с правым рядом перфорационных отверстий на стенке принтера.

| Установите рычаг крепления бумаги в положение закрытия, затем закройте крышку секции размещения рулонов бумаги, на экране появится сообщение PRESS PAUSE BUTTON (Нажмите на кнопку PAUSE).

|  | Примечание:

Если световой индикатор Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги) горит и нижний конец бумаги неровно обрезан после выполнения предыдущего задания на печать, то нажмите на кнопку Cut/Eject (Обрезка/Вывод бумаги), чтобы повторно обрезать кромку бумаги.

| Нажмите на кнопку Pause (Пауза).

> Автоматически перемещаются печатающие головки и бумага подается в положение начала печати. На экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение READY (ГОТОВ).

|  | Примечание:

Даже если вы не нажмете на кнопку Pause (Пауза), печатающие головки автоматически переместятся и бумага подастся в положение начала печати. Появится сообщение READY (ГОТОВ) на экране жидкокристаллического дисплея.

| Выполните настройку драйвера принтера (смотрите раздел Основные установки для Windows или Основные установки для Macintosh), затем с компьютера пошлите на принтер задание на печать. Принтер начнет печатать.

|  | Примечание:

Убедитесь, что установка Paper Source (Тип бумаги) в драйвере принтера соответствует бумаге, загруженной в принтер.

| После завершения печати, потребуется обрезать рулонную бумагу. Смотрите раздел Обрезка рулонной бумаги или печать линии границы страницы.

[К началу]

## Использование предохранительной обвязочной ленты рулона бумаги

Если вы используете предохранительную обвязочную ленту для 2-дюймового вала рулонной бумаги, приклейте конец предохранительной обвязочной ленты к рулону бумаги. Лента сама обовьется вокруг рулона бумаги. Если вы используете предохранительную обвязочную ленту для 3-дюймового вала рулонной бумаги, обмотайте ленту вокруг рулона и просуньте ее конец в крепежное кольцо.

Для 2-дюймового вала | Для 3-дюймового вала

Для удаления предохранительной обвязочной ленты рулона бумаги просто скрутите ее с рулона бумаги. Когда не пользуетесь предохранительной обвязочной лентой рулона бумаги, держите ее намотанной на конец вала.

[К началу]

## Обрезка рулонной бумаги или печать линии границы страницы

По окончании задания на печать принтер автоматически обрезает рулонную бумагу или печатает линии границы страницы по периметру документа в соответствии с заданными вами установками. Эти установки можно сделать с помощью панели управления принтера или программного обеспечения принтера.

| Примечание:

Программное обеспечение принтера обычно отменяет установки, выполненные с панели управления принтера. По возможности используйте программное обеспечение принтера для выполнения установок.

### Использование установки Auto Cut (Автоматическая обрезка)

При желании, чтобы рулонная бумага автоматически обрезалась после выполнения задания на печать, используйте установку Auto Cut (Автоматическая обрезка). Для задания установки Auto Cut (Автоматическая обрезка), пользуйтесь кнопкой Paper Source (Тип бумаги) на панели управления. Смотрите раздел Кнопки управления. Об использовании программного обеспечения принтера смотрите раздел Roll Paper Option (Опции для рулонной бумаги) для Windows или Roll Paper Option (Опции для рулонной бумаги) для Macintosh.

| Примечание:

Когда принтер обрезает бумагу, то вначале обрезается левая сторона бумаги, затем правая и в конце лист режется поперек. Никогда не отключайте принтер до полного окончания обрезки бумаги.

### Ручная обрезка рулонной бумаги

Чтобы обрезать рулонную бумагу при отключенной установке Auto Cut (Автоматическая обрезка), выполните следующие действия.

#### Обрезка бумаги после распечатки документа

| Убедитесь, что документ отпечатан, затем нажмите на кнопку Paper Source (Тип бумаги) несколько раз до загорания светового индикатора Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги).

| Нажмите на кнопку Cut/Eject (Обрезка/Вывод бумаги). Рулонная бумага начнет обрезаться.

#### Обрезка рулонной бумаги в других случаях

| Нажмите на кнопку Paper Feed (Подача бумаги) для подачи бумаги в положение для отреза.

| Нажмите на кнопку Paper Source (Тип бумаги) несколько раз до загорания светового индикатора Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги).

| Нажмите на кнопку Cut/Eject (Обрезка/Вывод бумаги). Рулонная бумага начнет обрезаться.

### Печать линии границы страницы

При желании вначале все отпечатать на рулонной бумаге, а затем порезать ее самостоятельно после окончания печати, пользуйтесь установкой Print Page Line (Печатать линии границы страницы). Для задания установки Print Page Line пользуйтесь панелью управления принтера. Смотрите раздел Установки режима SelecType. При использовании программного обеспечения принтера смотрите раздел Печать линии границы страницы для Windows или Печать линии границы страницы для Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Далее