Техобслуживание и перевозка

# Перевозка принтера

> Перевозка на длинное расстояние
> Перевозка на короткое расстояние
> Установка принтера после перевозки

## Перевозка на длинное расстояние

При необходимости перевозки принтера на длинное расстояние принтер должен быть упакован в свою первоначальную оригинальную упаковку с применением соответствующих упаковочных материалов. За консультацией и помощью обращайтесь к дилеру.

[К началу]

## Перевозка на короткое расстояние

При необходимости перевозки принтера на короткое расстояние выполните следующие действия:

| Вначале выключите принтер и убедитесь, что печатающие головки находятся в исходном положении (крайнем правом). В противном случае снова включите принтер и выждите, пока печатающие головки сместятся в исходное положение, затем выключите принтер.

| Снимите с принтера следующие его части:

> - сетевой кабель

> - интерфейсный кабель

> - бумагосборник

> - валы для рулонов бумаги

> - рулонную и листовую бумагу

> - все чернильные картриджи

> - автоматическую катушку для намотки рулонной бумаги (если установлена)

> - ручной резак бумаги (если установлен)

| Убедитесь, что прижимные планки чернильных картриджей и крышка закрыты.

| Убедитесь, что опорные ролики у основания принтера зафиксированы, а опорные пяты выдвинуты до пола.

| Отверните левую и правую боковые барашковые гайки. Храните их в месте, обеспечивающем их сохранность.

| Подъем принтера с основания должен выполняться одновременно четырьмя или более людьми с использованием восьми мест для подхвата руками, показанными на рисунке ниже. Масса принтера составляет примерно 115 ru (253.5 lb), поэтому его следует поднимать с соблюдением всех необходимых предосторожностей.

|  | Предупреждение:

Не пытайтесь переносить принтер, если вас менее четырех человек.

| Перемещайте принтер в горизонтальном положении.

При установке принтера после перевозки смотрите раздел Установка принтера после перевозки. Перед использованием принтера после перевозки может потребоваться проверка состояния дюз печатающих головок и их выравнивание. Смотрите раздел Использование утилит принтера для Windows или Использование утилит принтера для Macintosh.

### Для перемещения принтера пользуйтесь опорными роликами

При желании перевезти принтер на короткое расстояние, например, внутри комнаты, можно перекатить принтер на его опорных роликах.

| Предупреждение:

Не перекатывайте принтер на наклонной или неровной поверхности.

| Убедитесь, что сетевой и интерфейсный кабели, валы для рулонной бумаги и листовая бумага удалены, а крышка секции размещения валов с рулонами бумаги и передняя крышка принтера закрыты.

|  | Примечание:

В случае необходимости перевозки принтера на короткое расстояние на его опорных роликах снимать чернильные картриджи не требуется.

| Полностью установите верхний и нижний прихваты, затем бумагосборник, как показано на рисунке ниже.

| Освободите передние опорные ролики и вдвиньте опорные пяты.

| Аккуратно перекатите принтер к месту использования. Зафиксируйте ролики и выдвиньте опорные пята после завершения перемещения принтера.

[К началу]

## Установка принтера после перевозки

Действия, которые необходимо выполнить для установки принтера после перевозки, почти идентичны действиям, выполняемым при первоначальной установке принтера. При новой установке принтера смотрите Инструкции по сборке и установке и обратите внимание на следующие моменты:

- Не забудьте удалить весь упаковочный материал (например, липкие ленты с прижимных планок чернильных картриджей).

- При первом пуске принтера после перевозки дюзы печатающих головок могут быть засорены. Рекомендуется выполнить проверку состояния дюз печатающих головок и прочистить их, а также выравнить печатающие головки, чтобы обеспечить высокое качество печати. Смотрите раздел Использование утилит принтера для Windows или Использование утилит принтера для Macintosh.

[К началу]

Предыдущая