Панель управления

# Использование специальных функций, выполняемых при включении питания

> Проверка сопел и установок принтера
> Выравнивание печатающей головки
> Проверка формата бумаги и типа носителя
> Режим ECP параллельного интерфейса
> Регулировка зазора валика для прорезей ручной подачи бумаги

Если вы при включении принтера будете удерживать в нажатом положении нужную кнопку (указана в скобках), то будут доступны следующие функции. За более подробной информацией обратитесь к последующим разделам.

- Проверка сопел и установок принтера ( Reset (Сброс))

> Печатает шаблон проверки сопел и установки принтера.

- Выравнивание печатающей головки ( Reset (Сброс) + Eject/Continue (Извлечь/Продолжить))

> Вводит в режим настройки принтера.

- Проверка формата бумаги и типа носителя ( Cleaning (Чистка))

> Разрешает и запрещает проверку формата бумаги и типа носителя. Это бывает нужно, когда аналогичную проверку нельзя выполнить с помощью драйвера принтера из-за отсутствия двусторонней коммуникации между принтером и вашим компьютером.

- Режим ECP параллельного интерфейса ( Reset (Сброс) + Cleaning (Чистка))

> Разрешает или запрещает режим ECP для параллельного интерфейса принтера.

- Настройка зазора валика для передней и задней прорезей ручной подачи бумаги. ( Eject/Continue (Извлечь/Продолжить))

> Изменяет режим настройки для бумаги различной толщины, подаваемой через прорези ручной подачи: Auto (Автоматически) или Fixed (Фиксирован)(толстая бумага).

## Проверка сопел и установок принтера

Чтобы проверить, не пропускаются ли при шестицветной печати какие-либо точки, можно напечатать шаблон проверки сопел.

| Убедитесь, что принтер выключен.

| В лоток для бумаги загрузите несколько листов формата A4 или letter.

| Установите рычаг формата бумаги в позицию, соответствующую формату загруженной вами бумаги.

| Удерживая в нажатом положении клавишу Reset (Сброс) , нажмите на клавишу Operate (Работа) , чтобы включить принтер. Когда начнет мигать световой индикатор Operate (Работа) , отпустите обе кнопки. Принтер напечатает шаблон проверки сопел и список текущих установок, похожий на тот, что показан ниже.

| Проверьте качество напечатанного шаблона проверки сопел. Если шаблон напечатан бледно или в нем пропущены некоторые точки, как это показано на рисунке ниже, то попробуйте прочистить печатающую головку. Для чистки печатающей головки нажмите и удержите в нажатом положении в течение трех секунд клавишу Cleaning (Чистка) . После чистки автоматически напечатается шаблон проверки сопел. Проверьте, нет ли в нем пропущенных точек.

| Нажмите на клавишу Operate (Работа) чтобы выйти из этого режима.

[К началу]

## Выравнивание печатающей головки

Ниже описана процедура выравнивания печатающей головки с помощью панели управления.

### Общая последовательность действий при выполнении процедуры выравнивания печатающей головки

| Загрузите бумагу.
| Напечатайте шаблоны выравнивания.
| Для каждого шаблона выравнивания найдите набор с минимальными промежутками и зарегистрируйте его номер.

### Выравнивание печатающей головки

| Убедитесь, что принтер выключен.

| В лоток для бумаги загрузите насколько листов бумаги формата A4 или letter одного из следующих сортов: Archival Matte Paper, Premium Semigloss Photo Paper или Professional Glossy Paper.

| Переведите рычаг типа носителя в положение, соответствующее типу загруженной вами бумаги.

| Удерживая в нажатом положении клавиши Reset (Сброс) и Eject/Continue (Извлечь/Продолжить) , нажмите на клавишу Operate (Работа) , чтобы включить принтер.

| Когда начнет мигать световой индикатор Operate (Работа) , отпустите обе кнопки. Принтер перейдет в режим выравнивания печатающей головки и напечатает шаблон, похожий на тот, что показан ниже.

<Пример>

> После печати загорится световой индикатор черных чернил, а световой индикатор бумаги (нижний лоток для бумаги) начнет мигать.

| Проверьте напечатанный шаблон и выберите нумерованные шаблоны от #1 до #3, напечатанные неровно. Например, шаблон #1, показанный выше, требует выравнивания. Обратившись к приведенной ниже таблице, до тех пор нажимайте на клавишу Reset (Сброс) для выбора шаблона, пока комбинация световых индикаторов чернил не покажет на номер соответствующего шаблона.

= горит | = не горит |

Световой индикатор чернил | Черные | Голубые | Пурпурные | Желтые
#1 |  |  |  |
#2 |  |  |  |
#3 |  |  |  |

| Нажмите на клавишу Eject/Continue (Извлечь/Продолжить) , чтобы ввести ваш выбор. При этом индикатор Operate (Работа) начнет мигать.

| Принтер напечатает 15 шаблонов, аналогичных показанным ниже. В этом режиме станут непрерывно гореть индикатор бумаги (лоток для бумаги) и индикатор желтых чернил.

| Определите, какой из наборов линий на напечатанном листе выровнен по вертикали. Обратившись к приведенной ниже таблице, с помощью клавиш Eject/Continue (Извлечь/Продолжить) (вперед) и Reset (Сброс) (назад) выберите соответствующий шаблон.

= горит | = не горит |

Световой индикатор чернил | Черные | Голубые | Пурпурные | Желтые
1 |  |  |  |
2 |  |  |  |
3 |  |  |  |
4 |  |  |  |
5 |  |  |  |
6 |  |  |  |
7 |  |  |  |
8 |  |  |  |
9 |  |  |  |
10 |  |  |  |
11 |  |  |  |
12 |  |  |  |
13 |  |  |  |
14 |  |  |  |
15 |  |  |  |

| Нажмите на клавишу Cleaning (Чистка) , чтобы ввести ваш выбор. Принтер вернется в режим выравнивания печатающей головки.

| Если на шаге 5 неровно напечатаны другие нумерованные шаблоны, то повторите шаги с 6 по 10.

| После завершения процедуры выравнивания печатающей головки нажмите на клавишу Operate (Работа) , чтобы сохранить установку для выравнивания и выключить принтер.

[К началу]

## Проверка формата бумаги и типа носителя

Если эта установка включена, то принтер проверяет, соответствуют ли положения рычага формата бумаги и рычага типа носителя соответствующим установкам в драйвере принтера. Световые индикаторы панели управления укажут на то, что соответствия нет. Для того, чтобы разрешить эту функцию или чтобы проверить, действует ли уже эта функция, нужно выполнить указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер выключен.

| Удерживая в нажатом положении клавишу Cleaning (Чистка) , нажмите на клавишу Operate (Работа) . Световой индикатор Operate (Работа) начнет мигать и загорится световой индикатор лотка бумаги.

| Ориентируясь на приведенную ниже таблицу, нажимайте на клавишу Reset (Сброс) , чтобы изменить, в случае необходимости, установку.

Установка | Состояние светового индикатора
Горит (разрешена) | Горит индикатор черных чернил
Не горит (запрещена) | Горит индикатор голубых чернил

| Нажмите на клавишу Eject/Continue (Извлечь/Продолжить) , чтобы выйти из режима установки, или нажмите на клавишу Operate (Работа) , чтобы выйти из режима и выключить принтер.

[К началу]

## Режим ECP параллельного интерфейса

При нормальной ситуации режим ECP должен быть установлен в Off (Выкл.). Устанавливайте этот режим в On (Вкл.) только в том случае, когда вы используете ваш принтер с периферийными устройствами, требующими, чтобы этот режим был установлен в On (Вкл.).

| Убедитесь, что принтер выключен.

| Удерживая в нажатом положении клавиши Reset (Сброс) и Cleaning (Чистка) , нажмите на клавишу Operate (Работа) , чтобы включить принтер. Загорится световой индикатор Operate (Работа) и начнет мигать индикатор бумаги (лоток для бумаги).

| Ориентируясь на приведенную ниже таблицу, нажмите на клавишу Reset (Сброс) , чтобы изменить, в случае необходимости, установку.

Установка | Состояние светового индикатора
Горит (разрешена) | Горит индикатор черных чернил
Не горит (запрещена) | Горит индикатор голубых чернил

| Нажмите на клавишу Eject/Continue (Извлечь/Продолжить) , чтобы выйти из режима установки, или нажмите на клавишу Operate (Работа) , чтобы выйти из режима и выключить принтер.

[К началу]

## Регулировка зазора валика для прорезей ручной подачи бумаги

Когда разрешена настройка зазора валика и вы загружаете бумагу в переднюю или заднюю прорезь для ручной подачи бумаги, то принтер увеличивает зазор между валиком и печатающей головкой, чтобы предотвратить смазывание чернил на толстой бумаге. Если вы загружаете бумагу в лоток для бумаги, то оставьте эту установку в положении Auto (Автоматически). В этом случае принтер будет автоматически подбирать нужный зазор в соответствии с установками Media Type (Тип носителя) и Paper Size (Формат бумаги), заданными вами в драйвере принтера. Если на вашей распечатки чернила оказались смазанными, когда вы загружали бумагу в переднюю или заднюю прорезь ручной подачи (особенно, если вы печатаете на толстой бумаге), то измените эту установку на Fixed (Фиксирована) (толстая бумага). Для задания этой установки выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер выключен.

| Удерживая в нажатом положении клавишу Eject/Continue (Извлечь/Продолжить) , нажмите на клавишу Operate (Работа) , чтобы включить принтер. Вы увидите, что начнет мигать световой индикатор Operate (Работа) и загорится индикатор нижнего лотка для бумаги.

| Ориентируясь на приведенную ниже таблицу, нажмите на клавишу Reset (Сброс) , чтобы изменить, в случае необходимости, установку.

Установка | Состояние светового индикатора
Auto (Автоматически) | Горит индикатор черных чернил
Fixed (Фиксирована) (толстая бумага) | Горит индикатор черных чернил

| Нажмите на клавишу Eject/Continue (Извлечь/Продолжить) , чтобы выйти из режима установки, или нажмите на клавишу Operate (Работа) , чтобы выйти из режима и выключить принтер.

| После того, как вы закончите печатать на толстой бумаге, верните эту установку из положения Fixed (толстая бумага) в положение Auto (Автоматически).

[К началу]

Предыдущая