Поиск и устранение неисправностей

# Печать на неправильной стороне бумаги

Если вы по ошибке печатали на непечатной стороне бумаги специального носителя EPSON, то внутрь принтера могла попасть грязь. В этом случае нужно прочистить принтер следующим образом.

| Выключите принтер и вытрите его увлаженной тряпочкой.

| Включите принтер.

| Загрузите обычную бумагу и нажмите на клавишу Eject/Continue (Извлечь/продолжить) , чтобы извлечь бумагу.

| Повторяйте шаг 3 до тех пор, пока бумага не перестанет пачкаться.

[К началу]

Предыдущая | Следующая