# Глоссарий

Следующие определения применяются конкретно к принтерам.

application (приложение)
  Программа, помогающая вам решить конкретную задачу. Например, программа обработки текста или программа финансового планирования.

ASCII
  American Standard Code for Information Interchange (Американский стандартный код для обмена информацией). Стандартизованная система кодирования, при которой буквам и символам присвоены определенные числовые коды.

banding (полосатость)
  Горизонтальные линии, которые иногда появляются при печати графики. Это происходит в тех случаях, когда невыровнена печатающая головка. См. также MicroWeave.

bit (бит)
  Двоичная цифра (0 или 1), являющаяся минимальной единицей информации, используемой в принтерах и компьютерах.

brightness (яркость)
  Свет или темнота изображения.

buffer (буфер)
  Часть памяти принтера, используемая для хранения данных перед тем, как они будут напечатаны.

byte (байт)
  Единица информации, состоящая из восьми бит.

characters per inch (символов на дюйм) (cpi)
  Мера плотности печати символов, иногда называется также питч.

CMYK
  Cyan (голубой), Magenta (пурпурный), Yellow (желтый) и blacK (черный). Эти цветные чернила используются для формирования цветов при субтрактивном методе цветной печати.

color matching (соответствие цветов)
  Метод обработки цветных данных таким образом, чтобы цвета изображения, выводимые на экран компьютера, в максимальной степени совпадали с цветами распечатки. Существует множество программ, которые позволяют обеспечить соответствие цветов. См. также ColorSync и sRGB.

ColorSync
  Программное обеспечения компьютеров Macintosh, обеспечивающее вам режим WYSIWYG (what you see is what you get - что вы видите, то и получите) при выводе цветного изображения. Это программное обеспечение распечатывает цвета такими, какими вы видите их на вашем экране.

cpi
  See characters per inch (символов на дюйм) (cpi).

default (по умолчанию)
  Значение или установка, которые начинают действовать при включении, сбросе или инициализации оборудования.

DMA
  Direct Memory Access (прямой доступ к памяти - ПДП). Такой метод передачи данных, при котором обмен данными происходит напрямую между оперативной памятью компьютера и периферийным устройством (например, принтером) или между одним периферийным устройством и другим, минуя центральный процессор компьютера.

dot matrix (матричный)
  Метод печати, при котором каждая буква или символ формируются с помощью растра (матрицы) из отдельных точек.

dpi
  Dots per inch(точек на дюйм). dpi измеряет разрешение. См. также resolution (разрешение).

drive (дисковод)
  Это такое устройство для хранения данных, как CD-ROM, жесткий диск или гибкий диск (дискета). В Windows для более легкого обращения каждому дисководу присвоена определенная буква.

driver (драйвер)
  Программа, которая пересылает компьютерным периферийным устройствам инструкции, говорящие, что именно нужно делать. Например, драйвер вашего принтера принимает данные, пересылаемые на печать из вашего приложения, обрабатывающего текст, и пересылает принтеру инструкции, указывающие, как надо напечатать эти данные.

economy printing (экономичная печать)
  Режим печати, при котором для экономии чернил изображения печатаются с меньшим количеством точек.

error diffusion (стохастическое рассеивание)
  При стохастическом рассеивании отдельные цветные точки перемешиваются с цветами окружающих точек, что создает впечатление естественных цветов. Путем перемешивания цветных точек принтер может создавать прекрасные цвета и тонкие цветовые градации. Этот метод лучше всего подходит для печати документов, которые содержат графики с мелкими деталями или фотографические изображения.

ESC/P
  Аббревиатура для EPSON Standard Code for Printers (стандартный код EPSON для принтеров). Это система команд, которую использует ваш компьютер для управления вашим принтером. Данная система команд является стандартной для всех принтеров фирмы EPSON и поддерживается большинством прикладных программ, разработанных для персональных компьютеров.

ESC/P Raster
  Командный язык, позволяющий вам контролировать работу принтера из компьютера. В этом языке команды обладают возможностями, близкими к возможностям лазерного принтера. Например, расширенные возможности при печати графики.

Finest detail (мельчайшие детали)
  Эта установка драйвера принтера автоматически создает более резкие и ясные распечатки, особенно при печати текста. Но помните, что при этом режиме время печати увеличивается.

font (шрифт)
  Набор символов заданного начертания, имеющий определенное название.

grayscale (серая шкала)
  Шкала различных тонов серого цвета от черного до белого. Серая шкала используется для представления цвета при печати только черными чернилами.

halftones (полутона)
  Растры из черных или цветных точек, используемые для воспроизведения изображения.

halftoning (растрирование)
  Способ получения изображения с помощью точечных узоров. Растрирование позволяет получать различные градации серого цвета, используя для этого только черные точки, или получать бесчисленное множество цветов, используя точки всего нескольких цветов. См. также halftones (полутона).

head alignment (выравнивание печатающей головки)
  Операция по устранению неровной печати печатающей головкой. При этом устраняются нежелательные вертикальные полосы.

head cleaning (чистка печатающей головки)
  Операция по чистке засорившихся сопел печатающей головки для обеспечения правильности печати.

high speed printing (печать с высокой скоростью)
  При этом режиме печать изображения происходит при движении печатающей головки в обоих направлениях, поэтому печать выполняется быстрее.

ICM (Image Color Matching - соответствие цветов изображения)
  Метод соответствия цветов используется в Windows Me, 98, 95 и 2000 для обеспечения соответствия цветов вашей распечатки цветам изображения на дисплее.

initialization (инициализация)
  Перевод принтера в его состояние по умолчанию (фиксированный набор условий). Это происходит при каждом включении принтера или его сбросе.

ink cartridge (чернильный картридж)
  Картридж, который содержит чернила.

ink jet (струйный)
  Метод печати, при котором каждая буква или символ образуются путем высокоточного распыления чернил на бумагу.

interface (интерфейс)
  Способ соединения между компьютером и принтером. При соединении по параллельному интерфейсу данные передаются по одному символу или коду за один раз. При соединении по последовательному интерфейсу данные передаются по одному биту за один раз.

interface cable (интерфейсный кабель)
  Кабель, соединяющий компьютер и принтер.

local printer (локальный принтер)
  Принтер. подключенный к порту компьютера напрямую с помощью интерфейсного кабеля.

media (носитель)
  Материал, на который печатаются данные. К носителям относятся конверты, простая бумага и специальная бумага.

memory (память)
  Часть электронной системы принтера, которая используется для хранения информации (данных). Некоторая информация является неизменной и используется для управления работой принтера. Информация, которая пересылается в принтер из компьютера, запоминается в памяти временно. См. также RAM (ОЗУ) и ROM (ПЗУ).

MicroWeave
  Способ печати, при котором изображения печатаются с минимальными приращениями, что значительно снижает вероятность проявления полосатости и создает изображение, близкие по качеству к изображениям, печатаемым лазерным принтером. См. также banding (полосатость).

monochrome (монохромный)
  Это означает печать с использованием чернил только одного цвета, обычно черных.

nozzle (сопла)
  Тончайшие трубочки, расположенные в печатающей головке. Через них происходит распыление чернил на страницу. При засорении сопел печатающей головки качество печати ухудшается.

nozzle check (проверка сопел)
  Метод проверки работы принтера. При выполнении операции проверки сопел принтер печатает версию зашитого в ПЗУ программного обеспечения и шаблон проверки сопел.

online help (онлайновая справка)
  Полезная информация, относящаяся к текущему окну или к открытому диалоговому окну.

parallel interface (параллельный интерфейс)
  См. interface.

Peer-to-peer networks (сети с равноправными узлами)
  Windows 98, 95 и Windows NT 4.0 поддерживают сети с равноправными узлами. В такой сети любой компьютер может обратиться к ресурсам другого компьютера, находящегося в этой же сети.

PhotoEnhance4
  Программное обеспечение фирмы EPSON, позволяющее менять градации тонов, корректировать данные изображения и изменять резкость данных изображения.

port (порт)
  Интерфейсный канал, по которому данные пересылаются между устройствами.

printable area (область печати)
  Область на странице, где принтер может печатать. Из-за наличия полей она меньше, чем геометрические размеры страницы.

printer driver (драйвер принтера)
  Программа, которая посылает из компьютера команды, позволяющие использовать функции конкретного принтера. Часто для сокращения ее просто называют "драйвер". См. также driver (драйвер).

printing mode (режим печати)
  Число точек на дюйм, используемых для воспроизведения изображения. Ваш принтер имеет три режима печати: SuperFine (суперточная)(1440 dpi), Fine (точная) (720 dpi) и Normal (нормальная) (360 dpi).

print queue (очередь на печать)
  Если ваш принтер подключен к компьютерной сети, то все задания, посылаемые на печать в то время, когда принтер занят, записываются в специальную очередь, называемую очередью на печать. По мере освобождения принтера эти задания выполняются.

Progress Meter (Индикатор процента выполнения)
  Индикатор, показывающий процент выполнения текущего задания на печать (для Windows).

RAM (ОЗУ)
  Random Access Memory (память с произвольным доступом). Часть памяти принтера, используемая в качестве буфера и для запоминания символов, определенных пользователем. Все данные, хранящиеся в этой памяти, пропадают при выключении принтера.

reset (сброс)
  Возврат принтера в состояние по умолчанию. Достигается путем выключения и повторного включения принтера.

resolution (разрешение)
  Число точек на дюйм, используемых для формирования изображения.

ROM (ПЗУ)
  Read Only Memory (Память только для чтения). Часть памяти, из которой можно читать информацию, но в которую ничего нельзя записать. Эта память сохраняет свое содержимое при выключении принтера.

RGB
  Red (красный), Green (зеленый) и Blue (синий). Люминофоры этих цветов облучаются пучком электронов из электронной пушки монитора (ЭЛТ) и таким образом на экране формируется аддитивное цветное изображение.

spool (буферизация)
  Первый этап при печати. На этом этапе драйвер принтера преобразует пересылаемые на печать данные в коды, понимаемые вашим принтером. Потом эти коды уже пересылаются непосредственно на принтер или на сервер печати.

Spool Manager
  Программа, которая преобразует печатаемые данные в коды, понимаемые вашим принтером. См. также spool (буферизация).

sRGB
  Программное обеспечение Windows, разработанное для обеспечения цветового вывода WYSIWYG (What You See Is What You Get - что вы видите, то и получите). Это программное обеспечение обеспечивает печать цветов точно такими же, как вы их видите на экране вашего монитора.

Status Monitor (монитор состояния)
  Программа, позволяющая вам проверять текущее состояние принтера.

subtractive colors (субтрактивные цвета)
  Цвета, создаваемые пигментами, которые поглощают одни цвета падающего свет и отражают другие цвета. См. также CMYK.

utility (утилита)
  программа, выполняющая конкретную функцию, относящуюся обычно к системному обслуживанию.

WYSIWYG
  Аббревиатура для сокращения выражения What You See Is What You Get (что вы видите, то и получите). Этот термин используется для описания распечаток, которые на бумаге выглядят точно так же, как и на экране.

[К началу]