Поиск и устранение неисправностей

# Принтер не включается или остается включенным

Если не загорается световой индикатор Operate (Работа) и не запускается механизм инициализации (даже, когда для включения принтера была нажата клавиша Operate (Работа) ), попробуйте применить решения, приведенные для соответствующих проблем.

- Выключите питание и убедитесь, что сетевой кабель хорошо воткнут в принтер.

- Убедитесь, что электрическая розетка работает и что она не управляется настенным выключателем или таймером.

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению принтера, указанному на табличке, прикрепленной к корпусу принтера. Если это не так, то немедленно выключите питание и отсоедините принтер от электрической сети. За помощью обратитесь к фирме EPSON. См. раздел Обращение в службу поддержки покупателей

| Предостережение:

| Если напряжение в сети не совпадает с номинальным напряжением принтера, то не пытайтесь снова подключить принтер к сети, так как это может привести к поломке принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая