Поиск и устранение неисправностей

# Качество печати могло бы быть лучше

> Горизонтальные полосы
> Неровная печать или полосы по вертикали
> Неправильные или пропущенные цвета
> Бледная распечатка или пробелы
> Нерезкая или смазанная распечатка

Щелкните на заголовке под иллюстрацией, которая больше всего похожа по качеству на вашу распечатку.

Горизонтальные полосы | Неровная печать или полосы по вертикали
Неправильные или пропущенные цвета | Бледная распечатка или пробелы
Нерезкая или смазанная распечатка |

Если у вас есть проблемы с качеством печати, то попробуйте применить предлагаемые здесь предложения.

## Горизонтальные полосы

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Для Windows, проверьте установку Media Type (Тип носителя) в меню Main (Главное). Убедитесь, что она соответствует типу используемой вами бумаги.

> Для Macintosh, проверьте установку Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Print (Печать). Убедитесь, что она соответствует типу используемой вами бумаги.

- Убедитесь, что печатная поверхность бумаги находится вверху.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Чистка печатающей головки), чтобы прочистить засоренные сопла. См. раздел Чистка печатающей головки.

- Проверьте световые индикаторы чернил. При необходимости замените чернильные картриджи. См. раздел Замена чернильных картриджей.

- При печати фотографий измените установку в драйвере принтера на Advanced Photo (Дополнительный для фотографии). За более подробной информацией обратитесь к разделу Режим Custom (Пользовательский) .

[К началу]

## Неровная печать или полосы по вертикали

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- В драйвере вашего принтера выключите установку High Speed (Печать с высокой скоростью). За указаниями обратитесь к Онлайновой справке для драйвера принтера.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Чистка печатающей головки). См. раздел Чистка печатающей головки.

[К началу]

## Неправильные или пропущенные цвета

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Для проверьте установку Media Type (Тип носителя) в меню Main (Главное). Убедитесь, что она соответствует типу используемой вами бумаги.

> Для Macintosh, проверьте установку Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Print (Печать). Убедитесь, что она соответствует типу используемой вами бумаги.

- Убедитесь, что печатная поверхность бумаги находится вверху.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Чистка печатающей головки). См. раздел Чистка печатающей головки

> Если цвета все еще неправильные или пропущены, то замените один или все чернильные картриджи. См. раздел Замена чернильных картриджей.

- Настройте установки цвета в вашем прикладном программном обеспечении или в драйвере вашего принтера. См. документацию по вашему приложению.

[К началу]

## Бледная распечатка или пробелы

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Проверьте, что у чернильных картриджей не истек срок годности.

- Качество бумаги со временем ухудшается. Используйте новую бумагу.

- Для Windows, проверьте установку Media Type (Тип носителя) в меню Main (Главное). Убедитесь, что она соответствует типу используемой вами бумаги.

> Для Macintosh, проверьте установку Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Print (Печать). Убедитесь, что она соответствует типу используемой вами бумаги.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Чистка печатающей головки), чтобы прочистить засоренные сопла. См. раздел Чистка печатающей головки.

- Проверьте световые индикаторы чернил. При необходимости замените чернильные картриджи. См. раздел Замена чернильных картриджей

- Возможно, что зазор валика слишком широк для вашей бумаги. Если вы используете прорезь для ручной подачи, то измените зазор валика с помощью специальной функции, выполняемой при включении питания. См. раздел Регулировка зазора валика для прорезей ручной подачи . Если вы используете лоток для бумаги, то измените установку зазора валика, выбрав такое положение рычага типа носителя, которое соответствует типу загруженной вами бумаги. См. раздел Установки рычагов Формат бумаги/Тип носителя

[К началу]

## Нерезкая или смазанная распечатка

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Для Windows, проверьте установку Media Type (Тип носителя) в меню Main (Главное). Убедитесь, что она соответствует типу используемой вами бумаги.

> Для Macintosh, проверьте установку Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Print (Печать). Убедитесь, что она соответствует типу используемой вами бумаги.

- Если используемая вами бумага не поддерживается драйвером принтера, то с помощью рычага типа носителя установите толщину бумаги на Other (Другая) . See Установки рычагов Формат бумаги/Тип носителя

- Убедитесь, что ваша бумага сухая и загружена печатной стороной вверх. Проверьте также, что вы используете бумагу правильного типа. Спецификации приведены в разделе Бумага .

- Возможно, что внутрь принтера протекли чернила. Протрите принтер внутри мягкой чистой тряпочкой.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Чистка печатающей головки). См. раздел Чистка печатающей головки

- Возможно, что зазор валика слишком узок для вашей бумаги. Если вы используете прорезь для ручной подачи, то измените зазор валика с помощью специальной функции, выполняемой при включении питания. См. раздел Регулировка зазора валика для прорезей ручной подачи . Если вы используете лоток для бумаги, то измените установку зазора валика, выбрав такое положение рычага типа носителя, которое соответствует типу загруженной вами бумаги. См. раздел Установки рычагов Формат бумаги/Тип носителя

[К началу]

Предыдущая | Следующая