Информация об изделии

# Спецификации интерфейса

> Параллельный интерфейс
> Интерфейс USB

Ваш принтер оборудован 8-разрядными параллельным интерфейсом и интерфейсом USB.

## Параллельный интерфейс

Встроенный параллельный интерфейс имеет следующие характеристики:

### Прямой канал

Формат данных | 8-разрядный параллельный, режим совместимости с IEEE-1284
Синхронизация | Импульс STROBE
Квитирование | Сигналы BUSY и ACKNLG
Уровень сигнала | TTL-совместимый
Разъем | 57-30360 Amphenol или эквивалентный ему

### Обратный канал

Режим передачи | IEEE-1284, полубайтовый
Синхронизация | См. спецификацию IEEE-1284
Квитирование | См. спецификацию IEEE-1284
Уровень сигнала | Уровень 1 по IEEE-1284
Временной режим передачи данных | См. спецификацию IEEE-1284
Разъем | 57-30360 Amphenol или эквивалентный ему

### Режим ECP

Режим передачи | IEEE-1284 Режим ECP
Синхронизация | См. спецификацию IEEE-1284
Квитирование | См. спецификацию IEEE-1284
Уровень сигнала | Уровень 1 по IEEE-1284
Временной режим передачи данных | См. спецификацию IEEE-1284
Разъем | 57-30360 Amphenol или эквивалентный ему

[К началу]

## Интерфейс USB

Встроенный в принтер интерфейс USB основан на стандартах, описанных в Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1 (Универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик версия 1.1) и в Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1. (Определение класса устройств с универсальной последовательной шиной для печатающих устройств, версия 1.1). Этот интерфейс имеет следующие характеристики.

Стандарт | Основывается на Based on Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1 (Универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик версия 1.1), Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 (Определение класса устройств с универсальной последовательной шиной для печатающих устройств, версия 1.1)
Скорость передачи | 12 Мбит/сек (полноскоростное устройство)
Кодирование данных | NRZI
Разъем для подключения | USB Series B
Рекомендуемая длина кабеля | 2 метра

[К началу]

Предыдущая | Следующая