Использование бумаги

# Загрузка бумаги в лоток для бумаги

> Советы по использованию лотка для бумаги
> Загрузка бумаги в лоток для бумаги в принтере
> Загрузка бумаги в нижний лоток для бумаги в дополнительной нижней кассете для бумаги

В лоток для бумаги вы также можете загружать отдельные листы форматов до Super A3/B. Перед загрузкой специальной бумаги обратитесь к разделу Примечания для специальных носителей и других носителей

## Советы по использованию лотка для бумаги

Для получения наилучших характеристик при печати из лотка для подачи бумаги следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Загружайте бумагу в лоток для бумаги до того, как вы пошлете на принтер данные для печати. Когда принтер получает от компьютера данные, он подает один лист и начинает печатать.

- Если при выполнении задания на печать в принтере не окажется бумаги, то перезагрузите лоток для бумаги. Но если в другой лоток для бумаги загружена бумага такого же типа и формата и рычаги формата бумаги и типа носителя установлены правильно, то принтер автоматически начнет подавать бумагу из другого лотка для бумаги.

- Если вам нужно извлечь лист загруженной бумаги, то нажмите на клавишу Eject/Continue (Извлечь/Продолжить) .

### Использование карточек формата бумаги и типа носителя

Карточки формата бумаги и типа носителя предназначены для того, чтобы облегчить вам определение типа бумаги, загруженной в принтер. Найдите карточку формата бумаги, которая соответствует формату загруженной вами бумаги (например, A4) и вставьте ее в прорезь для карточки над рычагом формата бумаги, расположенным слева. Найдите карточку типа носителя, которая соответствует типу носителя загруженному вами (например, обычная бумага) и вставьте ее в прорезь для карточки над рычагом типа носителя, расположенным справа.

Вы можете хранить неиспользованные карточки в кармане, расположенном позади прорези для карточек формата бумаги.

1 | Здесь нужно хранить неиспользованные карточки
2 | Формат бумаги
3 | Тип носителя

[К началу]

## Загрузка бумаги в лоток для бумаги в принтере

Для загрузки бумаги в лоток для бумаги, установленный в принтер, следуйте приведенным ниже указаниям.

| Примечание:

| Не удлиняйте лоток для бумаги при загрузке бумаги формата Legal или менее.

| Вы можете использовать дополнительный лоток для бумаги в качестве предварительного лотка для бумаги, подготовленного для носителя другого типа или формата.

| Если вы установили в принтер дополнительный лоток для бумаги, то замените крышку лотка для бумаги, чтобы использовать переднюю прорезь для ручной подачи бумаги.

| Немного приподнимите лоток для бумаги и выдвигайте его до тех пор, пока не почувствуете некоторое сопротивление.

| Поднимите крышку лотка для бумаги и откройте роликовую направляющую для бумаги.

| Если вы загружаете бумагу формата A3, US B, Super A3/B или большего формата, то освободите фиксатор удлинителя и вытащите лоток на полную длину.

|  | Примечание:

|  | Лоток для бумаги не должен удлиняться при загрузке бумаги формата Legal или менее.

| Раздвиньте обе боковые направляющие на максимальное расстояние.

| Распушите стопу бумаги, потом постучите ей по ровной плоской поверхности, чтобы выровнять края.

| Загрузите стопу бумаги печатной стороной вниз таким образом, чтобы правый край стопы плотно прилегал к правой стороне лотка для бумаги. Убедитесь, что стопа ровно лежит на дне лотка.

|  | Примечание:

|  | Если ваша бумага скручивается, то до загрузки ее надо выровнять. Если скручивание слишком сильно и часто происходят заклинивания бумаги, то прекратите ее использование.

|  | Лоток для бумаги вмещает до 250 листов обычной бумаги плотностью 64г/м . Не загружайте бумагу выше стрелки, нанесенной на внутренней стороне правой боковой направляющей. Информация о загрузочной емкости специальной бумаги EPSON приведена в разделе Лоток для бумаги и загрузочная емкость для носителей разных типов

|  | При загрузке стопы бумаги следите, чтобы край бумаги плотно прилегал к правому внутреннему углу лотка для бумаги. В противном случае распечатка может оказаться неровной.

| Придвиньте боковые направляющие к краям стопы бумаги.

| Передвиньте переключатель к позиции бумагонаправляющего ролика, чтобы он занял положение, соответствующее формату загруженной вами бумаги.

| Закройте бумагонаправляющий ролик. Проверьте, что бумагонаправляющий ролик прилегает к краю бумаги.

| Присоедините крышку лотка бумаги.

|  | Примечание:

|  | Если вы удлинили лоток для бумаги, то сначала раздвиньте крышку лотка бумаги, а потом присоедините крышку лотка бумаги.

| Плотно вдвигайте лоток для бумаги, пока не почувствуете сопротивление.

### Установки рычагов формат бумаги/тип носителя

Установите рычаги формата бумаги и типа носителя таким образом, чтобы их позиции соответствовали бумаге, загруженной в принтер. Если вы не уверены в правильности установки, то переведите рычаги формата бумаги и типа носителя в позицию Other (Другие) .

Позиции установки рычагов формата бумаги и типа носителя показаны на рисунке Вид спереди

| Примечание:

| Бумагу EPSON Watercolor Paper-Radiant White paper можно загружать только в заднюю прорезь для ручной подачи бумаги. Для этого носителя нет других трактов прохождения бумаги.

| Установки рычагов формата бумаги и типа носителя, заданные вами в лотке для бумаги, могут быть подавлены установками Paper Size (Формат бумаги) и Media Type (Тип носителя), заданными в драйвере принтера или в приложении. Главная цель такого выбора состоит в том, чтобы в случае, когда носитель, загруженный в принтер, не соответствует носителю, выбранному в программном обеспечении, в драйвер принтера пересылалось сообщение о несоответствии формата бумаги и типа носителя. Вы можете отключить эту функцию уведомления, если выберете Other (Другие) в качестве принтерных установок формата бумаги и типа носителя.

| Выберите Other (Другие) для форматов бумаги и типов носителя, которые отсутствуют в списке.

| Если на бумаге размазываются чернила, то в качестве установки для типа носителя нужно выбрать Thick Paper (Толстая бумага) .

| Если вы неправильно установили один из рычагов формата бумаги или типа носителя, то вы не сможете получить от вашей распечатки желаемых результатов.

[К началу]

## Загрузка бумаги в нижний лоток для бумаги в дополнительной нижней кассете для бумаги

Принтер EPSON STYLUS PRO 5500 может одновременно работать с двумя лотками для бумаги, если вы установите дополнительную нижнюю кассету для бумаги.

Для загрузки бумаги в лоток для бумаги, который входил в комплект поставки дополнительной нижней кассеты для бумаги или был установлен в эту кассету, выполните приведенные ниже инструкции. О том, как установить дополнительную нижнюю кассету для бумаги, см. следующий раздел.

Полностью вытащите лоток для бумаги из кассеты для бумаги.

Потом выполните шаги со 2 по 10, приведенные в разделе Загрузка бумаги в лоток для бумаги в принтере

### Установка дополнительной нижней кассеты для бумаги

Для установки в принтере дополнительной нижней кассеты для бумаги следуйте приведенным ниже указаниям.

| Убедитесь, что в вашем принтере не горит индикатор Operate (Работа) .

| Убедитесь, что сетевой кабель принтера выдернут из электрической розетки и что к принтеру не подсоединен интерфейсный кабель.

| Удалите из принтера лоток для бумаги, если он был в нем установлен.

| Переместите ваш принтер в другое устойчивое место.

|  | Предостережение:

|  | Не пытайтесь самостоятельно перенести принтер. Всегда переносите принтер вдвоем, поскольку он весит примерно 22 кг.

| На то место, в котором вы хотите использовать принтер, поместите нижнюю кассету для бумаги таким образом, чтобы прорезь для лотка для бумаги была обращена лицевой стороной вперед.

| Сверху на кассету для бумаги поставьте принтер, как это показано ниже:

|  | Предостережение:

|  | Держите нижнюю часть принтера за углубления, расположенные по бокам принтера, чтобы пальцы не попали между принтером и кассетой для бумаги.

| Скрепите принтер и кассету для бумаги с помощью двух болтов, которые входят в комплект кассеты для бумаги. Для закручивания болтов используйте шестигранный ключ, входящий в комплект кассеты для бумаги.

|  | Предостережение:

|  | Не пытайтесь перемещать кассету для бумаги или принтер пока не завинчены болты. В противном случае кассета для бумаги может отвалиться от принтера и вы получите травму.

| Снова установите в принтер лоток для бумаги и установите лоток для бумаги, который входит в комплект поставки дополнительной нижней кассеты для бумаги.

| Подключите к принтеру интерфейсный и сетевой кабели.

> Если вы используете Macintosh, то вы закончили установку нижней кассеты для бумаги.

| Если вы используете Windows, то откройте драйвер принтера и щелкните на закладке Utility (Утилиты) . О том, как открыть драйвер принтера, рассказано в разделе Доступ к программному обеспечению принтера .

| Щелкните на Printer and Options Information (Информация о принтере и дополнительных принадлежностях) . Вы увидите диалоговое окно Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных принадлежностях), аналогичное показанному ниже.

| Проверьте, что в списке Optional Paper Source (Дополнительный источник бумаги) выбран Paper Tray (Lower) (Лоток для бумаги (нижний)) и щелкните на OK . Если этот лоток не выбран, то выберите Paper Tray (Lower) (Лоток для бумаги (нижний)) и щелкните на OK

| Щелкните на OK , чтобы выйти из драйвера принтера.

| Примечание:

Если вы удалили дополнительную нижнюю кассету, то убедитесь, что в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных принадлежностях) в списке Optional Paper Source (Дополнительный источник бумаги) выбран источник бумаги, отличный от Paper Tray (Lower) (Лоток для бумаги (нижний)) .

### Установка дополнительного лотка для бумаги

Если вы купили дополнительный лоток для бумаги, то установите его в принтер или в дополнительную нижнюю кассету для бумаги в качестве предварительного лотка для бумаги.

| Примечание:

| Дополнительный лоток для бумаги доступен как для принтера, так и для дополнительной нижней кассеты для бумаги.

| У дополнительного лотка для бумаги нет боковой направляющей. Если вы захотите загружать бумагу в принтер через прорезь ручной подачи бумаги, когда в принтере установлен дополнительный лоток для бумаги, то замените крышку лотка для бумаги на крышку от стандартного лотка для бумаги.

| Форма дополнительного лотка для бумаги совпадает с формой лотка для бумаги, поставляемого вместе с дополнительной нижней кассетой для бумаги.

Стандартный лоток для бумаги | Дополнительный лоток для бумаги лоток для бумаги, который поставляется вместе с дополнительной нижней кассетой для бумаги

### Подача бумаги из нижнего лотка для бумаги

Для печати на бумаге, загруженной в нижний лоток для бумаги, нужно в драйвере принтера в установке Paper Source (Источник бумаги) задать Paper Tray (Lower) Лоток для бумаги (Нижний) . Если в драйвере принтера в установке Paper Source (Источник бумаги) задано Auto Select (Автоматический выбор), и вы в драйвере принтера выбрали формат бумаги и тип носителя, соответствующие формату бумаги и типу носителя, загруженному в нижний лоток для бумаги, то принтер так же будет подавать бумагу из нижнего лотка для бумаги.

| Примечание:

| Когда в драйвере принтера в установке Paper Source (Источник бумаги) задано Auto Select (Автоматический выбор) и в лотке для бумаги закончилась бумага, то принтер автоматически переключается и начинает загружать бумагу из нижнего лотка для бумаги при выполнении любого из следующих условий:

| Установки рычагов формата бумаги и типа носителя одинаковы для обоих лотков для бумаги.

| Рычаги формата бумаги и типа носителя для нижнего лотка для бумаги установлены в Other (Другие) .

### Установки формата бумаги между стандартным лотком для бумаги и нижним лотком для бумаги

Когда вы загрузили в лоток для бумаги и в нижний лоток для бумаги бумагу разных форматов, то всегда используйте лоток для бумаги с бумагой большего формата. В противном случае вы не сможете правильно сложить выданную бумагу. Задавайте форматы бумаги следующим образом.

Шаблон 1

Лоток для бумаги | Super A3/B, US B или A3
Нижний лоток для бумаги | A4, Letter или Legal

Pattern 2

Лоток для бумаги | A4, Letter или Legal
Нижний лоток для бумаги | A4, Letter или Legal

Pattern 3

Лоток для бумаги | Super A3/B, US B или A3
Нижний лоток для бумаги | Super A3/B, US B или A3

[К началу]

Предыдущая | Следующая