Использование бумаги

# Загрузка бумаги в прорези для ручной подачи

> Загрузка в переднюю прорезь для ручной подачи
> Загрузка в заднюю прорезь для ручной подачи

Вы можете загружать отдельные листы бумаги переднюю или заднюю прорези для ручной подачи, не удаляя при этом источник бумаги из лотка для бумаги.

| Примечание:

| Не загружайте листы в переднюю или заднюю прорези для ручной подачи, когда идет печать или выполняется операция чистки печатающей головки.

## Загрузка в переднюю прорезь для ручной подачи

При загрузке бумаги в переднюю прорезь для ручной подачи следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- В переднюю прорезь для ручной подачи можно загружать по одному листу за раз.

- Загружайте бумагу печатной стороной вниз.

Ниже приведено описание процедуры загрузки бумаги в переднюю прорезь для ручной подачи.

| Убедитесь, что принтер включен.

| Если вы загружаете лист, превышающий по длине формат Legal, то выдвиньте удлинитель лотка для бумаги и удлинитель крышки лотка для бумаги.

| Выдвинутая часть крышки лотка для бумаги должна соответствовать выдвинутой части лотка для бумаги.

| Выровняйте положение правого края бумаги по правой боковой направляющей и вдвигайте лист бумаги в прорезь для ручной подачи печатной стороной вниз до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.

| Принтер автоматически подаст бумагу, а после того, как вы перешлете из компьютера на принтер задание на печать, начнет печатать.

[К началу]

## Загрузка в заднюю прорезь для ручной подачи

При загрузке бумаги в заднюю прорезь для ручной подачи следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Вы можете загружать по одному листу за раз.

- Загружайте бумагу печатной стороной вверх.

Ниже приведено описание процедуры загрузки бумаги в заднюю прорезь для ручной подачи.

| Убедитесь, что принтер включен.

| Если вы загружаете лист, превышающий по длине формат Legal, то выдвиньте удлинитель лотка для бумаги и удлинитель крышки лотка для бумаги.

| Откройте крышку задней прорези.

| Выровняйте положение правого края бумаги по правой боковой направляющей принтера.

| Передвиньте левую боковую направляющую, так, чтобы ее положение соответствовало ширине бумаги. Потом вдвигайте лист бумаги в заднюю прорезь для ручной подачи печатной стороной вверх до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.

| Принтер автоматически подаст бумагу, а после того, как вы перешлете из компьютера на принтер задание на печать, начнет печатать.

[К началу]

Предыдущая | Следующая