Программное обеспечение принтера

# Использование утилит принтера

> Доступ к утилитам принтера
> EPSON Status Monitor 3/EPSON StatusMonitor
> Nozzle Check (Проверка сопел)
> Head Cleaning (Чистка печатающей головки)
> Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки)
> Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных принадлежностях) (только для Windows )
> Speed & Progress (Скорость и процент выполнения) (только для Windows)
> Configuration (Конфигурация) (только для Macintosh)

Утилиты принтера EPSON позволяют вам контролировать текущее состояние принтера и выполнять с экрана компьютера некоторые процедуры по обслуживанию принтера.

## Доступ к утилитам принтера

### Для Windows

При обращении к программному обеспечению принтера в окне программного обеспечения принтера появляются меню драйвера принтера и утилит принтера. Для использования утилит принтера нужно в окне программного обеспечения принтера щелкнуть на закладке Utility (Утилиты) , а потом щелкнуть на кнопке той утилиты, которую вы хотите использовать .

| Примечание:

| Буква в квадратных скобках, стоящая после имени утилиты, обозначает быструю клавишу для этой утилиты. Для открытия утилиты нужно одновременно нажать на клавиатуре клавишу Alt и клавишу с буквой этой утилиты.

| Нажатие в процессе печати клавиши любой утилиты, кроме утилиты EPSON Status Monitor , может привести к тому, что ваши распечатки будут смазаны.

### Для Macintosh

Чтобы открыть диалоговое окно Utility (Утилиты), нужно открыть диалоговое окно Print (Печать) или диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы) и там щелкнуть на пиктограмме Utility (Утилиты). Потом нужно щелкнуть на кнопке той утилиты, которую вы хотите использовать.

| Примечание:

| Нажатие в процессе печати клавиши любой утилиты, кроме утилиты EPSON StatusMonitor , может привести к тому, что ваши распечатки будут смазаны.

[К началу]

## EPSON Status Monitor 3/EPSON StatusMonitor

В зависимости от программного обеспечения вашей системы вы можете использовать утилиту EPSON Status Monitor 3 или утилиту EPSON StatusMonitor для контроля за возникновением ошибок и для отслеживания уровня чернил, оставшихся в каждом чернильном картридже.

[К началу]

## Nozzle Check (Проверка сопел)

Чтобы проверить, правильно ли сопла разбрызгивают чернила, вы можете напечатать шаблон проверки сопел. Если сопла неправильно разбрызгивают чернила, то в напечатанном шаблоне будут видны пропуски точек. Можно сразу проверить сопла для всех шести цветов.

| Предостережение:

| Перед использованием утилит Nozzle Check (Проверка сопел), Head Cleaning (Чистка печатающей головки) или Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) обязательно проверьте, что принтер закончил печать. В противном случае ваша распечатка может оказаться смазанной.

[К началу]

## Head Cleaning (Чистка печатающей головки)

Если ухудшилось качество печати или процедура проверки сопел выявила наличие засорившихся сопел, то печатающую головку нужно прочистить. Используйте эту утилиту для выполнения процедуры чистки печатающей головки, а потом снова выполните процедуру проверки сопел, чтобы выяснить, не надо ли еще раз повторить чистку печатающей головки.

[К началу]

## Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки)

Если на ваших распечатках появились полосы или на тестовом шаблоне выравнивания печатающей головки видны неровные вертикальные линии, то нужно выполнить процедуру выравнивания печатающей головки.

[К началу]

## Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных принадлежностях) (только для Windows )

Эта утилита позволяет драйверу принтера подтверждать информацию о конфигурации принтера. Она также предоставляет специальную информацию относительно некоторых характеристик принтера, например, его идентификационный номер (Printer ID).

В зависимости от конфигурации вашей системы информация, выводимая в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных принадлежностях) может обновляться автоматически или ее нужно будет обновлять вручную.

Если в окне Current Settings (Текущие установки) появилось сообщение, предлагающее вам ввести установки, или если вы изменили конфигурацию принтера, то для ручного задания необходимых установок выполните указанные ниже действия.

| Загрузите в принтер бумагу, после чего в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных принадлежностях) щелкните на кнопке Settings Sheet (Лист установок) . При этом будет распечатана информация о принтере примерно следующего содержания.

> Printer ID : 48-48-50-52-50-52

| Проверьте, что информация в утилите соответствует напечатанной информации. Если нет - то исправьте информацию на экране, чтобы она совпала с напечатанной.

| Щелкните на OK , чтобы сохранить ваши установки и выйти из меню.

[К началу]

## Speed & Progress (Скорость и процент выполнения) (только для Windows)

В этом диалоговом окне вы можете задавать установки, относящиеся к скорости печати и отображению процента выполнения печати. Чтобы разрешить использование кнопки Speed & Progress (Скорость и процент выполнения) нужно открыть окно программного обеспечения принтера, как это описано в разделе Доступ к программному обеспечению принтера для Windows , и потом щелкнуть на закладке Utility (Утилиты) .

Допустимы следующие установки.

#### High Speed Copies (Быстрая печать копий)

Для ускорения печати нескольких копий поставьте флажок в клетке High Speed Copies (Быстрая печать копий)

#### Show Progress Meter (Показать Индикатор процента выполнения печати)

Для слежения за выполнением вашего задания на печать поставьте флажок в клетке Show Progress Meter (Показать Индикатор процента выполнения печати)

#### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) (только для Windows 98 и 95)

Для ускорения передачи данных на принтеры EPSON поставьте флажок в клетке EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON)
Если ваш компьютер поддерживает режим ECP, то для ускорения печати разрешите передачу по DMA.
За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование утилиты Speed & Progress (Скорость и процент выполнения)

#### Check Paper (Контроль бумаги)

Для проверки установок формата и типа бумаги поставьте флажок в клетке Check Paper (Контроль бумаги) . В этом случае световой индикатор Paper Size/Type (Формат/Тип бумаги) панели управления уведомит вас, если возникнет несоответствие между положениями рычагов принтера и установками в драйвере принтера или в вашем приложении.

#### Always Spool Raw Datatype (Для спула всегда использовать формат Raw) (только для Windows 2000 и Windows NT)

Поставьте в этой клетке флажок, чтобы клиенты Windows 2000 и NT запоминали в спуле документы в формате RAW, а не в формате EMF (метафайл). (По умолчанию приложения в Windows 2000 и NT используют формат EMF.)

Попробуйте использовать этот параметр, если документы, запомненные в формате EMF, печатаются неправильно.

Спулинг данный в формате RAW требует меньше ресурсов, чем в формате EMF, поэтому можно избежать некоторых проблем ("Insufficient Memory/Disk Space to Print" (Для печати недостаточно памяти в ОЗУ/на Диске), "Slow print speed" (Невысокая скорость печати), и т.п., если поставить флажок в клетке Always spool RAW datatype (Для спула всегда использовать формат Raw).

При спулинге данных в формате RAW процент выполнения печати, выводимый индикатором Progress Meter, может отличаться от реального процента выполненной печати.

#### Monitoring Preferences (Параметры мониторинга)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Параметры мониторинга), в котором вы можете задавать установки для EPSON Status Monitor 3. См. раздел Задание установок для параметров мониторинга

[К началу]

## Configuration (Конфигурация) (только для Macintosh)

Щелчок на этой кнопке открывает диалоговое окно конфигурации, в которм вы можете изменять способ, каким утилита StatusMonitor будет уведомлять вас при изменении состояния принтера. За более подробной информацией обратитесь к разделу Задание установок Configuration (Конфигурация)

[К началу]

Предыдущая | Следующая