Поиск и устранение неисправностей

# Устранение заклиниваний бумаги

Для удаления заклинившейся бумаги выполните следующие действия:

| Выключите принтер.

| Немного приподнимите лоток для бумаги и вытащите его. Проверьте, нет ли бумаги в тракте прохождения бумаги.

| Аккуратно вытащите застрявшую бумагу. Если вы не можете удалить застрявшую бумагу, то перейдите к шагу 4. Если вы смогли вытащить бумагу, то переходите к шагу 9.

| Если вы установили дополнительную нижнюю кассету, то вытащите нижний лоток для бумаги и проверьте внутри кассеты для бумаги.

| Откройте крышку задней прорези для ручной подачи и крышку тракта прохождения бумаги.

| Если нужно, откройте внутреннюю часть направляющей для бумаги.

| Аккуратно вытащите застрявшую бумагу. Если вы не можете удалить застрявшую бумагу, то перейдите к шагу 8. Если вы смогли вытащить бумагу, то переходите к шагу 9.

| Откройте крышку принтера. Аккуратно вытащите застрявшую бумагу.

| Проверьте, что закрыты: крышка принтера, внутренняя часть направляющей для бумаги, крышка тракта прохождения бумаги и крышка задней прорези для ручной подачи. После этого снова включите принтер.

| Нажмите на клавишу Eject/Continue (Извлечь/Продолжить) , чтобы проверить правильность подачи бумаги. Посмотрите, не остались ли внутри принтера обрывки бумаги.

[К началу]

Предыдущая | Следующая