Информация об изделии

# Спецификации принтера

> Печать
> Область печати
> Механические
> Электрические
> Окружающей среды
> Инициализация
> Соответствие стандартам безопасности
> Бумага
> Чернильные картриджи

## Печать

Метод печати | Струйный, по запросу
Конфигурация сопел | Черные: 96 сопел Цветные: 96 сопел x 5 (голубой, пурпурный, желтый, светло-голубой, светло-розовый)

Разрешение | Максимально 2880 x 720 dpi
Направление печати | Двунаправленная с логическим поиском
Управляющий код | ESC/P Raster
Межстрочный интервал | 1/6 дюйма или программируемый с приращением 1/720 дюйма
Скорость подачи бумаги | 79 мсек. на строку 1/6 дюйма 152 мм./сек при непрерывной подаче
Входной буфер | 256 Кб

[К началу]

## Область печати

Отдельный лист

A | Минимальный размер верхнего поля равен 3.0 мм.
B-L | Минимальный размер левого поля равен 3.0 мм.
B-R | Минимальный размер правого поля равен 3.0 мм.
C | Минимальный размер нижнего поля равен 14.0 мм.

|  | Примечание:

|  | Принтер автоматически определяет формат загруженной бумаги. Данные для печати, выходящие за рамки области для печати, не могут быть напечатаны.

[К началу]

## Механические

Метод подачи бумаги | Трением
Тракт прохождения бумаги | Лоток для бумаги, передняя и задняя прорези для ручной подачи бумаги, дополнительная нижняя кассета для бумаги
Габаритные размеры | Хранения Ширина: 640 мм. Глубина: 439 мм. Высота: 224 мм.
Печати (на бумаге формата A3) Ширина: 640 мм. Глубина: 704 мм. Высота: 224 мм.
Печати (на бумаге формата A4, с установленной дополнительной нижней кассетой для бумаги) Ширина: 640 мм. Глубина: 584 мм. Высота: 318 мм.
Вес | 22 кг без чернильных картриджей

[К началу]

## Электрические

| Модель на 120 в. | Модель на 220-240 в.
Диапазон входного напряжения | От 90 до 132 в. | От 198 до 264 в.
Номинальный диапазон частоты | От 50 до 60 Гц
Диапазон частоты на входе | От 49.5 до 60.5 Гц
Номинальный ток | 1.0 A | 0.5 A
Потребляемая мощность | Примерно 26 вт. (ISO10561 Letter Pattern) Не более 10 вт. в режиме ожидания

| Примечание:

| Проверяйте напряжения питания принтера, которое нанесено на табличке, прикрепленной к задней стенке принтера.

[К началу]

## Окружающей среды

Температура | Работы: | От 10 до 35°C
В нерабочем состоянии: | От -20 до 60°C* 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C
Относительная влажность | Работа: | От 20 до 80% RH**
В нерабочем состоянии: | От 5 до 85% RH*,**

| * При хранении в транспортном контейнере

| ** Без конденсата

Условия работы (температура и относительная влажность):

[К началу]

## Инициализация

Аппаратная инициализация при включении питания:
| Механизм принтера устанавливается в свое исходное состояние. Буфер входных данных и буфер печати очищаются. Принтер возвращается к последней установке условий по умолчанию.
При получении команды ESC@ (инициализация принтера) происходит инициализация программного обеспечения:
| Очищается буфер печати. Принтер возвращается к последней установке условий по умолчанию.
Инициализация от клавиши панели при нажатии на 3 секунды или более клавиши панели управления Reset (Сброс) :
| Происходит закупоривание печатающей головки. Из принтера извлекается вся загруженная бумага. Буфер входных данных и буфер печати очищаются. Принтер возвращается к последней установке условий по умолчанию.

[К началу]

## Соответствие стандартам безопасности

Стандарты безопасности:

Модель U.S. | UL 1950 CSA 22.2 No. 950
Европейская модель | EN 60950 ГОСТ Р 50377-92

ЭМС:

Модель U.S. | FCC часть 15 подчасть B класс B CSA C108.8 класс B
Европейская модель | Directive 89/336/EEC EN 55022 (CISPR Pub. 22) класс B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55024 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91
Австралийская модель | AS/NZS 3548 класс B

[К началу]

## Бумага

| Примечание:

| Так как качество бумаги любой конкретной марки или типа может меняться производителем в любой момент времени, то EPSON не может аттестовать качество бумаги любой марки или типа, выпущенной не EPSON. Перед закупкой больших партий бумаги или перед большими распечатками всегда проверяйте качество печати на образцах.

Отдельные листы:

Формат | Super A3/B (329 x 483 мм.) A3 (297 x 420 мм.) A4 (210 x 297 мм.) A5 (148 x 210 мм.) A6 (105 x 148 мм.) Letter (216 x 279 мм.) Legal (216 x 356 мм.) Half Letter (139.7 x 215.9 мм.) Executive (190.5 x 254 мм.) US B (279 x 432 мм.) Пользовательский формат (от 100 до 329 мм. x от 100 до 1117.6 мм.)
Типы бумаги | Простая бумага, специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON
Толщина (для простой бумаги) | От 0.08 до 0.11 мм. (от 0.003 до 0.004 дюймов)
Вес (для простой бумаги) | От 64 г/м до 90 г/м *

| Примечание:

| За более подробной информацией о форматах носителей обратитесь к разделу Специальные носители EPSON

| Бумага низкого качества может ухудшать качество печати, вызывать заклинивание бумаги и другие проблемы. Если вы столкнулись с проблемами, то перейдите на бумагу более высокого качества.

| Не загружайте мятую бумагу или бумагу со складками.

Используйте специальные носители EPSON при следующих условиях:
| Температура Относительная влажность | От 15 до 25°C От 40 до 60% RH

[К началу]

## Чернильные картриджи

Цвета | Черный Желтый Пурпурный, Светло-розовый Голубой, Светло-голубой | T486 T487 T488 T489

Ресурс печати* | Черный, Желтый: Примерно 2,550 страниц/A4 (720 dpi, 5% заполнение)
| Пурпурный и Светло-розовый, Голубой и Светло-голубой: Примерно 2,500 страниц/A4 (720 dpi, 5% заполнение)
Срок годности картриджа | 2 года, включая время до вскрытия
Температура | Хранения (неустановленный): | От -30 до 40°C 1 месяц при 40°C
| Хранения (установленный): | От -20 до 40°C 1 месяц при 40°C
| Транспортировки: | От -30 до 60°C 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C
| Замерзания: | -15°C **
Габаритные размеры | Черный, Желтый: 25.1 (Ш) x 139.6 (Г) x 105.3 (В) мм. (0.99 (Ш) x 5.5 (Г) x 4.15 (В) дюймов)
| Пурпурный и Светло-розовый, Голубой и светло-голубой: 35.1 (Ш) x 140.9 (Г) x 105.3 (В) мм. (1.38 (Ш) x 5.55 (Г) x 4.15 (В) дюймов)
Вес | Черный, Желтый: Примерно 200 г.
| Пурпурный и Светло-розовый, Голубой и светло-голубой: Примерно 250 г.

| * Реальный ресурс печати может изменяться в зависимости от того, как часто вы используете функцию чистки печатающей головки и как часто вы включаете принтер.

| ** После оттаивания чернила будут пригодны примерно через три часа при 25°C.

| Предупреждение:

| EPSON рекомендует использовать только настоящие чернильные картриджи EPSON. Другие продукты, не произведенные EPSON, могут вызвать поломку вашего принтера, на которую не распространяются гарантийные обязательства.

| Не используйте чернильный картридж после истечения срока, обозначенного на упаковке.

| Для достижения наилучших результатов перед установкой чернильного картриджа слегка потрясите его.

| Для достижения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в течение 6 месяцев после установки.

[К началу]

Предыдущая | Следующая