Обслуживание и транспортировка

# Чистка принтера

> Если вы длительное время не использовали принтер

Для поддержки наивысшего качества работы вашего принтера его необходимо тщательно чистить несколько раз в год.

| Удалите из принтера все носители.

| Убедитесь, что принтер выключен и что все световые индикаторы погашены. После этого выдерните из розетки сетевой кабель.

| Убедитесь, что ячейки с чернильными картриджами закрыты.

| С помощью мягкой кисти аккуратно удалите с корпуса принтера всю пыль и грязь.

| Если корпус принтера загрязнился, то вытрите его мягкой чистой материей, немного смоченной в мягком моющем средстве. Следите, чтобы были закрыты ячейки с чернильными картриджами, во избежание попадания воды внутрь принтера.

| Если принтер случайно оказался запачкан внутри чернилами, то вытрите их влажной материей.

| Предостережение:

| Соблюдайте осторожность и не дотрагивайтесь до механизмов внутри принтера.

| Предупреждение:

| Никогда не используйте для чистки принтера спирты или растворители. Эти химикаты могут поломать компоненты принтера и испортить его корпус.

| Соблюдайте осторожность и следите, чтобы внутрь механизма принтера или на его электронные компоненты не попадала вода.

| Не используйте жесткую или абразивную кисть.

| Не распыляйте внутри принтера смазочные вещества. Неподходящие масла могут привести к поломке механизма. Если нужна смазка, то обратитесь к вашему дилеру или к аттестованному специалисту.

## Если вы длительное время не использовали принтер

Если вы длительное время не использовали принтер, то могли засориться сопла печатающей головки. Выполните проверку сопел и чистку печатающей головки. См. раздел Проверка сопел и установок принтера

| Предупреждение:

| Даже, если вы собираетесь длительное время не использовать ваш принтер, не вынимайте из него чернильные картриджи. В противном случае могут засориться сопла печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая | Следующая