Обслуживание и транспортировка

# Замена чернильных картриджей

Световые индикаторы принтера, расположенные на панели управления, сообщат вам, когда нужно заменять чернильные картриджи. Они начинают мигать, когда в картриджах осталось мало чернил, и горят непрерывно, когда чернила в них кончились. Чтобы определить, какой цветной картридж обозначен индикаторами, нужно обратиться к диаграмме на панели управления.

| Ink Out (Чернила кончились)

| Примечание:

| Даже, если только в одном чернильном картридже кончились чернила, принтер не сможет печатать.

| Если вы удалите чернильный картридж, а потом снова установите его, то принтер не сможет правильно определить количество оставшихся чернил. При этом соответствующий световой индикатор Ink Out (Чернила кончились) может не мигать, чтобы предупредить вас, даже, когда в картридже почти не осталось чернил. Поэтому надо устанавливать только неиспользованные чернильные картриджи.

| Для достижения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в течение 6 месяцев после установки.

EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Изделия, выпущенные другими фирмами, могут вызвать поломку вашего принтера, которая не будет покрываться гарантийными обязательствами фирмы EPSON. См. раздел Чернильные картриджи.

Для замены чернильного картриджа выполните указанные ниже действия.

| Предостережение:

| Оставляйте старый картридж установленным в принтере до тех пор, пока вы не будете готовы заменить его на новый.

| Убедитесь, что принтер включен. Определите, какой именно чернильный картридж нужно заменить. На это будут указывать мигающие или горящие непрерывно световые индикаторы панели управления.

| Откройте дверку ячейки соответствующего картриджа. Черный и голубой чернильные картриджи расположены в левой ячейке чернильных картриджей, а желтый и пурпурный чернильные картриджи расположены в правой ячейке чернильных картриджей.

| Поднимите прижимную планку пустого чернильного картриджа, потом осторожно вытащите пустой чернильный картридж из принтера.

|  | Предупреждение:

|  | При попадании чернил на кожу вымойте загрязненное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды.

| Убедитесь, что к установке подготовлен чернильный картридж нужного цвета, после чего выньте картридж из упаковки.

|  | Предостережение:

|  | Для достижения наилучших результатов перед установкой слегка встряхните чернильный картридж.

|  | Не встряхивайте ранее установленные чернильные картриджи, так как иначе они станут протекать.

| Держите чернильный картридж таким образом, чтобы метка в виде стрелки была сверху и указывала на заднюю часть принтера. После этого полностью вставьте чернильный картридж в ячейку.

| Закройте прижимную планку таким образом, чтобы она со щелчком встала на место. Убедитесь, что соответствующий световой индикатор погас.

| Закройте дверку ячейки чернильных картриджей. Принтер вернется в свое предыдущее состояние.

|  | Примечание:

|  | Если индикатор чернил останется гореть, то возможно, что чернильный картридж установлен неправильно. Выньте его из принтера и заново установите его в соответствии с приведенными выше инструкциями.

[К началу]

Следующая