Обслуживание и транспортировка

# Чистка печатающей головки

> Использование утилиты Head Cleaning (Чистка печатающей головки)
> Использование клавиш панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение выглядит неожиданно тускло или что в нем пропущены какие-либо цвета, то возможно, что вам удастся решить эту проблему выполнив чистку печатающей головки. После этого у вас будет уверенность, что сопла правильно распыляют чернила.

Вы можете прочистить печатающую головку из вашего компьютера, используя утилиту Head Cleaning (Чистка печатающей головки) входящую в состав программного обеспечения принтера, или из самого принтера, используя клавиши панели управления принтера.

| Примечание:

| При чистке печатающей головки используются как черные, так и цветные чернила. Чтобы избежать излишнего расхода чернил, выполняйте чистку печатающей головки только при ухудшении качества печати. Например, прочистите печатающую головку, если распечатка размыта или цвета неправильные или пропущены.

| Сначала используйте утилиту Nozzle Check, чтобы убедиться в необходимости чистки печатающей головки. Это экономит чернила.

| Когда мигает или горит световой индикатор Ink Out (Нет чернил) , вы не сможете прочистить печатающую головку. Сначала вам будет нужно заменить соответствующий чернильный картридж.

| Не запускайте утилиты Head Cleaning (Чистка печатающей головки) или Nozzle Check (Проверка сопел), пока идет печать, так как в противном случае ваша распечатка может оказаться смазанной.

## Использование утилиты Head Cleaning (Чистка печатающей головки)

Для использования утилиты Head Cleaning (Чистка печатающей головки) нужно выполнить следующие действия.

### Для пользователей Windows

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор Ink Out (Нет чернил) не горит.

|  | Примечание:

|  | Если световой индикатор Ink Out (Нет чернил) мигает, то вы не сможете прочистить печатающую головку. Сначала нужно заменить соответствующий чернильный картридж.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера. Если вам нужны указания, то обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера

| Щелкните на закладке Utility (Утилиты) , а потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Чистка печатающей головки) .

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Во время выполнения цикла чистки будет мигать световой индикатор Operate (Работа) . Процесс чистки длится примерно 60 секунд.

|  | Предостережение:

|  | Никогда не выключайте принтер при мигающем индикаторе Operate (Работа) . Это может привести к поломке принтера.

| Когда световой индикатор Operate (Работа) перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Чистка печатающей головки) щелкните на кнопке Print nozzle check pattern (Напечатать шаблон проверки сопел) , чтобы убедиться, что печатающая головка прочищена и чтобы сбросить цикл чистки.

> Ниже приведены шаблона проверки сопел:

Шаблон напечатан правильно
Печатающую головку нужно прочистить

Если в проверочном шаблоне вы обнаружите пропуски сегментов в тестовых линиях, то это означает, то вы должны повторить цикл чистки печатающей головки и снова напечатать шаблон проверки сопел.

Если после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его в покое на всю ночь. Потом снова прочистите головку.

Если и после этого качество печати не улучшилось, то возможно, что один или оба чернильных картриджа слишком старые или поломаны и их нужно заменить. Для замены чернильных картриджей обратитесь к разделу Замена чернильных картриджей.

Если после замены чернильных картриджей останутся проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания качества печати на должном уровне фирма EPSON рекомендует включать принтер по крайней мере на минуту не реже одного раза в месяц.

### Для пользователей Macintosh

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор Ink Out (Нет чернил) не горит.

| В диалоговом окне Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) щелкните на пиктограмме Utility (Утилиты), а потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Чистка печатающей головки) .

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Во время выполнения цикла чистки будет мигать световой индикатор Operate (Работа) . Процесс чистки длится примерно 60 секунд.

|  | Предостережение:

|  | Никогда не выключайте принтер при мигающем индикаторе Operate (Работа) . Это может привести к поломке принтера.

| Когда световой индикатор Operate (Работа) перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Чистка печатающей головки) щелкните на кнопке Confirmation (Подтверждение) , чтобы напечатать шаблон проверки сопел и сбросить цикл чистки. С помощью проверочного шаблона убедитесь, что печатающая головка прочищена.

Если после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его в покое на всю ночь. Потом снова прочистите головку.

Если и после этого качество печати не улучшилось, то возможно, что один или оба чернильных картриджа слишком старые или поломаны и их нужно заменить. Для замены чернильных картриджей обратитесь к разделу Замена чернильных картриджей.

Если после замены чернильных картриджей останутся проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем включать принтер по крайней мере на минуту не реже одного раза в месяц.

[К началу]

## Использование клавиш панели управления

Для чистки печатающей головки с помощью клавиш панели управления выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что световой индикатор Operate (Работа) горит и что световой индикатор Ink Out (Нет чернил) не горит.

|  | Примечание:

|  | Если мигает или горит световой индикатор Ink Out (Нет чернил) , то вы не сможете прочистить печатающую головку.

| Удержите в нажатом положении в течение 3 секунд клавишу Cleaning (Чистка) .

> Принтер начнет процедуру чистки печатающей головки и световой индикатор Operate (Работа) начнет мигать. Процедура чистки печатающей головки длится примерно 30 секунд.

|  | Предостережение:

|  | Никогда не выключайте принтер при мигающем индикаторе Operate (Работа) . Это может привести к поломке принтера.

| Когда световой индикатор Operate (Работа) перестанет мигать, напечатайте шаблон проверки сопел, чтобы убедиться, что печатающая головка прочищена и сбросить цикл чистки.

Если после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его в покое на всю ночь. Потом снова прочистите головку.

Если и после этого качество печати не улучшилось, то возможно, что один или оба чернильных картриджа слишком старые или поломаны и их нужно заменить. Для замены чернильных картриджей обратитесь к разделу Замена чернильных картриджей.

Если после замены чернильных картриджей останутся проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем включать принтер по крайней мере на минуту не реже одного раза в месяц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая