Обслуживание и транспортировка

# Транспортировка принтера

> Установка принтера после его транспортировки

Если вам нужно транспортировать ваш принтер на некоторое расстояние, то аккуратно запакуйте его, используя его оригинальную коробку и упаковочные материалы следующим образом:

| Примечание:

| При транспортировке принтера на короткие расстояния не вынимайте из него чернильные картриджи.

| Включите принтер.

| Выньте из принтера и из лотка для бумаги все носители. Нажмите на клавишу Eject/Continue (Извлечь/Продолжить) , чтобы извлечь любой лист, поданный в принтер.

| Выньте из принтера все чернильные картриджи, как это описано в разделе Замена чернильных картриджей

| Выключите принтер. Печатающая головка переместится в исходное (самое правое) положение. Световой индикатор Operate (Работа) будет мигать примерно в течение 30 секунд. Потом индикатор Operate (Работа) погаснет и принтер окончательно выключится.

|  | Примечание:

|  | При разрядке чернил следуйте указаниям, приведенным на этикетке, прикрепленной к внутренней стороне дверцы ячейки для чернильных картриджей.

|  | Если после транспортировки принтера вы оставите его, как есть на длительное время, то могут возникнуть проблемы с подачей чернил из чернильной трубки к соплам. После транспортировки принтера нужно как можно скорее установить в него чернильные картриджи, а потом проверить параметры печати.

|  | Если вы поставите назад удаленные из принтера чернильные картриджи, то принтер не сможет правильно определить уровень оставшихся чернил. Световой индикатор Ink Out (Нет чернил) может не мигать, предупреждая вас, даже, если в картридже почти нет чернил. После транспортировки принтера всегда устанавливайте в него новые чернильные картриджи.

| Нажмите на клавишу Operate (Работа) . Печатающая головка переместится в исходное (самое правое) положение. Световой индикатор Operate (Работа) будет мигать в течение нескольких минут. Потом индикатор Operate (Работа) погаснет и принтер окончательно выключится.

|  | Предостережение:

|  | Не отсоединяйте сетевой кабель от розетки, пока мигает индикатор Operate (Работа) .

| Выдерните из электрической розетки сетевой кабель, а потом отсоедините от принтера интерфейсный кабель.

| Удалите лоток для бумаги.

| Обложите принтер всеми защитными материалами, которые вы вынимали в процессе его распаковки.

| Запакуйте принтер, лоток для бумаги, сетевой кабель и прочие компоненты в оригинальную коробку.

|  | Предупреждение:

|  | Не пытайтесь в одиночку переносить принтер. Всегда переносите принтер с помощью другого человека, потому что принтер весит примерно 22 кг.

|  | Примечание:

|  | Если вы переносите принтер с присоединенной к нему кассетой для бумаги, то держите его за углубления в нижней части кассеты для бумаги. Эти углубления специально предназначены для переноски кассеты с установленным на ней принтером.

| При переноске принтера держите его на одном уровне.

## Установка принтера после его транспортировки

Действия, которые нужно выполнить для установки принтера после его транспортировки, почти совпадают с действиями, выполняемыми при установке принтера в первый раз. При повторной установке принтера обратитесь к Руководству по установке и отметьте следующие моменты:

- После транспортировки принтера фирма EPSON для обеспечения должного качества печати рекомендует выполнить процедуру проверки сопел, прочистить печатающую головку и заново выровнять печатающую головку принтера. См. раздел Использование специальных функций при включении питания.

- EPSON рекомендует после транспортировки принтера устанавливать в него новые чернильные картриджи. Если вы поставите назад удаленные из принтера чернильные картриджи, то принтер не сможет правильно определить уровень оставшихся чернил. Световой индикатор Ink Out (Нет чернил) может не мигать, предупреждая вас, даже, если в картридже почти нет чернил.

[К началу]

Предыдущая