Техобслуживание и перевозка

# Чистка принтера

> Если вы не пользовались принтером долгое время

Для поддержания принтера в хорошем рабочем состоянии его необходимо тщательно чистить несколько раз в году.

| Проверьте, что принтер выключен и лампы всех индикаторов погашены. Затем выньте вилку сетевого кабеля из розетки.

| Откройте крышку секции для размещения рулонов бумаги и снимите валы с рулонами бумаги. Также снимите с принтера листовую бумагу.

| Убедитесь, что секция для размещения чернильных картриджей закрыта. Затем используйте мягкую щетку, чтобы тщательно удалить грязь и пыль изнутри принтера.

| Закройте крышку секции для размещения рулонов бумаги.

| Откройте переднюю крышку и используйте мягкую щетку, чтобы тщательно удалить грязь и пыль из полости, закрываемой передней крышкой. Затем закройте переднюю крышку.

| Снимите бумагосборник. Затем удалите грязь и пыль вокруг опорных пят с помощью мягкой щетки.

| Если наружные поверхности корпуса принтера загрязнены, очистите их мягкой, чистой тканевой салфеткой, смоченной в растворе мягкого моющего состава. Держите секцию размещения чернильных картриджей закрытой, чтобы не допустить попадания воды внутрь принтера.

| Если внутренние поверхности принтера случайно оказались испачканными чернилами, то удалите чернила увлажненной салфеткой.

| Чтобы промыть бумагосборник, удалите стержни из бумагосборника, затем промойте его раствором мягкого моющего состава.

| Предупреждение:

| Не прикасайтесь руками к внутренним механизмам принтера.

| Предостережение:

| Никогда не пользуйтесь спиртами и растворителями для очистки поверхностей принтера; эти вещества могут повредить корпус и другие детали принтера.

| Не допускайте попадания воды на печатающий механизм и электронные компоненты.

| Не пользуйтесь жесткими щетками и абразивными терками.

| Не напыляйте на внутренние части принтера аэрозольные смазочные масла. Непригодные масла могут повредить механизмы принтера. При необходимости смазывания проконсультируйтесь у торгового агента или пригласите для смазывания механизма аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров.

## Если вы не пользовались принтером долгое время

Если вы не пользовались принтером долгое время, то дюзы печатающей головки могут закупориться. Выполните проверку состояния дюз и чистку печатающих головку. См. раздел Проверка состояния дюз для пользователей Windows или раздел Проверка состояния дюз для пользователей Macintosh.

| Примечание:

| Даже если вы не будете пользоваться принтером долгое время, оставляйте чернильные картриджи установленными в принтере.

[К началу]

Предыдущая | Далее