Обращение с бумагой

# Установка корзины для приема отпечатков

> При подаче бумаги назад (формат не более B1; установка альбомная)
> При подаче бумаги назад (формат не более super B0)
> При подаче бумаги вперед (нарезные листы рулонной бумаги типа Roll Paper Banner толщиной 0,7 мм и более)

Для исключения загрязнения или сморщивания отпечатков установите бумагосборник, как описано ниже. Бумагосборник можно использовать для рулонной и листовой бумаги.

| Примечание:

| При печати на толстой бумаге устанавливайте бумагосборник спереди принтера, чтобы исключить возможность повреждения отпечатков. Далее см. раздел При подаче бумаги вперед.

## При подаче бумаги назад (формат не более B1; установка альбомная)

| Предупреждение:

| Всегда загружайте толстую бумагу (толщиной от 0,7 до 1,6 мм) формата B1 (728 x 1030 мм) длинной стороной, обращенной к принтеру, и при подаче бумаги вперед. В противном случае может произойти замятие отпечатков.

| Примечание:

| При подаче бумаги назад снимите неподвижный фланец с приводного вала и полностью сместите подвижный фланец к левой стороне принтера. В противном случае отпечатанная бумага может начать противодействовать автоматической катушке для намотки бумаги и произойдет нарушение подачи бумаги.

| Пользователям принтера Stylus Pro 9600; При установке бумагосборника убедитесь, что он не касается направляющих для бумаги внизу принтера.

| Сместите назад нижние прихваты и вытяните вперед на всю длину верхние прихваты.

| Зацепите кольца (A) бумагосборника на верхних прихватах, чтобы натянуть материал бумагосборника.

[К началу]

## При подаче бумаги назад (формат не более super B0)

| Примечание:

| При подаче назад рулонной бумаги форматом более B0 обеспечьте, чтобы сзади принтера имелось свободное пространство шириной не менее 20 cм. Это позволит исключить смятие кромок отпечатанной бумаги.

| Установите бумагосборник, как описано в разделе При подачи бумаги назад (формат не более B1; установка альбомная).

| Отцепите кольца бумагосборника от верхних прихватов и таким образом снимите натяжение с материала бумагосборника.

| Вытяните вперед на всю длину нижние прихваты бумагосборника.

[К началу]

## При подаче бумаги вперед (нарезные листы рулонной бумаги типа Roll Paper Banner толщиной 0,7 мм и более)

| Отцепите кольца бумагосборника от верхних прихватов.

| Сместите верхние прихваты бумагосборника назад на всю длину. Затем, как показано, вытяните нижние прихваты бумагосборника вперед на всю длину так, чтобы они оперлись на пол.

|  | Примечание:

|  | Убедитесь, что материал бумагосборника полностью натянут. Если нет, то поданная бумага не будет соскальзывать вниз к полу.

| Зацепите задние боковые кольца бумагосборника на верхних прихватах бумагосборника и таким образом натяните материал бумагосборника.

[К началу]

Предыдущая