Информация об изделии

# Указания по технике безопасности

> Наиболее важные указания по технике безопасности
> Несколько предостережений

## Наиболее важные указания по технике безопасности

Прочитайте все эти указания перед началом использования принтера. Также обязательно следуйте всем предупреждениям и указаниям, указанным на принтере.

- Не блокируйте и не закрывайте отверстия в корпусе принтера.
- Не просовывайте предметы в имеющиеся на принтере пазы. Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания жидкости на принтер.
- Применяйте тип источника электропитания, только указанный в таблице электрических параметров на корпусе принтера.
- Подключайте всю аппаратуру к надлежащим образом заземленным сетевым розеткам. Избегайте использования розеток в общей электросети с фотокопировальными машинами и воздушными кондиционерами, которые работают в режиме частых отключений.
- Не пользуйтесь электрическими розетками, управляемыми через настенные выключатели или автоматические таймеры.
- Располагайте всю аппаратуру компьютерной системы вдали от потенциальных источников электромагнитных помех, например громкоговорителей или базовых блоков радиотелефонов.
- Не пользуйтесь поврежденным или протертым сетевым кабелем.
- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала допустимой по току нагрузки. Также проверьте, что суммарный ток, потребляемый всеми устройствами, включенными в настенную розетку, не превышает номинального тока настенной розетки.
- Не пытайтесь сами ремонтировать или смазывать принтер.
- Вынимайте вилку сетевого кабеля принтера из розетки и вызывайте аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров в следующих случаях:
  - при повреждении сетевого кабеля или его вилки;
  - если внутрь принтера попала жидкость;
  - принтер падал или поврежден его корпус;
  - принтер не работает нормально
  - произошло заметное снижение его производительности и ухудшилось качество печати.
- Интерфейсные разъемы (включая интерфейсную карту для интерфейса Type B) и разъем для автоматической катушки для намотки бумаги являются источниками питания без ограничений.

[К началу]

## Несколько предостережений

### При выборе места для принтера

- Устанавливайте принтер на устойчивую плоскую горизонтальную поверхность с размерами, превышающими размеры принтера в плане. Принтер не будет нормально работать, находясь в наклонном положении.
- Избегайте мест с резкими перепадами температуры и влажности воздуха. На принтер также не должны падать прямые солнечные лучи и свет от мощных светильников. Не располагайте принтер вблизи источников тепла.
- Избегайте мест, подверженных сотрясениям и вибрациям.
- Избегайте мест, подверженных запылению.
- Располагайте принтер вблизи от настенной розетки, чтобы из нее можно было удобно вынимать вилку сетевого кабеля.

### Соответствие принципам энергосбережения ENERGYSTAR

Как член международной организации ENERGY STAR фирма EPSON установила, что данное изделие соответствует принципам энергосбережения ENERGY STAR.

Программа International ENERGY STAR Office Equipment Program нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающих персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов, сканеров для уменьшения загрязнения атмосферы электростанциями.

### При использовании принтера

- Во время печати не просовывайте руку внутрь принтера и не прикасайтесь к чернильным картриджам.

- Не сдвигайте печатающую головку рукой, чтобы не повредить принтер.

- Всегда выключайте принтер кнопкой Power (Сеть) на панели управления. После нажатия на эту кнопку световой индикатор Operate (Состояние принтера) несколько секунд мигает, а затем гаснет. Не вынимайте вилку сетевого кабеля принтера из розетки и не размыкайте цепь электропитания до тех пор, пока световой индикатор Operate не перестанет мигать.

- Перед перевозкой принтера проверьте, находится ли печатающая головка в исходном (крайнем правом) положении.

### При обращении с чернильными картриджами

- Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить чернила.

- Если чернила попали на кожу, то пораженную область тщательно промойте водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно обильно промойте глаза водой.

- В случае использования картриджей с чернилами типа EPSON UltraChrome аккуратно встряхните их перед установкой для получения наилучших результатов.

| Предостережение

| Не встряхивайте картриджи, которые устанавливались в принтер.

- Не используйте чернильный картридж, у которого закончился срок возможного применения, указанный на упаковке.

- В случае применения картриджей с чернилами типа EPSON UltraChrome используйте их в пределах шести месяцев с момента установки их на принтер для получения наилучших результатов.

- Не разбирайте чернильные картриджи и не пытайтесь наполнять их чернилами, чтобы не испортить печатающие головки.

- Храните чернильные картриджи в прохладном темном месте.

- После внесения чернильного картриджа в офисное помещение из холодного складского помещения выждите не менее трех часов, чтобы картридж нагрелся до комнатной температуры и его можно было использовать.

- Не прикасайтесь к зеленой пластинке микросхемы на корпусе картриджа, иначе принтер не будет нормально работать и печатать.

- Чернильный картридж этого типа имеет интегральную микросхему, которая хранит различные данные о нем, например количество оставшихся чернил, благодаря чему картридж можно свободно снимать и устанавливать на принтер вновь.

- Если вы снимете чернильный картридж, чтобы использовать его в будущем, обязательно защитите его зону подачи чернил от грязи и пыли. Храните снятый картридж в тех же условиях, что и принтер. Канал выпуска чернил имеет встроенный клапан, поэтому никаких дополнительных крышек и пробок не требуется. Однако необходимо быть аккуратным, чтобы не запачкать чернилами какие-либо предметы, случайно коснувшись их картриджом. Не прикасайтесь к зоне подачи чернил картриджа и к участкам вокруг нее.

[К началу]

Далее