Информация об изделии

# Технические характеристики принтера

> Печать
> Область печати
> Механические характеристики
> Электротехнические характеристики
> Окружающие условия
> Инициализация
> Стандарты и нормы
> Бумага
> Чернильные картриджи

## Печать

Способ печати | Струйный, по запросу
Конфигурация дюз | Черных: 96 дюз x 2 (Черный 1 и черный 2) Цветных: 96 дюз x 5 (голубой, пурпурный, желтый, светло-голубой, светло-пурпурный)

Символьный режим:

Шаг символов | Количество знакомест в строке
10 cpi* | 237 для StylusPro 7600 437 для StylusPro 9600

| * символов на дюйм

Режим растровой графики:

##### StylusPro 7600

Разрешение по горизонтали | Ширина области печати | Общее число точек
360 dpi* | 604 мм (24,16 дюймов) | 8698
720 dpi | 604 мм (24,16 дюймов) | 17395
1440 dpi | 604 мм (24,16 дюймов) | 34790
2880 dpi | 604 мм (24,16 дюймов) | 69581

##### StylusPro 9600

Разрешение по горизонтали | Ширина области печати | Общее число точек
360 dpi* | 1112 мм (43,78 дюймов) | 15762
720 dpi | 1112 мм (43,78 дюймов) | 31524
1440 dpi | 1112 мм (43,78 дюймов) | 63048
2880 dpi | 1112 мм (43,78 дюймов) | 126087

| * точек на дюйм

Разрешение | Максимальное 2880 dpi x 1440 dpi
Направление печати | Двунаправленная
Управляющий код | ESC/P Raster
Межстрочный интервал | 1/6 дюйма или запрограммированный с шагом 1/1440 дюйма
Скорость подачи бумаги | 215 ± 10 мм/сек полосы шириной на 1/4 дюйма
ОЗУ | 32 Мбайт для StylusPro 7600 64 Мбайт для StylusPro 9600
Таблицы символов | PC 437 (США, Стандартная Европейская), PC 850 (Многоязычная)
Наборы символов | EPSON Courier 10 cpi

[К началу]

## Область печати

Рулонная и листовая бумага

A | Для рулонной бумаги минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм*. Для листовой бумаги минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм.
B-L | Для рулонной бумаги минимальная ширина левого поля 0 мм*. Для листовой бумаги минимальная ширина левого поля 0 мм
B-R | Для рулонной бумаги минимальная ширина правого поля 0 мм*. Для листовой бумаги минимальная ширина правого поля 0 мм.
C | Для рулонной бумаги минимальная ширина нижнего поля 3,0 мм*. Для листовой бумаги минимальная ширина нижнего поля 14,0 мм.

| * Для рулонной бумаги могут быть выбраны поля разной ширины с панели управления принтера. Подробности см. в разделе PAPER MARGIN (Поля страницы).

Параметр | A | B-L | B-R | C
3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм
15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм
T/B (Верхнее/Нижнее) 15 мм (По умолчанию) | 15 мм | 3 мм | 3 мм | 15 мм

|  | Примечание:

|  | Принтер автоматически определяет размеры загруженной бумаги. Печатные данные, которые выходят за область печати, не могут быть распечатаны.

[К началу]

## Характеристики механизма

Способ подачи бумаги | Фрикционный
Путь прохождения бумаги | Рулонная бумага или листовая с ручной подачей
Габаритные размеры | StylusPro 7600 без подставки: Ширина: 1100 мм Глубина: 605 мм Высота : 561 мм StylusPro 9600: Ширина: 1624 мм Глубина: 697 мм Высота: 1178 мм
Масса | StylusPro 7600: Примерно 43,5 кг StylusPro 9600: Примерно 63,5 кг Основание: Примерно 20,5 кг

[К началу]

## Электротехнические характеристики

| Номинальное напряжение 100 - 240 В
Допустимое рабочее входное напряжение | 90 - 264 В
Номинальная частота тока | 50 - 60 Гц
Допускаемый диапазон изменения частоты тока питания | 49 - 61 Гц
Номинальный рабочий ток | 1,0 - 0,5 A
Потребляемая мощность | Примерно130,5 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Не более 29 Вт в режиме ожидания

| Примечание:

| Проверьте соответствие данных, указанных в таблице на задней стенке корпуса принтера, приведенным сведениям о параметрах тока.

[К началу]

## Окружающие условия

Температура воздуха | При работе: При хранении: При перевозке: | от 10 до 35°C - от -20 до 40°C - от -20 до 60°C* 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C
Относительная влажность воздуха | При работе: При хранении: При перевозке: | от 20 до 80% ** от 20 до 85% ** от 5 до 85% *,**

| * в транспортной упаковке

| ** без образования конденсата

Рабочие условия (температура и относительная влажность):

[К началу]

## Инициализация

Инициализация аппаратных средств при включенном питании:
| Механизмы принтера устанавливаются в исходное состояние. Буфер с входными данными и буфер печати очищаются. Принтер возвращается в состояние последних установок по умолчанию.
Инициализация программного обеспечения происходит, когда команда ESC@ (инициализировать принтер) получена:
| Буфер принтера очищается. Принтер возвращается в состояние последних установок по умолчанию.
Панель управления принтера инициализируется путем нажатия на кнопку Pause на панели управления в течение 3 секунд или посылкой команды *INI:
| Происходит приведение печатающей головки в рабочее состояние. При наличии выводится бумага. Буфер с входными данными и буфер печати очищаются. Принтер возвращается в состояние последних установок по умолчанию.

[К началу]

## Стандарты и нормы

Стандарты безопасности | UL 1950 CSA 22.2 No. 950 Директива для слаботочных цепей 73/23/EEC EN 60950 ГОСТ Р 50377-92
Стандарты электромагнитной совместимости | FCC Часть 15 Подчасть B Класс B CSA C108.8 класс B AS/NZS 3548 класс B Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EEC EN 55022 Класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91

| Предупреждение:

| Принтер является изделием класса A. В домашних условиях принтер может создавать радиопомехи. В этом случае от пользователя может потребоваться принятие специальных мер по нейтрализации возможных радиопомех.

[К началу]

## Бумага

| Примечание:

| Поскольку качество бумаги других марок или типов может быть изменено ее производителем в любое время, фирма EPSON не может подтверждать качество бумаги других фирм или типов. Всегда пробуйте образцы бумаги перед закупкой ее в большом объеме или распечаткой больших заданий на печать.

Рулонная бумага:

Размер |
Внутренний диаметр: 2 дюйма | StylusPro 7600: от 210 дo 610 мм (Ширина) x 45000 мм (Длина) StylusPro 9600: от 210 дo 1118 мм (Ширина) x 45000 мм (Длина)
Внутренний диаметр: 3 дюйма | StylusPro 7600: от 210 дo 610 мм (Ширина) x 202000 мм (Длина) StylusPro 9600: от 210 дo 1118 мм (Ширина) x 202000 мм (Длина)
Наружный диаметр | 103 мм максимально для стандартного/дополнительного вала рулонной бумаги диаметром 2 дюйма 150 мм максимально для стандартного/дополнительного вала рулонной бумаги диаметром 3 дюйма
Типы бумаги | Простая бумага, специальные бумаги, реализуемые фирмой EPSON
Толщина (для простой бумаги) | от 0,08 дo 0,50 мм
Масса (для простой бумаги) | от 64 г/м2 дo 90 г/м2

Листовая бумага:

Размеры | Super B0 (1118 x 1580 мм)* B0 (1030 x 1456 мм)* B1 (728 x 1030 мм)* B2 (515 x 728 мм) B3 (364 x 515 мм) B4 (257 x 364 мм) B5 (182 x 257 мм) Super A0 (914 x 1292 мм)* A0 (841 x 1189 мм)* Super A1 (24 x 36 дюймов) A1 (594 x 841 мм) A2 (420 x 594 мм) A3 (297 x 420 мм) A4 (210 x 297 мм) Super A3/B (329 x 483 мм) US E (34 x 44 дюйма) US D (22 x 34 дюйма) US C (17 x 22 дюйма) US B (11 x 17 дюймов) Letter (8,5 x 11 дюймов)
Типы бумаги | Простая бумага, специальные бумаги, реализуемые фирмой EPSON
Толщина (для простой бумаги) | от 0,08 дo 0,11 мм
Масса (для простой бумаги) | от 64 г/м2 дo 90 г/м2

| * только для использования на StylusPro 9600.

| Примечание:

| Низкое качество бумаги может снизить качество печати и вызвать смятие бумаги или создать другие проблемы. В случае столкновения с проблемами такого рода перейдите на бумагу более высокого качества.

| Не загружайте закрученную или смятую бумагу.

Пользуйтесь бумагой в следующих условиях окружающей среды:
| Температура воздуха от 15 до 25°C Относительная влажность от 40 до 60%
Высококачественная глянцевая пленка EPSON Photo Quality Glossy Film должна храниться при следующих параметрах окружающей среды:
| Температура воздуха от 15 до 30°C Относительная влажность от 40 до 60%

[К началу]

## Чернильные картриджи

| Примечание:

| Чернильный картридж емкостью 110 мл является стандартным. Дополнительный чернильный картридж емкостью 220 мл имеется только для Stylus Pro 9600.

Чернила EPSON UltraChrome

| Стандартный | Дополнительный
Стандартный черный (Black) | T5431 | T5441
Матовый черный (Matte Black) | T5438 | T5448
Серый (Gray) | T5437 | T5447
Желтый (Yellow) | T5434 | T5444
Пурпурный (Magenta) | T5433 | T5443
Голубой (Cyan) | T5432 | T5442
Светло-пурпурный (Light Magenta) | T5436 | T5446
Светло-голубой (Light Cyan) | T5435 | T5445

Срок службы картриджа | Чернила EPSON UltraChrome | 2 года с даты выпуска при невскрытии упаковки; 6 месяцев после вскрытия упаковки
Температура воздуха | При хранении (неустановленный): | - от -30 дo 40°C 1 месяц при 40°C
При хранении (установленный): | от -20 дo 40°C
При перевозке: | 120 часов при 60°C
Размеры | Стандартный картридж: | 25,1 мм (Ширина) x 165,8 мм (Длина) x 106,6 мм (Высота)
Дополнительный картридж: | 25,1 мм (Ширина) x 280,8 мм (Длина) x 106,6 мм (Высота)
Масса | Стандартный картридж: | Примерно 200 г
Дополнительный картридж: | Примерно 385 г
Емкость | Стандартный картридж: | 110 мл
Дополнительный картридж: | 220 мл

| Предупреждение:

| В случае использования картриджей с чернилами типа EPSON UltraChrome аккуратно встряхивайте их перед установкой для улучшения эффективности работы.

| Фирма EPSON рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи собственного производства. Чернильные картриджи, не произведенные фирмой EPSON, могут вызвать повреждения принтера, на которые не распространяются гарантийные обязательства фирмы EPSON.

| Не используйте чернильные картриджи с истекшим сроком пользования.

[К началу]

Предыдущая | Далее