Панель управления

# Установки режима SelecType

> Когда применять режим SelecType
> Меню режима SelecType
> Как включить режим SelecType
> Сведения о режиме SelecType
> Распечатка шаблона проверки состояния дюз печатающей головки
> Выравнивание печатающей головки
> Установка толщины бумаги
> Распечатка листа состояния принтера

## Когда применять режим SelecType

Режим SelecType предоставляет возможность выполнять установки для принтера подобно тому, как это обычно делается в драйвере или программном обеспечении принтера, а также другие дополнительные установки — непосредственно с панели управления. Учитывайте следующие моменты при задании установок режима SelecType:

- Программы приложений могут отсылать принтеру команды, отменяющие установки режима SelecType. При неполучении желаемых результатов проверьте установки используемого программного приложения.

- Чтобы увидеть текущие установки режима SelecType, распечатайте лист состояния принтера.

[К началу]

## Меню режима SelecType

Меню | Пункт
PRINTER SETUP (Настройка принтера) | PLATEN GAP (Регулировка зазора печатающей головки)
PAGE LINE (Линия границы страницы)
INTERFACE (Интерфейс)
CODE PAGE (Кодовая страница)
PAPER MARGIN (Поля страницы)
PPR SIZE CHK (Определение размера бумаги)
PPR ALIGN CHK (Проверка выравнивания бумаги)
TIME OUT (Время простоя)
INIT SETTINGS (Начальные установки)
NO MARGIN (Без полей)
CUTTER ADJ (Регулировка резака бумаги)
REFRESH MRGN (Обновление размеров полей)
TEST PRINT (Пробная печать) | NOZZLE CHECK (Проверка дюз)
STATUS CHECK (Распечатка листа состояния принтера)
JOB INFO (Сведения о заданиях на печать)
PRINTER STATUS (Состояние принтера) | VERSION (Версия программы, записанной в ПЗУ принтера)
PRINTABLE PG (Печатный ресурс в страницах)
INK LEFT (Остаток чернил)
MAINT TANK (Емкость для отработанных чернил)
USAGE COUNT (Счетчик расхода)
USAGE CT CLR (Сброс показаний счетчика расхода)
JOB HISTORY (Архив заданий на печать)
JOB HSTRY CLR (Очистка архива заданий на печать)
TOTAL PRINTS (Суммарное число отпечатков)
SERVICE LIFE (Срок службы)
PAPER CONFIG (Установки для бумаги) | PAPER NUMBER (Номер толщины бумаги)
THICKNESS PAT (Шаблон определения толщины бумаги)
THICKNESS NUM (Номер толщины бумаги)
CUT PRESSURE (Сила резания)
CUT METHOD (Метод резания)
PPR FEED ADJ (Регулировка подачи бумаги)
DRYING TIME (Время высыхания чернил)
SUCTION (Давление присоса)
PRINT ADJ (Регулировка печати)
MAINTENANCE (Техобслуживание) | PWR CLEANING (Усиленная очистка)
BK INK CHANGE (Замена черных чернил)
CUTTER REPL (Замена ножа резака бумаги)
HEAD ALIGNMENT (Выравнивание печатающей головки) | PAPER THKNS (Толщина бумаги)

[К началу]

## Как включить режим SelecType

Дальше описаны процедуры задания основных установок режима SelecType.

| Включение режима SelecType Убедитесь, что надпись READY (ГОТОВ) высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея, затем нажмите на кнопку SelecType ().

| Выбор меню Нажмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () для выбора нужного меню.

| Выбор пункта меню Нажмите на кнопку SelecType (). Появится первый пункт выбранного меню. Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до выбора нужного пункта меню.

| Выбор параметра Нажмите на кнопку SelecType (). Появится первое значение выбранного параметра. Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до выбора нужного значения.

| Выбор значение параметра Нажмите на кнопку Enter для сохранения выбранного параметра. Если параметр выбран только с целью исполнения, то нажмите на кнопку Enter для исполнения функции пункта меню. После ее исполнения принтер находится в режиме SelecType и возвращается в состояние READY (ГОТОВ). Нажмите на кнопку Paper Source () для возврата к пункту 3 при желании выбрать другой пункт меню.

| Выход из режима SelecType Нажмите на кнопку Pause.

|  | Примечание:

|  | Для выхода из режима SelecType в любое время нажмите на кнопку Pause.

[К началу]

## Сведения о режиме SelecType

### PRINTER SETUP (Настройки принтера)

Это меню содержит следующие установки.

#### PLATEN GAP (Регулировка зазора печатающей головки)

Обычно эту установку оставляют как STANDARD (Обычная). В случае обнаружения смазывания отпечатанного изображения выберите установку WIDE (Широкая). Выбирайте установку NARROW (Узкая) при печати на тонкой бумаге или WIDER (Расширенная) для печати на толстой бумаге.

Когда выбрана установка NARROW (Узкая), на экране жидкокристаллического экрана появляется буква N. Буква W высвечивается, если выбраны установки WIDE (Широкая) или WIDER (Расширенная).

#### PAGE LINE (Линия границы страницы)

В случае выбора для данной установки пункта ON (Включена), то линии границы страницы будут печататься на рулонной бумаге. Когда для данной установки выберите пункт OFF (Выключена), линии границы страницы не будут печататься на рулонной бумаге.

Установка Print Page Line (Линия границы страницы) изменяет работу принтера в соответствие с установками Auto Cut (Автоматическая обрезка) как показано ниже.

Световой индикатор Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги) | Линия границы страницы | Функционирование принтера
Горит | Включена | Линия границы страницы печатается только с правой стороны и бумага автоматически обрезается после распечатки задания на печать.
Горит | Выключена | Бумага автоматически режется после распечатки задания на печать.
Световой индикатор Roll Cutter Off (Обрезка рулонной бумаги выключена) | Линия границы страницы | Функционирование принтера
Горит | Включена | Линия границы страницы печатается с правой стороны и снизу области печати документа.
Горит | Выключена | Линия границы страницы не печатается и бумага не режется.

| Примечание:

| Когда горит световой индикатор Sheet (Листовая бумага), установка Print Page Line (Печатать линию границы страницы) заблокирована.

#### INTERFACE (Интерфейс)

При выборе установки AUTO (Автоматически) принтер автоматически переключается с одного интерфейса на другой в зависимости от того, по какому интерфейсу вначале поступают данные. При неполучении ни одного задания на печать принтер переходит в режим ожидания спустя 10 секунд или более. Можно сделать выбор между параллельным, USB или дополнительным интерфейсами.

#### CODE PAGE (Кодовая страница)

Выберите кодовые страницы PC437 или PC850.

#### PAPER MARGIN (Поля страницы)

Выберите ширину бокового поля рулонной бумаги равной 3 мм или 15 мм, а верхнего и нижнего - равным 15 мм.

Установки ширины поля | Верхнее/Нижнее | Левое/Правое
3 мм | 3 мм | 3 мм
15 мм | 15 мм | 15 мм
Верхнее/Нижнее 15 мм | 15 мм | 3 мм

| Примечание:

| Для выбора недоступна комбинация "Верхнее/Нижнее поле = 3 мм, Левое/Правое поле = 15 мм".

| Левое/правое поле может быть выбрано равным 0 мм, когда вами задана печать без полей.

При распечатке одного и того же изображения с полями шириной 3 мм и 15 мм и последующем их сравнении можно отметить, что часть правой стороны изображения с полем шириной 15 мм не распечатывается.

#### PPR SIZE CHK (Определение размера бумаги)

При выборе ON принтер прекращает печать и появляется сообщение RELOAD PAPER (Перезагрузите бумагу) на панели управления принтера, когда ширина загруженной в принтер бумаги не отвечает ширине изображения. В случае выбора OFF принтер продолжает печатать, даже если ширина бумаги не соответствует размеру изображений и принтер может печатать вне бумаги.

#### PPR ALIGN CHK (Проверка выравнивания бумаги)

При выборе OFF сообщение об ошибке Рaper Align (Перекос бумаги) не появится, даже если распечатываемое изображение выйдет за границы бумаги, поэтому принтер может продолжать распечатывать задание на печать.
В случае выбора ON на экране жидкокристаллического дисплея появляется сообщение PAPER NOT STRAIGHT (Перекос бумаги) и принтер прекращает печать.

#### TIME OUT (Время простоя)

Временной диапазон установки составляет 30-180 секунд. Если вилка кабеля принтера отсоединится или принтер "зависнет" дольше, чем установленный временной диапазон, то задание на печать отменяется и принтер запускает подачу бумаги.

#### NO MARGIN (Без полей)

Могут быть выполнены следующие установки.

Установка | Поле | Метод обрезки
1 CUT | Для всех четырех сторон задаются нулевые поля. | Перед началом печати принтер подает бумагу на заданную длину и обрезает ее в процессе печати. После начала печати принтер не оставляет полей, распечатку заданий ведет непрерывно, а бумагу режет по границе страницы.
2 CUTS | Для всех четырех сторон задаются нулевые поля. | Принтер подает бумагу на заданную длину и обрезает ее в процессе печати. По окончании распечатки задания принтер обрезает бумагу по нижней границе изображения. Затем принтер подает бумагу на заданную длину, чтобы обрезать дополнительную область печати. Поэтому отпечатанное изображение короче, чем должно быть по данным оригинального изображения, на 2 мм.
L/R ONLY (Только слева/справа) | Левое и правое поля делаются нулевыми. | -

#### CUTTER ADJ (Регулировка резака бумаги)

Регулируется положение места резки бумаги при печати с нулевыми верхним и нижнем полями. В функцию этой установки принтера входит распечатка образцов местоположения линий обреза и вы можете выбрать из них линию обреза, наиболее подходящую для вас.

#### REFRESH MRGN (Обновление размеров полей)

В случае выбора ON принтер автоматически обрезает дополнительную область печати после задания установки No Margin printing (Печать без полей). Размер отступа линии обреза зависит от заданного значения в режиме CUT PIECE ADJ (Регулировка ножа резака бумаги).

#### INIT SETTINGS (Начальные установки)

Все параметры, для которых вы задали определенные значения, принимают значения предопределенные производителем принтера.

### TEST PRINT (Пробная печать)

Это меню содержит следующие установки.

#### NOZZLE CHECK (Проверка дюз)

Распечатываются шаблоны проверки состояния дюз печатающей головки для семи цветов. По результатам печати вы можете установить отсутствующие на шаблонах точки. А также распечатываются версия программы, записанной в ПЗУ принтера, ресурс печати по бумаге/чернилам, показания датчика емкости для отработанных чернил. Подробности см. в разделе Распечатка шаблона проверки состояния дюз печатающей головки.
Вы можете выполнить распечатку шаблона проверки состояния дюз печатающей головки с помощью специальной утилиты.

#### STATUS CHECK (Распечатка листа состояния принтера)

Распечатываются данные о текущем состоянии принтера в режиме SelecType. Подробности см. в разделе Распечатка листа состояния принтера.

#### JOB INFO (Сведения о заданиях на печать)

Распечатывается информация о заданиях на печать, сохраненных в памяти принтера (до 10 заданий).

### Printer Status (Состояние принтера)

Это меню содержит следующие установки.

#### VERSION (Версия программы, записанной в ПЗУ принтера)

Приводится версия программы, записанной в ПЗУ принтера.

#### PRINTABLE PG (Печатный ресурс в страницах)

Приводится число страниц, которое может быть отпечатано каждым чернильным картриджом.

#### INK LEFT (Остаток чернил)

Показывает значения количества оставшихся Синих/Пурпурных/Голубых/Светло-пурпурных/Желтых/Черных (K1 и K2) чернил в картриджах.

Например |  | Заполненность | (100-81%)
Например |  | Заполненность | (80-61%)
Например |  | Заполненность | (60-41%)
Например |  | Заполненность | (40-21%)
Например |  | Заполненность | (20-11%)
nn% | (меньше 10%)

#### MAINT TANK (Емкость для отработанных чернил)

Показывает свободный объем емкости для отработанных чернил.

Например |  | Заполненность | (100-81%)
Например |  | Заполненность | (80-61%)
Например |  | Заполненность | (60-41%)
Например |  | Заполненность | (40-21%)
Например |  | Заполненность | (20-10%)
nn% | (меньше 10%)
0% |  | 0%

#### USAGE COUNT (Счетчик расхода)

Показывает остаток чернил (INK) в граммах и расход бумаги (PPR) в сантиметрах.

| Примечание:

| Приведенные выше значения являются приблизительными.

#### USAGE CT CLR (Сброс показаний счетчика расхода)

Производится сброс показаний счетчика расхода.

#### JOB HISTORY (Архив заданий на печать)

Последнее задание на печать сохраняется под номером 0.
I:xxxxxx mg (мг) показывает расход чернил на конкретное задание.
P:xxxxxx cm (см) показывает расход бумаги в квадратных метрах на конкретное задание.

#### JOB HSTRY CLR (Очистка архива заданий на печать)

Удаляются из памяти принтера данные архива заданий на печать.

#### TOTAL PRINTS (Суммарное число отпечатков)

Показывает суммарное число отпечатанных страниц.

#### CR MOTOR/PF MOTOR (Электродвигатель механизма перемещения каретки печатающей головки/электродвигатель механизма подачи бумаги)

Только для обслуживающего персонала.

#### SERVICE LIFE (Срок службы)

Пункт CUTTER показывает срок службы ножа резака бумаги.
Пункт HEAD UNIT показывает срок службы печатающей головки.
Пункт CLEANING UNIT показывает срок службы очистного узла.

Например |  | Доля | (100-81%)
Например |  | Доля | (80-61%)
Например |  | Доля | (60-41%)
Например |  | Доля | (40-21%)
Например |  | Доля | (20-11%)
nn% | (меньше 10%)

| Примечание:

| Приведенные выше значения являются приблизительными.

### PAPER CONFIG (Установки для бумаги)

Это меню содержит следующие установки.

#### PAPER NUMBER (Номер толщины бумаги)

При выборе STANDARD (Стандартная) принтер автоматически определяет толщину бумаги. Задайте номер X (где X может принимать любое целое значение от 1 до 10) и выполните следующие установки.

- THICKNESS NUMBER (Номер толщины бумаги)

- CUT PRESSURE (Сила резания)

- CUT METHOD (Метод резания)

- PPR FEED ADJ (Регулировка подачи бумаги)

- DRYING TIME (Время высыхания чернил)

- SUCTION (Давление присоса)

- PRINT ADJ (Регулировка печати)

#### THICKNESS PAT (Шаблон определения толщины бумаги)

Распечатывается шаблон определения толщины бумаги. При выборе пункта STANDARD (Стандартная) для установки PAPER NUMBER (Номер толщины бумаги) шаблон не распечатывается.

#### THICKNESS NUM (Номер толщины бумаги)

После проверки шаблона определения толщины бумаги с клавиатуры вводится номер печатного шаблона с наименьшим зазором.

#### CUT PRESSURE (Сила резания)

Задается сила резания (от 0 до 100%) для обрезки бумаги. Уменьшайте силу резания для обрезки непрочной бумаги.

#### CUT METHOD (Метод резания)

Задается метод обрезки. Существует два способа обрезки бумаги (трех- и четырехшаговый). Выбирайте четырехшаговый для обрезки непрочных и толстых бумаг.

#### PPR FEED ADJ (Регулировка подачи бумаги)

Устанавливается величина подачи бумаги. Диапазон изменения составляет от -1,00 до 1,00%.

#### DRYING TIME (Время высыхания чернил)

Устанавливается время высыхания чернил на один проход печатающей головки. Диапазон изменения составляет от 0 до 5 секунд.

#### SUCTION (Давление присоса)

Устанавливается давление присоса для вывода отпечатанной бумаги. В случае использования тонкой бумаги, например, пленки, выбирайте пункт LOW (Низкое).

#### PRINT ADJ (Регулировка печати)

Регулируется режим MicroWeave. Диапазон изменения параметра от 1 до 5. Устанавливайте высокое значение, если отдаете предпочтение скорости печати. Устанавливайте низкие значения, если приоритет отдаете качеству печати.

### MAINTENANCE (Техобслуживание)

Это меню содержит следующие установки.

#### PWR CLEANING (Усиленная очистка)

Позволяет очищать печатающую головку более эффективно, чем при обычной чистке печатающей головки.

#### BK INK CHANGE (Замена черных чернил)

Позволяет заменить чернильные картриджи для получения наиболее желательного качества печати. Подробности см. в разделе Замена черных чернильных картриджей.

#### CUTTER REPL (Замена ножа резака бумаги)

Высвечивается описание процедуры замены ножа резака бумаги. Следуйте указаниям на экране жидкокриссталлического дисплея.

### HEAD ALIGNMENT (Выравнивание печатающей головки)

Это меню содержит следующие установки.

#### PAPER THKNS (Толщина бумаги)

Позволяет устранить отклонение в расположении печатающей головки, чтобы получить оптимальное качество печати. Подробности см. в разделе Выравнивание печатающей головки.

[К началу]

## Распечатка шаблона проверки состояния дюз печатающей головки

Может быть отпечатан шаблон проверки состояния дюз печатающей головки, чтобы убедиться в отсутствии пропуска точек чернил семи цветов.

| Загрузите бумагу в принтер, как описано в разделах Использование рулонной бумаги или Использование листовой бумаги.

| В режиме SelecType жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до появления надписи TEST PRINT (Пробная печать) на экране жидкокристаллического дисплея и затем нажмите на кнопку SelecType.

| Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до выведения сообщения NOZZLE CHECK (Проверка дюз).

| Нажмите на кнопку SelecType для вывода на экран пункта PRINT (Печать).

| Нажмите на кнопку Enter. Шаблон проверки состояния дюз печатающей головки распечатывается, как показано на рисунке ниже. После распечатки принтер выходит из режима SelecType и возвращается в состояние READY (ГОТОВ).

Примеры шаблонов проверки состояния дюз печатающей головки:

Удовлетворительный
Необходима чистка печатающей головки

В случае обнаружения отсутствия какого-либо сегмента в контрольных линиях шаблона необходимо прочистить дюзы печатающей головки. Нажмите на кнопку Cleaning (Чистка) на панели управления и удерживайте ее в этом положении более 3 секунд или обратитесь к утилите Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) в программном обеспечении принтера EPSON. См. раздел Использование утилит принтера.

| Предостережение:

| Перед началом распечатки изображений убедитесь, что в шаблоне проверки состояния дюз печатающей головки нет пропусков сегментов линий. В противном случае качество печати может быть сниженным.

[К началу]

## Выравнивание печатающей головки

Как выполнить выравнивание печатающей головки в режиме SelecType описано ниже.

### Выравнивание печатающих головок

Для выравнивания печатающих головок следуйте приведенным ниже указаниям.

| Загрузите бумагу в принтер, как описано в разделе Использование рулонной бумаги или Использование листовой бумаги.

|  | Примечание:

|  | Для получения лучших результатов используйте носитель, на котором вы хотите отпечатать свое изображение, при распечатке шаблона проверки правильности установки печатающей головки.

| На режиме SelecType жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до тех пор, пока на экране жидкокристаллического дисплея не появится сообщение HEAD ALIGNMENT (Выравнивание печатающей головки), а затем снова нажмите на кнопку SelecType.

| Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до выведения сообщения PAPER THKNS (Толщина бумаги) в верхней строчке, а затем снова нажмите на кнопку SelecType.

| Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до выведения сообщения STD, 3N или 0N, или установите величину толщины бумаги в пределах от 0 до 1,6 мм, а затем нажмите на кнопку Enter. Нажмите на кнопку SelecType () после вывода на экран жидкокристаллического дисплея сообщения ALIGNMENT (Выравнивание).

|  | Примечание:

|  | Рекомендуется следующие установки.

STD | Для специальных носителей фирмы EPSON и отличных от перечисленных ниже
3N | Для бумаг Premium Glossy Photo Paper (250), Premium Semiglossy Photo Paper (250), Premium Luster Photo Paper, Premium Semimatte Photo Paper (250)
0N | Для пленки
Бумага толщиной до 1,6 мм | Для не специальных носителей фирмы EPSON

| Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed (), чтобы выбрать пункт BI-D ALL.

|  | Примечание:

|  | Выбирайте пункт BI-D BLACK, когда регулировка проводится только для черных чернил или UNI-D ALL, регулировка проводится только для всех чернил при отключенной (OFF) установке High Speed (Высокая скорость) в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки).

| Нажмите на кнопку Enter. Принтер распечатает выбранный выше шаблон.

> Примеры распечатки шаблонов проверки правильности установки печатающей головки:

> * наименьший зазор

| После распечатки высветится номер шаблона и порядковый номер набора шаблонов. Выберите шаблон с наименьшим зазором, затем жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до появления номера данного набора шаблонов.

| Нажмите на кнопку Enter для регистрации номера набора шаблонов. Появится следующий номер шаблона. Затем повторите пункт 7.

|  | Примечание:

|  | Если вы хотите изменить зарегистрированный номер набора шаблонов, то жмите на кнопку Paper Source (), Paper Feed () или Paper Feed (), чтобы выбрать новый номер набора шаблонов, затем нажмите на кнопку SelecType (). На экране жидкокристаллического дисплея высветится порядковый номер набора шаблонов. Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () для выбора номера, затем нажмите на кнопку Enter.

|  | Для возврата к пункту 5 дважды нажмите на кнопку Paper Source ().

| После определения шаблона (шаблонов) нажмите на кнопку Pause для возврата принтера в состояние READY (ГОТОВ).

[К началу]

## Установка толщины бумаги

При использовании бумаги отличной от бумаги фирмы EPSON необходимо установить толщину бумаги. Можно выбрать автоматическое определение толщины используемой бумаги (STD (стандартный) или по регистрационному номеру (от 1 до 10) в меню Paper Settings (Установки бумаги)). Чтобы зарегистрировать и выбрать выполненные установки, смотрите следующие разделы. Можно также зарегистрировать время высыхания чернил для соответствующих установок бумаги, включая STD. Чтобы выбрать зарегистрированную установку, см. раздел Выбор зарегистрированных установок.

### Регистрация установок

Для регистрации установок толщины бумаги и времени высыхания чернил выполните следующие действия.

| Загрузите бумагу, которую хотите проверить, в соответствии с указаниями раздела Использование рулонной бумаги или Использование листовой бумаги.

| В режиме SelecType жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до появления меню PAPER CONFIG (Установки для бумаги) на экране жидкокристаллического дисплея, а затем нажмите на кнопку SelecType.

| Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до появления сообщения PAPER NUMBER (Номер толщины бумаги) в верхней строчке, а затем нажмите на кнопку SelecType.

| Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed (), чтобы выбрать номер, который хотите зарегистрировать как установку, а затем нажмите на кнопку Enter. При выборе STD перейдите к пункту 8.

| Жмите на кнопку Paper Source (), а затем нажмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до появления сообщения THICKNESS PAT (Шаблон проверки толщины бумаги).

| Нажмите на кнопку SelecType (), затем появится сообщение PRINT (Печатать).

| Нажмите на кнопку Enter. Принтер распечатает шаблон проверки толщины бумаги.

> Пример распечатки шаблона проверки толщины бумаги:

> * наименьший зазор

| Рассмотрите напечатанный шаблон, чтобы определить, какая линия не имеет излома (имеет наименьший зазор), и отметьте соответствующий ей номер.

| Вверху шаблона отпечатается THICKNESS NUM (Номер толщины бумаги), а внизу - численные значения. Выберите номер, отмеченный при выполнении пункта 8, с помощью кнопки Paper Feed () или Paper Feed ().

|  | Примечание:

|  | Значение по умолчанию зависит от величины PAPER THICK (Толщина бумаги) в меню Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) и выведенной на экране как THICKNESS NUM (Номер толщины бумаги) в меню Paper Configuration (Установки для бумаги), как показано ниже:

PAPER THKNS. Value (Значение толщины бумаги) | THICKNESS NUM (Номер толщины бумаги)
от 0,0 мм до 1,6 мм | от 1 до 17

| Нажмите на кнопку Enter, чтобы сохранить выбранное значение.

| Нажмите на кнопку Paper Source () и затем жмите на кнопку Paper Feed () до появления сообщения CUT PRESSURE (Сила резания). Нажмите на кнопку SelecType () и жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed (), чтобы задать силу резания для обрезаемой бумаги, затем нажмите на кнопку Enter.

| Нажмите на кнопку Paper Source (), а затем жмите на кнопку Paper Feed () до появления сообщения CUT METHOD (Метод резания). Нажмите на кнопку SelecType () и жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed (), чтобы выбрать пункт 3STEP (трехшаговый) или 4STEP (четырехшаговый), затем нажмите на кнопку Enter. При резке носителей, не производимых фирмой EPSON, а также непрочных и толстых бумаг рекомендуется использовать четырехшаговый способ.

| Нажмите на кнопку Paper Source (), а затем жмите на кнопку Paper Feed () до появления сообщения PPR FEED ADJ (Регулировка подачи бумаги). Нажмите на кнопку SelecType (), а потом жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () для установки величины подачи бумаги, затем нажмите на кнопку Enter.

| Нажмите на кнопку Paper Source () и затем жмите на кнопку Paper Feed () до появления сообщения DRYING TIME (Время высыхания чернил). Нажмите на кнопку SelecType () и жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () для задания времени высыхания чернил в секундах, затем нажмите на кнопку Enter.

| Нажмите на кнопку Paper Source () и затем жмите на кнопку Paper Feed () до появления сообщения SUCTION (Давление присоса). Нажмите на кнопку SelecType () и жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () для выбора NORMAL (Нормальное) или LOW (Низкое), затем нажмите на кнопку Enter.

> При использовании тонкой бумаги выбирайте LOW (Низкое).

| Нажмите на кнопку Paper Source () и затем жмите на кнопку Paper Feed () до появления сообщения PRINT ADJ (Регулировка печати). Нажмите на кнопку SelecType () и жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed (), чтобы отрегулировать режим Microweave, затем нажмите на кнопку Enter. Диапазон изменения параметра от 1 до 5. Устанавливайте высокое значение, если отдаете предпочтение скорости печати. Устанавливайте низкие значения, если приоритет отдаете качеству печати.

| Нажмите на кнопку Pause для выхода из режима SelecType.

### Выбор зарегистрированных установок

Для выбора зарегистрированных установок выполните следующие действия.

| В режиме SelecType жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до появления на экране жидкокристаллического дисплея меню PAPER CONFIG (Установки для бумаги) и снова нажмите на кнопку SelecType.

| Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до появления сообщения PAPER NUMBER (Номер толщины бумаги), а затем нажмите на кнопку SelecType.

| Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed (), чтобы выбрать зарегистрированный номер толщины бумаги, который вы хотите использовать. Затем нажмите на кнопку Enter.

| Нажмите на кнопку Pause для выхода из режима SelecType.

[К началу]

## Распечатка листа состояния принтера

В режиме SelecType можно распечатать лист состояния принтера для просмотра текущих установок по умолчанию режима SelecType.

| Загрузите бумагу, как описано в разделе Использование рулонной бумаги или Использование листовой бумаги.

| В режиме SelecType жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до появления на экране TEST PRINT (Пробная печать), а затем нажмите на кнопку SelecType.

| Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до появления сообщения STATUS CHECK (Распечатка листа состояния принтера).

| Нажмите на кнопку SelecType и появится сообщение PRINT (Печать).

| Нажмите на кнопку Enter. Распечатается лист состояния принтера. После распечатки листа состояния принтер выйдет из режима SelecType и вернется в состояние READY (ГОТОВ).

[К началу]

Предыдущая | Далее