# Глоссарий

Следующие определения относятся непосредственно к принтерам.

application (приложение)
  Программа, помогающая решить частную задачу, например, отредактировать текст или подготовить финансовый план.

ASCII
  Американский стандартный код обмена информацией. Стандартизованная числовая кодировка букв и других символов.

banding (полосатость)
  Видимые горизонтальные линии, которые иногда появляются при печати графики. Это происходит, когда не выровнена каретка с печатающей головкой. См. также MicroWeave.

bit (бит)
  Двоичная цифра (0 или 1) - наименьшая единица информации, используемая принтером или компьютером.

brightness (яркость)
  Степень светлоты или темноты изображения.

buffer (буферная память)
  Часть объема памяти принтера, используемая для накопления данных перед их распечаткой.

byte (байт)
  Единица информации, состоящая из восьми битов.

characters per inch (cpi) (символов на дюйм)
  Мера величины текстовых символов, иногда называемая шагом (питчем) символов.

CMYK
  Английская аббревиатура основных полиграфических красок - светло-голубой (зеленовато-голубой), пурпурной, желтой и черной. Эти цветные чернила используются для создания палитры печатаемых цветов и их оттенков субтрактивной системы.

color matching (согласование цветов)
  Способ обработки цветовых данных, в результате которого цвета, отображенные на экране монитора, близко соответствуют цветам на отпечатках. Существует широкое разнообразие программ согласования цветов. См. также ColorSync и sRGB.

ColorSync
  Программа в системе Macintosh, которая обеспечивает соответствие вывода цветов на экране и при печати в режиме WYSIWIG ("что видишь, то и получишь"). Благодаря этой программе цвета печатаются такими, какими вы видите их на экране.

cpi
  См. characters per inch (символов на дюйм).

default (по умолчанию)
  Значение параметра или установка, активизируемые при включении, перезагрузке или инициализации принтера.

DMA
  Прямой доступ к памяти. Возможность передачи данных, минуя центральный процессор компьютера, допускающая непосредственную связь между памятью компьютера и периферийными устройствами (например, принтерами).

dot matrix (точечная матрица)
  Метод печати, при котором каждая буква или символ образуются по шаблону (матрице) из отдельных точек.

dpi
  Точек на дюйм. Является единицой измерения разрешения. См. также resolution.

drive (накопитель)
  Запоминающее устройство, например, компакт-диск, дискета или жесткий диск. В Windows для упрощения управления каждому дисковому накопителю (дисководу) присваивается своя литера.

driver (драйвер)
  Программа, которая посылает команды периферийному устройству компьютера, что ему делать. Например, драйвер данного принтера принимает печатные данные от используемого текстового редактора и посылает команды принтеру, как печатать эти данные.

economy printing (экономичная печать)
  Печать изображений с уменьшенной плотностью точек для экономии чернил.

error diffusion (псевдосмешение цветов)
  При псевдосмешении цветов отдельные цветовые точки выравниваются по оттенку с окружающими их точками для имитации естественных цветов. Посредством смешивания оттенков отдельных точек на принтере можно получить превосходные цветовые оттенки и передать едва заметные переходы между ними. Этот метод лучше всего подходит для печати документов, содержащих графический материал с мелкими деталями или фотоизображения.

ESC/P
  Аббревиатура стандартного кода для принтеров EPSON (EPSON Standard Code for Printers), система команд, используемая компьютером для управления принтером. Этот код является стандартным для всех принтеров EPSON и поддерживается большинством прикладных программ, устанавливаемых на компьютерах.

ESC/P Raster
  Командный язык, позволяющий управлять принтером с компьютера. Командами этого языка выполняются функции, аналогичные лазерному принтеру, в частности такие, как улучшенная печать графики.

font (шрифт)
  Стиль начертания шрифта, обозначаемый названием гарнитуры шрифта.

grayscale (шкала полутонов)
  Шкала оттенков в интервале между черным и белым. Используется для передачи цветов и их оттенков при печати изображений только черными чернилами.

halftones (полутона)
  Узоры из черных или цветных точек, используемые для воспроизведения изображения.

halftoning (растрирование)
  Способ использования узоров мелких точек для представления изображений. Растрирование позволяет передавать различные оттенки серого, используя только черные точки, или воспроизводить бесконечное множество цветовых оттенков посредством точек всего нескольких цветов. См. также halftones (полутона).

head alignment (выравнивание печатающей головки)
  Операция устранения любого отклонения в расположении печатающих головок. Вертикальная полосатость будет устранена.

head cleaning (прочистка печатающей головки)
  Операция для очистки засорившихся дюз печатающей головки в целях улучшения качества печати.

high speed printing (высокоскоростная печать)
  Режим печати изображений в обоих направлениях движения каретки. Обеспечивается быстрота распечатки.

initialization (инициализация)
  Возвращение принтера к установкам по умолчанию (к фиксированному набору условий). Это происходит каждый раз, когда принтер включается или перезагружается.

ink cartridge (чернильный картридж)
  Картридж, который содержит чернила.

ink jet (струйный)
  Способ печати, по которому буква или другой символ образуется точным напылением чернил на бумагу.

interface (интерфейс)
  Связующее звено между компьютером и принтером. По параллельному интерфейсу передаются данные по одному символу или коду за один раз. По последовательному интерфейсу передаются данные по одному биту за один раз.

interface cable (интерфейсный кабель)
  Кабель, соединяющий компьютер с принтером.

LCD
  Жидкокристаллический дисплей. Отражает различные сообщения в соответствии с состоянием принтера.

local printer (локальный принтер)
  Принтер, подключенный непосредственно к порту компьютера через интерфейсный кабель.

media (носители)
  Материалы, на которых печатаются данные, например, рулонная и листовая бумага, простая бумага и специальная бумага.

memory (память)
  Узел электронной системы принтера, используемый для хранения информации (данных). Часть информации хранится постоянно и используется для управления операциями принтера. Информация, посылаемая на принтер от компьютера, хранится в памяти временно. См. также RAM (ОЗУ) и ROM (ПЗУ).

MicroWeave
  Способ печати изображений с очень малыми приращениями для уменьшения возможности появления дефекта полосатости и создания эффекта печати на лазерном принтере. См. также banding (полосатость).

monochrome (монохромный)
  Печать чернилами только одного цвета, обычно черными.

nozzle (дюзы)
  Тончайшие каналы в печатающей головке, через которые чернила напыляются на страницу. При засорении дюз печатающей головки качество печати может ухудшиться.

nozzle check (проверка дюз)
  Способ проверки работы принтера. Когда вы производите проверку дюз, принтер распечатывает данные о версии программы, записанной в ПЗУ, и шаблон проверки дюз.

online help (оперативная справка)
  Полезные сведения, относящиеся к текущему открытому меню или диалоговому окну.

parallel interface (параллельный интерфейс)
  См. interface (интерфейс).

Peer-to-peer networks (одноранговые сети)
  Операционные системы Windows поддерживают одноранговую сеть. С любого компьютера можно иметь доступ к ресурсам любого другого компьютера сети.

PhotoEnhance4
  Программа фирмы EPSON для изменения затененности полутонов, корректировки видеоданных и резкости в них.

port (порт)
  Канал связи интерфейса, по которому данные передаются между устройствами.

printable area (область печати)
  Область страницы, в которой принтер может печатать. Из-за наличия полей на странице она меньше физических размеров листа бумаги.

printer driver (драйвер принтера)
  Программа, входящая в состав программного обеспечения, которая посылает команды использовать функции и возможности принтера конкретного типа. См. также driver (драйвер).

printing mode (режим печати)
  Число точек на дюйм, использованных для воспроизведения изображения. Данный принтер имеет пять установок режима печати: SuperPhoto (2880 dpi), SuperFine (1440 dpi), Fine (720 dpi), Normal (360 dpi) и Economy.

print queue (очередь на печать)
  Если принтер подключен к компьютерной сети, то посылаемые ему задания на печать, когда он занят, будут храниться в очереди на печать до тех пор, пока принтер не сможет распечатать их.

Progress Meter (Индикатор хода выполнения)
  Индикатор, который показывает ход выполнения текущего задания на печать в среде Windows.

RAM (ОЗУ)
  Оперативная память, память с произвольным доступом. Часть (область) памяти принтера, служащая буфером и для хранения символов, определяемых пользователем. Все данные, хранимые в RAM (ОЗУ), теряются при выключении принтера.

reset (сброс)
  Возврат принтера к состоянию по умолчанию путем его выключения и повторного включения.

resolution (разрешение)
  Число точек на дюйм, используемое при воспроизведении изображения.

ROM (ПЗУ)
  Постоянное запоминающее устройство. Часть (область) памяти, которую можно только считывать и нельзя использовать для хранения вводимых данных. Память ROM (ПЗУ) сохраняет свое содержимое при выключении электропитания принтера.

RGB
  Красный (red), зеленый (green) и синий (blue) цвета появляются в люминофорных слоях экрана монитора при облучении люминофоров электронной пушкой монитора. Они используются для создания на экране аддитивной палитры цветов.

Установки режима SelecType
  Установки, задаваемые с помощью панели управления принтера. В режиме SelecType различные установки принтера, не доступные при использовании драйвера принтера, например, установки проверки качества печати, могут быть выполнены.

spool (буферизация)
  Первый шаг к печати, на котором драйвер принтера преобразовывает данные печати в коды, понятные принтеру. Эти данные затем пересылаются непосредственно принтеру или на сервер печати.

Spool Manager (диспетчер буферизации)
  Программа, преобразующая печатные данные в коды, которые понимает принтер. См. также spool (буферизация).

sRGB
  Программа операционной системы Windows, предназначенная для получения цветного отпечатка по принципу WYSIWYG (Что видишь, то и получаешь). Эта программа позволяет распечатывать цвета такими, какими вы видите их на экране монитора.

Status Monitor (монитор состояния)
  Программа, позволяющая проверять состояние принтера.

subtractive colors (субтрактивные цвета)
  Цвета, создаваемые пигментами, которые поглощают свет одних цветов и отражают свет других цветов. См. также CMYK.

utility (утилита)
  Служебная программа для выполнения специальных функций, которые обычно связаны с обслуживанием устройства.

WYSIWYG
  Аббревиатура слов What You See Is What You Get (Что видишь, то и получаешь). Этот термин применяется для описания отпечатка, который выглядит точно таким, каким он появляется на экране монитора.

[К началу]