Печать в Windows

# Использование драйвера принтера

> Выполнение установки Тип носителя
> Использование автоматического и пользовательского режима
> Изменение параметров страницы
> Подгонка размеров документа под размеры страницы

Драйвер принтера позволяет компьютеру управлять принтером в соответствие с установками, выполненными вами, исходя из требований печати.

## Выполнение установки Тип носителя

Установка Media Type (Тип носителя) определяет то, какие другие установки будут доступны, поэтому всегда вначале выполняйте эту установку.

На закладке Main (Главное), выберите установку Media Type (Тип носителя), которая соответствует загруженной в принтер бумаги. Найдите эту бумагу ниже в списке, затем выберите соответствующую ей установку Тип носителя. Для некоторых видов бумаги имеется на выбор несколько установок Media Type (Тип носителя).

Для чернил EPSON UltraChrome:

Установка Тип носителя | Наименование специального носителя фирмы EPSON
DoubleWeight Matte Paper | EPSON Doubleweight Matte Paper
Enhanced Matte Paper | EPSON Enhanced Matte Paper
Glossy Paper - Photo Weight | EPSON Glossy Paper - Photo Weight
Premium Glossy Photo Paper | EPSON Premium Glossy Photo Paper
Premium Semigloss Photo Paper | EPSON Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper | EPSON Premium Luster Photo Paper
Photo Glossy Paper | EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper
Photo Semigloss paper | EPSON Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper
Premium Glossy Photo Paper (250) | EPSON Premium Glossy Photo Paper (250) EPSON Premium Semigloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper (250) | EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)
Watercolor Paper - Radiant White | EPSON Watercolor Paper - Radiant White
Smooth Fine Art Paper | ESPON Smooth Fine Art Paper
Textured Fine Art Paper | EPSON Textured Fine Art Paper
Canvas | EPSON Canvas
Glossy Film | EPSON Glossy Film
Backlight Film | EPSON Backlight Film
Enhanced Synthetic Paper | EPSON Enhanced Synthetic Paper
Enhanced Adhesive Synthetic Paper | EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper
Heavyweight Polyester Banner | EPSON Heavyweight Polyester Banner
Adhesive Vinyl | EPSON Adhesive Vinyl
Tyvek Brillion | EPSON Tyvek® Brillion™
Plain Paper | -
Enhanced Matte Board | EPSON Enhanced Matte Board

Для чернил Dye:

Установка Тип носителя | Наименование специального носителя фирмы EPSON
Photo Glossy Paper | EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper
Photo Semigloss Paper | EPSON Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper
Premium Luster Photo Paper | EPSON Premium Luster Photo Paper
Premium Glossy Photo Paper (250) | EPSON Premium Glossy Photo Paper (250)
Premium Semigloss Photo Paper (250) | EPSON Premium Semigloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper (250) | EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)
Glossy Photo Paper | EPSON Glossy Photo Paper EPSON Glossy Paper-Heavy Weight
Semigloss Photo Paper | EPSON Semigloss Photo Paper EPSON Semi Gloss Paper-Heavy Weight
Plain Paper | -
Presentation Matte Paper | EPSON Presentation Matte Paper
Doubleweight Matte Paper | EPSON Doubleweight Matte Paper
Photo Quality Ink Jet Paper | EPSON Photo Quality Ink Jet Paper
Backlight Film | EPSON Backlight Film
Posterboard-Semi Gloss | EPSON Poster Board-Semigloss

| Примечание:

| Доступность специальных носителей определяется страной-импортером.

| При использовании других носителей вместо специальных носителей фирмы EPSON см. раздел Замечания о специальной бумаге и других носителях.

[К началу]

## Использование автоматического и пользовательского режима

Эти режимы взаимно увязаны между собой для того, чтобы дать возможность управлять драйвером принтера с двух уровней, как описано ниже.

Автоматический режим | Самый быстрый и легкий путь для начала печати.
Пользовательский режим | Позволяет корректировать цвета и повышать качество фотографий. Полезен при работе с изображениями с низким разрешением. Выберите из списка готовых установок, установку, подходящую для того вида документа, который вы намерены распечатать. Можно также добавить собственные установки в этот список.

В дополнение к выполнению групповых установок, воздействующих на общее качество печати, можно также изменять отдельные моменты в стиле печати и макете, используя закладку Paper (Бумага). См. раздел Изменение параметров страницы.

### Автоматический режим

Когда выбран пункт Automatic (Автоматический режим) на закладке Main (Главное), драйвер принтера сам выполняет все частные установки, исходя из текущих установок Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила). Для выполнения установки Ink (Чернила), установите флажок Color/B&W Photo (Цветные/Ч/Б фото), чтобы печатать цветные или монохромные фотографии, или Black (Черные), чтобы установить черновую или черно-белую печать. Для выполнения установки Media Type (Тип носителя) см. раздел Выполнение установки Тип носителя.

| Примечание:

| Исходя из характера печатных данных выберите пункт Photo-realistic (Фотореалистичный) или Vivid (Насыщенный) в раскрывающемся списке в группе Mode (Режим), чтобы получить наилучшие результаты.

| В зависимости от того, какой носитель выбран в списке Media Type (Тип носителя) при включенном режиме Automatic (Автоматический), в группе Mode (Режим) появляется ползунок, который позволяет сделать выбор между параметрами Quality (Качество) или Speed (Скорость). Выбирайте параметр Quality (Качество), когда для вас качество печати важнее скорости печати.

| Большинство программных приложений Windows имеют установки Paper size (Размер бумаги) и Page layout (Макет страницы), которые отменяют аналогичные установки в драйвере принтера. Однако, если используемое программное приложение не делает этого, то вы должны таже проверить установки на закладке Paper (Бумага) драйвера принтера.

### Пользовательский режим

Позволяет выполнять широкий диапазон изменений щелчком клавиши мыши. В списке Custom Settings (Пользовательские установки) можно найти готовые установки, предложенные фирмой EPSON. Они разработаны в соответствии с частными видами отпечатков, такими как графики и диаграммы для презентаций.

Можно также создать собственные установки и добавить их к этому списку. См. раздел Расширенные установки.

В список пользовательских установок входят следующие готовые установки:

Text/Graph (Текст/Графика) | Хорошо подходит для печати демонстрационных документов, таких как графики и диаграммы.
ICM (Для Windows Me, 98, 95, XP и 2000) | (система Согласование цветов изображений). Эта система автоматически приводит в соответствие цвета отпечатков с цветами на экране монитора.
sRGB | Более всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами.
Advanced Photo | Хорошо подходит для печати с высоким качеством отсканированных фотографий и изображений, отснятых цифровыми камерами. Также помогает предотвратить ошибочный напыл чернильных точек, который может произойти вследствие движения печатающих головок и бумаги.
Advanced Photo 2880 | Меньшая зернистость и более плавные переходы полутонов по сравнению с режимом Advanced Photo.

Выполните следующие действия для выбора пользовательской установки.

| Установите опцию Custom (Пользовательский) на закладке Main (Главное).

| Из списка Custom Settings (Пользовательские установки) выберите наиболее подходящую установку для намечаемого к распечатке типа документа или изображения.

| При выборе режима Custom (Пользовательский) другие установки, такие как Print Quality (Качество печати) и Color Adjustment (Цветокоррекция) устанавливаются автоматически. Изменения отражаются в поле Current Settings (Текущие установки) в нижнем левом углу закладки Main (Главное).

| Перед началом печати обязательно проверьте установки Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила), поскольку они могут быть нарушены в результате выбора пользовательской установки. См. раздел Выполнение установки Тип носителя.

#### Расширенные установки

Расширенные установки дают полный контроль над условиями печати. Используйте эти установки для экспериментирования с новыми идеями в области печати или точной настройки диапазона установок печати в соответствии со своими личными запросами. Как только вы будете удовлетворены своими новыми установками, вы можете дать им название и добавить их в список Custom Settings (Пользовательские установки).

Выполните следующие действия для задания и сохранения расширенных установок.

| Примечание:

| Экраны окон драйвера принтера, которые появляются во время этой процедуры, предназначаются для операционных систем Windows Me, 98 и 95. Вид окон драйвера принтера для операционных систем Windows XP, 2000 и NT 4.0 отличается лишь незначительно.

| Установите опцию Custom на закладке Main (Главное) и затем щелкните на кнопке Advanced (Расширенные установки). Откроется следующее диалоговое окно.

##### Окно Advanced (Расширенные установки)

| Выберите опцию Media Type (Тип бумаги), соответствующую бумаге, загруженной в принтер. Подробности см. в разделе Выполнение установки Тип носителя.

| Выберите пункт Color/B&W (Цветные/B&W) или Black (Черные) в опции Ink (Чернила).

| Выберите установку Print Quality (Качество печати).

| При необходимости выполните другие установки для бумаги. Подробности см. в разделе Установки для бумаги.

| При необходимости выполните другие установки. Подробности см. в оперативной справке.

|  | Примечание:

|  | Некоторые установки активны или неактивны в зависимости от выбираемых установок Media Type (Тип бумаги), Ink (Чернила) и Print Quality (Качество печати).

| Щелкните на кнопке OK, чтобы активизировать свои установки и вернуться на закладку Main (Главное). Чтобы вернуться к предыдущему окну без активизации своих установок, щелкните на кнопке Cancel.

Для сохранения расширенных установок щелкните на пункте Save Settings (Сохранить установки) в диалоговом окне Advanced settings (Расширенные установки). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки).

Введите с клавиатуры уникальное название (длиной до 16 символов) для своих установок в окне Name (Название) и щелкните на кнопке Save (Сохранить). Новые установки будут добавлены в список Custom Settings (Пользовательские установки).

Можно сохранить до 100 групп установок. Сохраненную группу установок можно выбрать из списка установок на закладке Main (Главное).

| Примечание:

| Имена готовых установок, предлагаемых фирм EPSON, не могут быть применены по отношению к новым собственным установкам.

| Для удаления установки выберите ее в диалоговом окне Custom Settings (Пользовательские установки) и щелкните на кнопке Delete.

| Готовые установки нельзя удалить из списка Custom Settings (Пользовательские установки).

При выборе собственных сохраненных установок в списке Custom Settings (Пользовательские установки) помните, что выполняя новые установки, например, Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила), можно изменить свои пользовательские установки. Это может привести к неожиданным результатам в отпечатках. Если это случилось, то повторно выберите сохраненную установку и попытайтесь снова распечатать.

##### Режим PhotoEnhance

Установки режима PhotoEnhance предоставляют множество установок по корректировке изображения, которые можно применять к фотографиям перед их распечаткой. Установки режима PhotoEnhance не нарушают исходные данные. Установите опцию PhotoEnhance4 в окне Advanced (Расширенные установки).

С выбором режима PhotoEnhance4 также активизируется флажок Digital Camera Correction (Коррекция цифрового фото). Установите этот флажок при печати фотографий, созданных с помощью цифровой камеры, чтобы отпечатанные изображения имели более сглаженные цветовые переходы, вид фотографий, получаемых с помощью пленочных фотоаппаратов.

| Примечание:

| Этот режим применим только при 16-, 24- или 32-битовом представлении цветовых данных.

| Печать при выборе режима PhotoEnhance4 может удлиниться во времени в зависимости от параметров компьютерной системы и объема данных, содержащихся в изображении.

Можно сделать выбор из следующих установок. Щелкните на стрелке в правой части раскрывающегося списка.

Тон изображения

Normal (Нормальные) | Эта установка предоставляет стандартный набор возможностей по корректировке большинства фотографий. Вначале воспользуйтесь этой установкой.
Hard (Резкие ) | Эта установка предоставляет возможность коррекции освещенности изображения в печатных данных.
Vivid (Насыщенные) | Эта установка предоставляет возможность корректировки цвета и яркости изображения в печатных данных.
Sepia (Сепия) | Эта установка позволяет окрашивать фотографии в коричневый тон.
Monochrome (Монохром) | Эта установка придает черно-белый вид печатным данным.
None (Нет) | Никаких цветовых корректировок не производится.

Изобразительные эффекты

Sharpness (Резкость) | Эта установка дает возможность повысить резкость контуров в печатных данных.
Soft-focus (Размытый фокус) | Эта установка позволяет придать фотографиям вид, как будто они были сфотографированы с помощью мягкорисующего объектива.
Canvas (Холст) | Эта установка позволяет скорректировать изображение в печатных данных таким образом, что оно принимает вид нарисованной на холсте картины.
Parchment (Пергамент) | Эта установка позволяет скорректировать изображение в печатных данных таким образом, что оно принимает вид нарисованной на пергаменте картины.
None (Нет) | Никакие изобразительные эффекты не применяются.

##### Установки для бумаги

Для целей печати вам предоставляется широкое меню установок для бумаги. Щелкните на кнопке Paper Config (Установки для бумаги), чтобы выполнить эти установки.

Режим | Описание
Color Density (оптическая плотность цветного изображения) | Регулируется степень оптической плотности цветного изображения. Используйте значения в диапазоне от -50% до +50%. Переместите ползунок вправо или влево с помощью курсора, чтобы отрегулировать установку. Вы можете также ввести с клавиатуры любое число (от -50 до +50) в окне рядом с ползунком.
Drying Time per Print Head Pass (Время высыхания чернил на один проход печатающей головки) | Регулируется время высыхания чернил на один проход печатающей головки. Используйте значения в диапазоне от 0 до +50 (5,0 сек) с шагом 0,1 сек. Переместите ползунок вправо или влево с помощью курсора, чтобы отрегулировать установку. Вы можете также ввести с клавиатуры любое число (от 0 до +50) в окне рядом с ползунком.
Paper Feed Adjustment (Регулировка подачи бумаги) | Регулируется величина подачи бумаги. Используйте значения в диапазоне от -70 до +70. Единица измерения - мм. Переместите ползунок вправо или влево с помощью курсора, чтобы отрегулировать установку. Вы можете также ввести с клавиатуры любое число (от -70 до +70) в окне рядом с ползунком.
Paper Thickness (Толщина бумаги) | Введите номер толщины бумаги в диапазоне от 0 до 15. Вы можете задать любую величину в диапазоне от 0 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм.
Paper Suction (Давление присоса бумаги) | Регулируется величина давления присоса бумаги. Вы можете выбрать одну из следующих: Standard (Стандартная) (100%), -1(50%), -2(30%), -3(10%) или -4(6%).
Cut Method (Способ обрезки) | Из динамического меню выберите способ обрезки тонкой бумаги. Вы можете выбрать способ обрезки Standard (Стандартный), Thin Paper (Тонкая бумага) или Very Thin Paper (Очень тонкая бумага).

[К началу]

## Изменение параметров страницы

Вы можете изменить следующие установки на закладке Paper (Бумага).

Orientation (Ориентация страницы) | Используйте эту установку для задания направления печати страницы: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная). При необходимости печатать близко к низу страницы установите флажок Rotate by 180° (Повернуть на 180°).
Printable area (Область печати) | Выберите пункт Centered (По центру) для размещения отпечатка на равном расстоянии от кромок бумаги. Эта установка доступна только при использовании листовой бумаги.

### No Margins (Без полей)

Используя эту установку, вы можете напечатать изображение на бумаге без полей.

Для этого режима печати фирма EPSON рекомендует соблюдать следующие условия по носителям.

#### Рекомендуемые типы носителей:

- Premium Glossy Photo Paper (250)

- Premium Semiglossy Photo Paper (250)

- Premium Luster Photo Paper

- Premium Semimatte Photo Paper (250)

#### Увеличить ширину носителя

- с 8 до 8,25 дюйма

- с 250 мм до 254 мм

- с 300 мм до 304,8 мм

- с 350 мм до 355,6 мм

- с 400 мм до 406,4 мм

- с 500 мм до 508 мм

- с 600 мм до 609,6 мм

- с 910 мм до 914,4 мм (только для Stylus Pro 9600)

- с 1110 мм до 1118 мм (только для Stylus Pro 9600)

| Примечание:

| Если используемое программное приложение имеет установки полей, то перед началом печати проверьте, что значения их равны нулю.

| При печати на отрезных листовых носителях, нулевое занчение устанавливается только для левого и правого полей.

| Чернила могут испачкать бумагоопорный стол принтера. В этом случае удалите чернила с помощью куска ткани.

| Печать при включении этой функции происходит дольше, чем при обычной печати.

| Для предотвращения ухудшения качества печати или смазывания чернил в верхней части отпечатка рекомендуется использовать носители, перечисленные выше, или предназначенные для печати без полей согласно инструкциям прикладываемым к носителям.

| Для принтеров с чернилами dye: Данный режим печати не может быть задан в случае печати с разрешением 2880 dpi.

#### Как печатать в режиме No Margins (Без полей)

Выполните следующие действия для печати в режиме No Margins (Без полей).

| Увеличьте размер печатных данных изображения на 3 мм справа и слева с помощью программного приложения, в котором вы создали эти печатные данные.

| Установите флажок No Margins (Без полей) на закладке Paper (Бумага).

| В меню режима SelecType выполните следующие установки. Подробности см. в разделе Как включить режим SelecType.

> - В случае печати без левых и правых полей:
>   PRINTER SETUP -> NO MARGIN -> L/R ONLY

> - В случае печати без полей со всех сторон:
>   PRINTER SETUP -> NO MARGIN -> 1CUT или 2CUTS

|  | Примечание:

|  | Выбор пункта 1CUT не будет приводить к перерасходу бумаги, однако положение линии обреза и граница изображения могут сместиться на величину, зависящую от точности печати. С другой стороны при выборе пункта 2CUTS не будет обрезаться распечатка следующего задания на печать, а шаг подачи бумаги может уменьшиться на 1 мм, поскольку бумага будет обрезаться более коротко.

| Начать печать.

### Roll Paper Option (Опции для рулонной бумаги)

| Примечание:

| При выборе пункта Sheet (Листовая бумага) в списке Paper Source (Тип бумаги) установки для рулонной бумаги (Auto Rotate [Автоматический поворот печатных данных], Auto Cut [Автоматическая обрезка] и Print Page Line [Печатать линии границы страницы]) будут не доступны.

#### Auto Rotate (Автоматический поворот печатных данных)

Функция Auto Rotate (Автоматический поворот печатных данных) действует только тогда, когда длина печатных данных короче ширины области печати на рулонной бумаге (300, 400 или 600 мм, 12, 14, 20, 22, 24, 36 или 44 дюйма). Распечатываемые данные будут автоматически повернуты на 90 градусов, чтобы печататься поперек и экономя тем самым рулонную бумагу. Эта функция недоступна при выборе пункта Roll Paper (Banner) (Рулонная бумага Banner) в списке Paper Source (Тип бумаги).
Также при использовании этой функции вы можете задать ширину бумаги.

| Примечание:

| Рулонные бумаги шириной 36 и 44 дюйма только для принтера Stylus Pro 9600.

Для включения функции Auto Rotate (Автоматический поворот печатных данных) установите флажок Auto Rotate группы Roll Paper Settings (Установки для рулонной бумаги) на закладке Paper (Бумага).

Для активизации опции Roll Width (Ширина рулонной бумаги) установите флажок Auto Rotate. Затем щелкните на кнопке Roll Width (Ширина рулонной бумаги) и выберите размер загруженной рулонной бумаги.

#### Auto Cut (Автоматическая обрезка)

При выборе установки Auto Cut (Автоматическая обрезка) рулонная бумага будет автоматически обрезаться после окончания распечатки каждого задания на печать.

Для активизации режима Auto Cut (Автоматическая обрезка) установите флажок Auto Cut в группе Roll Paper Settings (Установки для рулонной бумаги) на закладке Paper (Бумага).

Для активизации опции Roll Width (Ширина рулонной бумаги) установите флажок Auto Rotate. Затем щелкните на кнопке Roll Width (Ширина рулонной бумаги) и выберите размер загруженной рулонной бумаги.

#### Печать линии границы страницы

Можно задать печатать линию границы страницы с правой стороны или также снизу распечатываемого документа для последующей ручной обрезки бумаги.

Для активизации функции Print Page Line (Печатать линии границы страницы) установите флажок Print Page Line в группе Roll Paper Settings (Установки для рулонной бумаги) на закладке Paper (Бумага).

Действие функции Print Page Line (Печатать линии границы страницы) изменяется в соответствии с установкой Auto Cut (Автоматическая обрезка), как показано ниже.

Auto Cut (Автоматическая обрезка) | Print Page Line (Печать линии границы страницы) | Функционирование принтера
Задано | Задано | Линия границы страницы печатается только на правой стороне, а бумага обрезается автоматически после окончания распечатки задания на печать.
Задано | Не задано | Бумага обрезается автоматически после окончания распечатки задания на печать.
Не задано | Задано | Линия границы страницы печатается на правой стороне и снизу распечатываемого документа.
Не задано | Не задано | Линии границы страницы не печатаются и бумага не обрезается.

#### Save Roll Paper (Экономия рулонной бумаги)

Установите этот флажок, если хотите уменьшить расход рулонной бумаги. В случае установки этого флажка чистая часть последней страницы распечатываемого документа не выводится из принтера. Эта функция доступна, только когда выбран пункт Roll Paper (Banner) в списке Paper Source (Тип бумаги).

[К началу]

## Подгонка размеров документа под размеры страницы

Размеры распечатываемого документа можно подогнать под размеры бумаги, на которой его будете распечатывать. Перейдите на закладку Layout (Макет) и установите флажок Reduce/Enlarge (Уменьшить/Увеличить), чтобы отрегулировать печатный размер документа.

Воспользуйтесь установкой Reduce/Enlarge (Уменьшить/Увеличить) на закладке Layout (Макет).

Fit to Page (В размер листа) | Выбор этой установки позволяет пропорционально увеличивать или уменьшать размеры распечатываемого документа, чтобы подогнать его к размеру бумаги, выбранной в списке Paper Size (Размер бумаги) в группе Reduce/Enlarge (Уменьшить/Увеличить).
Опция Custom (Пользовательская) | Позволяет определить процент желаемого увеличения или уменьшения изображения. Щелкните на стрелке рядом с полем Scale (Масштаб), чтобы выбрать пропорцию от 10 до 650%.

С выбором этой установки появляется возможность пропорционально увеличивать и уменьшать размеры изображения, чтобы подогнать их к размеру бумаги, выбранной в списке Paper Size (Размер бумаги). Для применения этой функции щелкните на кнопке OK и выберите размер бумаги, загруженной в принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее